Tascam CD-200SB
Solid-State-/CD-Player
Vielseitiger, äußerst zuverlässiger und einfach zu bedienender Solid-State- und CD-Player; Wiedergabe von Dateien in den Formaten WAV, MP3, MP2, WMA, AAC von SD/SDHC-Karten und USB-Speichermedien; Wiedergabe von Dateien in den Formaten WAV, MP3 und MP2 von CD-R und CD-RW; Wiedergabe von Audio-CDs; Tasten für direkten Zugriff auf 10 festlegbare Ordner auf SD/SDHC-Karten und USB-Speichermedien; Extrahieren der Titel von Audio-CDs auf SD/SDHC/USB, wahlweise im WAV- oder MP3-Format; Idealer Ersatz für vorhandene CD-Wechsler; Wiedergabe fortlaufend, einzeln, in zufälliger oder programmierter Folge; Wiederholte Wiedergabe (Einzeltitel, alle Titel, Ordner); Anspielfunktion (Intro Check); Unterstützt CD-Text und ID3-/WMA-/AAC-Tags (Anzeige von Interpret und Titelname, sofern vorhanden); Zeitanzeige (CD-DA: Verstrichene und verbleibende Spielzeit des Titels, Gesamte verbleibende Spielzeit; Andere Formate: Verstrichene Spielzeit); Veränderbare Tonhöhe/Geschwindigkeit (±14 %); Speicher zum Schutz vor Aussetzern (10 Sekunden); Kopfhörerausgang mit Pegelregler; Symmetrischer Analogausgang (XLR); Unsymmetrischer Analogausgang (Cinch); SPDIF Digitalausgänge (koaxial und optisch); Drahtlose Fernbedienung im Lieferumfang enthalten; 19-Zoll-Einbaugehäuse mit 2 Höheneinheiten

Allgemein
Unterstützte Medientypen 	
	CD, CD-R, CD-RW (einschließlich 12-cm- und 8-cm-Medien, Multisession-CDs und CDs, die CD-Text enthalten)
Die folgenden Medientypen müssen im Format FAT16 oder FAT32 formatiert sein:
	USB-Sticks (4–64 GB)
	SD-Karten (2 GB)
	SDHC-Karten (4–32 GB)
Kompatible Dateiformate  
  CD-DA 	Stereo, 44,1 kHz, 16 Bit
  MP2 	32/44,1/48 kHz, 32–320 Kbit/s (Daten-CDs/SD-Karten/USB-Sticks)
  MP3 	32/44,1/48 kHz, 32–320 Kbit/s, VBR (variable Bitrate) (Daten-CDs/SD-Karten/USB-Sticks)
  WAV 	8/16/32/11,025/22,05/44,1/12/24/48 kHz, 16 Bit (Daten-CDs/SD-Karten/USB-Sticks)
  AAC* 	32/44,1/48 kHz, 32–320 Kbit/s, VBR (variable Bitrate) (SD-Karten, USB-Sticks)
  WMA** 	32/44,1/48 kHz, 32–384 Kbit/s, VBR (variable Bitrate) (SD-Karten, USB-Sticks)
*AAC DRM wird nicht unterstützt.
**WMA-Dateien müssen dem Standard der Version 9 entsprechen; DRM wird nicht unterstützt.
Formate kopierter Dateien 	WAV: Stereo, 44,1 kHz, 16 Bit
	MP3: 44,1 kHz, 64/128/256 Kbit/s

Analoge Audioausgänge
Analogausgänge (symmetrisch) 	XLR-3-32 (1: Masse, 2: Heiß (+), 3: Kalt (–))
  Ausgangsimpedanz 	200 Ohm
  Nominaler Ausgangspegel 	+4 dBu (1,23 Vrms)
  Maximaler Ausgangspegel 	+20 dBu (7,75 Vrms)
Analogausgang (unsymmetrisch) 	Cinchbuchsen
  Ausgangsimpedanz 	200 Ohm
  Nominaler Ausgangspegel 	–10 dBV (0,32 Vrms)
  Maximaler Ausgangspegel 	+6 dBV (2,0 Vrms)
Kopfhörerausgang 	6,3-mm-Stereoklinkenbuchse
  Maximale Ausgangsleistung 	20 mW + 20 mW (THD+N: 0,1 %, an 32 Ohm)

Digitale Audioausgänge
Koaxialer Digitalausgang 	Cinchbuchse
  Kompatibles Datenformat 	IEC-60958-3 (SPDIF)
Optischer Digitalausgang 	Lichtleiteranschluss
  Kompatibles Datenformat 	IEC-60958-3 (SPDIF)
Leistungsdaten Audio
Frequenzbereich 	20 Hz – 20 kHz, ±1,5 dB (Wiedergabe, JEITA)
Fremdspannungsabstand (S/N) 	>90 dB (Wiedergabe, JEITA)
Verzerrung (THD) 	<0,01 % (Wiedergabe, JEITA)
Dynamikbereich 	>90 dB (Wiedergabe, JEITA)
Kanaltrennung 	>90 dB (Wiedergabe, JEITA)

Stromversorgung und sonstige Daten
Netzspannung 	120 V AC, 60 Hz (USA/Kanada)
	230 V AC, 50 Hz (Großbritannien/Europa)
	240 V AC, 50 Hz (Australien)
Leistungsaufnahme 	11 W
Abmessungen (B x H x T) 	481 mm x 95 mm x 298 mm
Gewicht 	4,7 kg
Zulässige Betriebstemperatur 	5–35 °C
Zulässiger Einbau-Neigungswinkel 	5 Grad oder weniger

Fabrikat:	Tascam
Modell:	CD-200SB

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.