Tascam CD-RW900MKII
Professioneller Audio-CD-Recorder
Äußerst zuverlässiges optisches Schubladenlaufwerk; Beschreibt und spielt Medien des Typs CD-R und CD-RW sowie CD-R Digital Audio und CD-RW Digital Audio (Ultra-Speed-CD-RWs werden nicht unterstützt); Wählbare Lesegeschwindigkeit für verbesserte Wiedergabe minderwertiger oder beschädigter Medien; 24-Bit-A/D- und D/A-Wandler; Abtastratenwandler im Eingang für Aufnahmen von digitalen Quellen mit 32–48 kHz Abtastrate (abschaltbar); Separate Eingangspegelregler (L/R) für Analogaufnahmen; Digitaler Pegelregler; Synchronaufnahme (automatischer Aufnahmebeginn); Automatisches oder manuelles Setzen von Titelmarken; Titelmarken in festgelegten Zeitabständen setzen (1–10 Minuten); Ein-/Ausblenden von 1–30 Sekunden in 1-Sekunden-Schritten; Leerpausen aufzeichnen; CD-RWs öffnen (un-finalize) oder löschen; Unterstützt CD-Text; Computertastatur kann für die Eingabe von CD-Text und zur Laufwerkssteuerung angeschlossen werden; Timerfunktion (Wiedergabe beginnt, sobald Gerät mit Strom versorgt wird); Wiedergabe fortlaufend, einzeln, zufällig oder in programmierter Folge (bis 99 Titel); Wiederholfunktion (ein Titel, alle Titel, A–B); Auto-Cue-Funktion; Wählbarer Sprungmodus: zum nächsten Titel oder in 1-Minuten-Schritten springen; Auto-Ready-Funktion; Wiedergabe von MP3-Dateien auf CD; Wiedergabe von MP3-Dateien in Verzeichnissen; Anzeige von MP3-Tags (ID3) auf dem Display; Pitch-Control (Geschwindigkeitsänderung um ±16% in 0,1- bis 1-Sekunden-Schritten); Key-Control (Tonart ändern um ±6 Halbtöne); Tonart halten (nur die Geschwindigkeit ändert sich); Koaxialer Digitaleingang und -ausgang; Optischer Digitaleingang und -ausgang; Unsymmetrischer Analogeingang/-ausgang (Cinch); Drahtlose Fernbedienung im Lieferumfang enthalten; Infrarot-Empfänger am Gerät ist deaktivierbar; 19-Zoll-Gehäuse mit 2 Höheneinheiten

Allgemein
Für die Aufnahme nutzbare Medien	CD-R, CD-RW, CD-R-DA, CD-RW-DA (High-speed-CD-RW wird unterstützt)
Kompatible CD-Formate	CD-DA, CD-ROM (ISO 9660 Level 1/2 Joliet-Format, Multisession-CDs und CD-Text)
Kompatible Wiedergabeformate	CD-DA: 44,1 kHz, 16 Bit, Stereo
	MP3: 44,1 kHz, 64–320 Kbit/s, VBR (variable Bitrate)
Kompatible Aufnahmeformate	CD-DA: 44,1 kHz, 16 Bit, Stereo
Quantisierung	16 Bit linear
Abtastrate	44,1 kHz
Frequenzbereich	20 Hz - 20 kHz, ±0,8 dB (Wiedergabe)
	20 Hz - 20 kHz, ±1,0 dB (Aufnahme)
Fremdspannungsabstand	95 dB (Wiedergabe)
	90 dB (Aufnahme)
Dynamikbereich	95 dB (Wiedergabe)
	90 dB (Aufnahme)
Verzerrung (THD)	<0,006 % (Wiedergabe)
	<0,008% (Aufnahme)
Kanaltrennung	>90 dB bei 1 kHz (Wiedergabe)
	>80 dB bei 1 kHz (Aufnahme)
Gleichlaufschwankungen	<0,001 % (unterhalb der Messgrenze)

Analogeingänge und -ausgänge
Analogeingang	Cinch, unsymmetrisch
  nominaler Eingangspegel	-10 dBV (-16 dBFS)
  nominale Eingangsimpedanz	22 kOhm ±10 %
Analogausgang	Cinch, unsymmetrisch
  nominaler Ausgangspegel	-10 dBV (-16 dBFS)
  max. Ausgangspegel	+6 dBV ±2 dB
  nominale Ausgangsimpedanz	200 Ohm ±10 %
Kopfhörerausgang	6,3-mm-Stereoklinkenbuchse
  nominale Ausgangsleistung	2 x 20 mW (an 32 Ohm)

Digitaleingänge und -ausgänge
Digitaleingänge 	
  Abtastraten 	32–48 kHz (Abtastratenwandler ein)
	44,1 kHz (Abtastratenwandler aus)
  Koaxial	Cinch, IEC60958 Typ II (SPDIF)
  Optisch	TOS, IEC60958 Typ II (SPDIF)
Digitalausgänge	
  Koaxial	Cinch, IEC60958 Typ II (SPDIF)
  Optisch	TOS, IEC60958 Typ II (SPDIF)

Weitere Anschlüsse
Tastaturanschluss	6-polige Mini-DIN-Buchse (PS/2)

Stromversorgung und sonstige Daten
Netzspannung	USA/Kanada: 120 V AC, 60 Hz 
	Europa: 230 V AC, 50 Hz 
	Australien: 240 V AC, 50 Hz 
Leistungsaufnahme 	USA/Kanada: 16 W 
	Europa, Australien: 18 W 
Abmessungen (B x H x T) 	483 mm  x 94 mm x 309 mm 
Gewicht 	4,3 kg

Fabrikat:	Tascam
Modell:	CD-RW900MKII

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.