Tascam CD-RW901MKII
Professioneller Audio-CD-Recorder
Äußerst zuverlässiges optisches Schubladenlaufwerk; Beschreibt und spielt Medien des Typs CD-R und CD-RW sowie CD-R Digital Audio und CD-RW Digital Audio (Ultra-Speed-CD-RWs werden nicht unterstützt); Wählbare Lesegeschwindigkeit für verbesserte Wiedergabe minderwertiger oder beschädigter Medien; 24-Bit-A/D- und D/A-Wandler; Symmetrischer Analogeingang/-ausgang (XLR); Unsymmetrischer Analogeingang/-ausgang (Cinch); Koaxialer und optischer Digitaleingang/-ausgang (SPDIF); AES/EBU-Digitaleingang/-ausgang; Abtastratenwandler im Eingang für Aufnahmen von digitalen Quellen mit 32–48 kHz Abtastrate (abschaltbar); Separate Eingangspegelregler (L/R) für Analogaufnahmen; Digitaler Pegelregler; Synchronaufnahme (automatischer Aufnahmebeginn); Titelmarken automatisch setzen und manuell anpassen; Titelmarken in festgelegten Zeitabständen setzen (1–10 Minuten); Indexmarken setzen; Wählbarer Sprungmodus: zum nächsten Titel, zur nächsten Indexmarke oder in 1-Minuten-Schritten springen; Ein-/Ausblenden von 1–30 Sekunden in 1-Sekunden-Schritten; Leerpausen aufzeichnen; Wiedergabe fortlaufend, einzeln, zufällig oder in programmierter Folge (bis 99 Titel); Wiederholfunktion (ein Titel, alle Titel, A–B); Auto-Cue-Funktion; Auto-Ready-Funktion; Call-Funktion; Incremental-Play-Funktion; Wiedergabe von MP3-Dateien auf CD; Wiedergabe von MP3-Dateien in Verzeichnissen; Anzeige von MP3-Tags (ID3) auf dem Display; Pitch-Control (Geschwindigkeitsänderung um ±16% in 0,1- bis 1-Sekunden-Schritten); Key-Control (Tonart ändern um ±6 Halbtöne); Tonart halten (nur die Geschwindigkeit ändert sich); Kopierschutz wählbar; CD-RWs öffnen (un-finalize) oder löschen; Unterstützt CD-Text; Computertastatur kann für die Eingabe von CD-Text und zur Laufwerkssteuerung angeschlossen werden; Serielle RS-232C-Schnittstelle (Sub-D, 9-polig); Parallelschnittstelle (Sub-D, 15-polig); Timerfunktion für automatischen Wiedergabestart bei Stromzufuhr; Fortlaufende Aufnahme mit zwei Geräten des Typs CD-RW901MKII; kabelgebundene Fernbedienung im Lieferumfang enthalten; 19-Zoll-Gehäuse mit 2 Höheneinheiten

Allgemein
Für die Aufnahme nutzbare Medien	CD-R, CD-RW, CD-R-DA, CD-RW-DA (High-speed-CD-RW wird unterstützt)
Kompatible CD-Formate	CD-DA, CD-ROM (ISO 9660 Level 1/2 Joliet-Format, Multisession-CDs und CD-Text)
Kompatible Wiedergabeformate	CD-DA: 44,1 kHz, 16 Bit, Stereo
	MP3: 44,1 kHz, 64–320 Kbit/s, VBR (variable Bitrate)
Kompatible Aufnahmeformate	CD-DA: 44,1 kHz, 16 Bit, Stereo
Quantisierung	16 Bit linear
Abtastrate	44,1 kHz
Frequenzbereich	20 Hz bis 20 kHz, ±0,8 dB (Wiedergabe)
	20 Hz bis 20 kHz, ±1,0 dB (Aufnahme)
Fremdspannungsabstand	95 dB (Wiedergabe)
	90 dB (Aufnahme)
Dynamikumfang	95 dB (Wiedergabe)
	90 dB (Aufnahme)
Verzerrung (THD)	<0,006 % (Wiedergabe)
	<0,008 % (Aufnahme)
Kanaltrennung (1 kHz)	>90 dB (Wiedergabe)
	>80 dB (Aufnahme)
Gleichlaufschwankungen	<0,001 % (unterhalb der Messgrenze)

Analogeingänge und -ausgänge
Analogeingang (symmetrisch)	XLR
  Nominaler Eingangspegel	+4 dBu ( –16 dBFS)
  Minimaler Eingangspegel	–5 dBu (anpassbar bei –16 dBFS)
  Nominalimpedanz	14 kOhm
Analogeingang (unsymmetrisch)	Cinch
  nominaler Eingangspegel	–10 dBV (–16 dBFS)
  Minimaler Eingangspegel	–19 dBV (anpassbar bei –16 dBFS)
  Nominalimpedanz	22 kOhm
Analogausgang (symmetrisch)	XLR
  Nominaler Ausgangspegel	+4 dBu ( –16 dBFS)
  Maximaler Ausgangspegel	+20 dBu ±2 dB
  Nominalimpedanz	75 Ohm
Analogausgang (unsymmetrisch)	Cinch
  Nominaler Ausgangspegel	–10 dBV (–16 dBFS)
  Maximaler Ausgangspegel	+6 dBV ±2 dB
  Nominalimpedanz	600 Ohm
Kopfhörerausgang	6,3-mm-Stereoklinkenbuchse
  Ausgangsleistung	2 x 20 mW (an 32 Ohm)

Digitaleingänge und -ausgänge
Digitaleingänge	
  Abtastraten 	32–48 kHz (Abtastratenwandler ein)
	44,1 kHz (Abtastratenwandler aus)
  Koaxial	Cinch, IEC60958 (SPDIF)
  Optisch	TOS, IEC60958 (SPDIF)
  AES/EBU	XLR, IEC60958 (AES/EBU)
Digitalausgänge 	
  Koaxial 	Cinch, IEC60958 (SPDIF)
  Optisch	TOS, IEC60958 (SPDIF)
  AES/EBU	XLR, IEC60958 (AES/EBU)

Weitere Anschlüsse
Parallelschnittstelle	Sub-D, 15-polig
Serielle Schnittstelle	Sub-D, 9-polig (RS-232C) 
Fernbedienungsanschluss	2,5-mm-Miniklinke (nur für Fernbedienung RC-RW901) 
Tastaturanschluss	6-polige Mini-DIN-Buchse (PS/2)

Stromversorgung und sonstige Daten
Netzspannung 	USA/Kanada: 120 V AC, 60 Hz 
	Europa: 230 V AC, 50 Hz 
	Australien: 240 V AC, 50 Hz 
Leistungsaufnahme 	19 W (Europa, Australien) 
	17 W (USA/Kanada) 
Abmessungen (B x H x T) 	483 mm x 94 mm x 309 mm 
Gewicht 	4,5 kg 
Mitgeliefertes Zubehör 	kabelgebundene Fernbedienung RC-RW901SL

Fabrikat:	Tascam
Modell:	CD-RW901MKII

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.