Tascam CG-2000
Masterclock-Generator
Modell für für Sende- und Postproduction-Studios; Höchste Ausfallsicherheit durch redundante Stromversorgung und redundante Eingänge für Videosync und Wordclock; GPO-Signalisierungsausgänge für die Überwachung des Fehlerstatus; Stabile Synchronisation zwischen Bild und Ton; Flexible Systemeinrichtung mit einer Vielzahl von Audio- und Videoformaten (Audio: Wordclock, AUS3, AES11, SPDIF, Video: NTSC, PAL, HD tri-level); Hochwertiger, temperaturstabilisierter Quarzoszillator für äußerst präzise Erzeugung des Taktsignals; Jitter-Management-Schaltung und störungsfreie Resynchronisation zur Vermeidung von Problemen, die durch das Masterclocksignal verursacht werden; Takteingang unterstützt Taktraten bis 10 MHz; 4 Videosync-Ausgänge, 12 Wordclock-Ausgänge, 2 AES3/AES11-Ausgänge, 2 SPDIF-Ausgänge; 2 Wordclock-Ausgänge unterstützen Fs/4, Fs/2, 2 Fs, 4 Fs und 256 Fs für die Verwendung mit ProTools und anderen DAW-Programmen; Unterstützung für 0,1 % bzw. 4 % Pull-up/Pull-down; Kalibrierfunktion* ermöglicht die Wartung durch den Betreiber und dadurch optimale Genauigkeit zu jeder Zeit; Ausgangspegel der Wordclock-Anschlüsse können angepasst werden; Analysefunktion erlaubt das Messen der Eingangsfrequenzen, Eingangspegel und die Terminierung der angeschlossenen Geräte; Loggingfunktion für die Fehlerbehebung (überprüfen Sie die Logeinträge auf dem Display oder speichern Sie sie als CSV-Datei auf einem USB-Stick); Bis zu 4 Systemeinstellungen können gespeichert und wieder abgerufen werden, die Einstellungen alssen sich auch über USB importieren und exportieren; Bedienfeldsperre zur Vermeidung von Fehlbedienung; Organisches EL-Display (128×64 Bildpunkte) mit großem Betrachtungswinkel; Firmware-Aktualisierungen über den USB-Anschluss möglich

Eingänge und Ausgänge 
Videoeingang (VIDEO INPUT)	BNC-Buchse 
  Eingangspegel 	0,5–2,0 Vpp 
  Eingangsimpedanz 	75 Ω (ein-/ausschaltbar über das Menü) 
  Eingangsformat 	SD-Video-Blackburst: NTSC (RS-170A), PAL (ITU-R624)
	D-Video-Composite: NTSC B/W (RS-170)
	D-Video, Tri-level: 720p/50/59,94/60 (SMPTE 296M)
	080p/23,976/24/25/29,97/30/50/59,94/60 (SMPTE 274M)
	080i/23,976/24/25/29,97/30 (SMPTE 274M)
	080PsF/23,976/24/25/29,97/30 (SMPTE RP211) 
  Zulässige Frequenzabweichung 	±10 ppm 
Wordclock-Eingänge (WORD/EXT INPUTS) 	BNC-Buchse 
  Eingangspegel 	0,5–5,0 Vpp 
  Eingangsimpedanz 	75/50 Ohm (schaltbar 75/50/OFF über das Menü) 
  Unterstützte Abtastraten 	WORD CLOCK: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
	(−4/−0,1/0,0/+0,1/+4% Pull-up/Pull-down-Unterstützung nur für 48/96/192 kHz)
	ATOM: 10,0 MHz
	PS: 10,0 MHz
Zulässige Frequenzabweichung 	±10 ppm 
AES-Eingang (AES3/11 INPUT) 	XLR-3-31 (1: Masse, 2: Heiß (+), 3: Kalt (–)) 
  Eingangspegel 	0,2–10 Vpp 
  Eingangsimpedanz 	110 Ohm 
  Format 	AES11-2003, AES3-2003, IEC60958-4 
  Unterstützte Abtastraten 	32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
	−4/−0,1/0,0/+0,1/+4% Pull-up/Pull-down-Unterstützung nur für 48/96/192 kHz) 
  Zulässige Frequenzabweichung 	±10 ppm 
Kalibriereingang (CALIBRATION INPUT) 	BNC-Buchse 
  Eingangspegel 	0,5–5,0 Vpp 
  Eingangsimpedanz 	50 Ohm (ein-/ausschaltbar über das Menü) 
  Unterstützte Abtastraten 	ATOM: 10,0 MHz
	PS: 10,0 MHz, PPS 
Videoclock-Ausgänge (VIDEO OUTPUTS)	BNC-Buchse 
  Ausgangsimpedanz 	75 Ohm 
  Ausgabeformat 	SD-Video-Blackburst: NTSC (RS-170A), PAL (ITU-R624)
	D-Video-Composite: NTSC B/W (RS-170)
	D-Video, Tri-level: 720p/50/59,94/60 (SMPTE 296M)
	080p/23,976/24/25/29,97/30/50/59,94/60 (SMPTE 274M)
	1080i/23,976/24/25/29,97/30 (SMPTE 274M)
	1080PsF/23,976/24/25/29,97/30 (SMPTE RP211) 
Wordclock-Ausgänge (WORD OUTPUTS) 	BNC-Buchse 
  Ausgangspegel 	1,0–3,5 Vpp (einstellbar in 0,5-Volt-Schritten über das Menü) 
  Ausgangsimpedanz 	75 Ohm 
  Unterstützte Abtastraten 	32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
	11,2896/12,288 MHz (Super Clock, nur Anschlüsse 11/12)
	−4/−0,1/0,0/+0,1/+4% Pull-up/Pull-down-Unterstützung nur für 48/96/192 kHz) 
AES-Ausgänge (AES3/11 OUTPUTS) 	XLR-3-32 (1: Masse, 2: heiß (+), 3: kalt (–)) 
  Ausgangspegel 	2,5 Vpp 
  Ausgangsimpedanz 	110 Ohm 
  Format 	AES11-2003, AES3-2003, IEC60958-4 
  Unterstützte Abtastraten 	32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz 
SPDIF-Ausgänge (S/PDIF OUTPUTS) 	Cinchbuchse 
  Ausgangspegel 	0,5 Vpp 
  Ausgangsimpedanz 	75 Ohm 
  Format 	IEC 60958-3 (SPDIF) 
  Unterstützte Abtastraten 	32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
	−4/−0,1/0,0/+0,1/+4% Pull-up/Pull-down-Unterstützung nur für 48/96/192 kHz) 
Alarmierungsausgang (ALARM OUTPUT)	Euroblock-Anschlussklemmen, 6-polig 
  Ausgabeformat 	Offene Kollektorschaltung 
  Ausgangsimpedanz 	10 Ohm 
  Durchschlagsfestigkeit 	20 V 
  Maximaler Ausgangsstrom 	50 mA

Systemleistung 
Interner Taktgeber 	OCXO (oven-controlled crystal oscillator) 
  Zulässige Frequenzabweichung 	±0,01 ppm (eingemessener Wert bei Lieferung ab Werk) 
  Temperaturabhängige Frequenzabweichung 	±0,05 ppm (0–40 °C) 
  Langzeit-Frequenzstabilität 	±0,005 ppm (Tag)
	0,5 ppm (Jahr)

Stromversorgung und sonstige Daten 
Netzspannung 	AC 100–240 V, 50–60 Hz 
Leistungsaufnahme 	14 W 
Abmessungen (B × H × T) 	483 mm × 44 mm × 310 mm 
Gewicht 	3,3 kg 
Betriebstemperaturbereich 	0–40 °C

Fabrikat:	Tascam
Modell:	CG-2000

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.