Tascam DA-6400
64-Spur-Audiorecorder

Recorder für die Aufnahme/Sicherung von maximal 64 Audiospuren; Aufnahme und Wiedergabe von 64 Spuren (48 kHz/24 Bit) oder 32 Spuren (96 kHz/24 Bit) im PCM-Format; Einsetzbar als synchron laufender Backup-Recorder in ProTools-Systemen; Als Aufnahmemedium dienen wartungsfreie 2,5-Zoll-SSDs von Tascam, die besonders resistent gegenüber Erschütterungen und Umwelteinflüssen sind (Näheres siehe weiter unten); Das BWF-Format ermöglicht die Speicherung von Zeitmarken direkt in den Dateien; Volle Flexibilität im Hinblick auf die Anschlussmöglichkeiten dank zweier Steckplätze für zusätzliche Audiointerfacekarten: (1) Separat erhältliche Interfacekarte IF-MA64/EX bietet Unterstützung für MADI-Input/Output/Thru; (2) Separat erhältliche Interfacekarte IF-MA64/BN bietet Unterstützung für MADI-Input/Output; (3) Separat erhältliche Interfacekarte IF-DA64 bietet Unterstützung für Dante-Input/Output; (4) Separat erhältliche Interfacekarte IF-AE16 bietet Unterstützung für AES/EBU-Input/Output; Analogausgänge und Unterstützung des AVB-Standards in Planung; Nutzbar als eigenständiger Recorder: Einschalten und Aufnahme oder Wiedergabe starten; Einsetzbar als Taktquelle für die Timecode-Synchronisation; Kabelgebundene Fernsteuerung über Parallelschnittstelle; Kabelgebundene Fernsteuerung über serielle Schnittstelle (RS-422, 9-polig); Eingebauter Netzwerkanschluss (1000BASE-T-Ethernet) zur Übertragung von Dateien, Fernsteuerung und Netzwerkeinbindung; SNTP-Client-Funktionalität zur automatischen Einstellung der internen Uhr über das Netzwerk; Synchronisation mit Videotaktquellen (NTSC/PAL Blackburst und HDTV Tri-Level) sowie Wordclocksignalen (In/Out/Thru); iPad- und Computer-Anwendungen für die Fernbedienung verfügbar; Firmware kann über den USB-Anschluss aktualisiert werden; Leicht ablesbares Farb-LC-Display (320 × 120 Pixel); 3-poliger IEC-Netzanschluss; Redundante Stromversorgung eingebaut (nur DA-6400dp); Genormte Abmessungen für den Rackeinbau (1 HE)
Tascam-SSD: 2,5-Zoll-Serial-ATA-SSD mit 250 GB; Spezielle Controllerschaltung für störungsfreien, zuverlässigen Betrieb; SSD wurde mit dem DA-6400 getestet; 1 Stück im Lieferumfang enthalten; Weitere Laufwerke können zusätzlich erworben werden; Verfügbare Gesamtaufnahmezeit: 7 h 12 min (48 kHz/24 Bit, 64 Spuren); 
AK-CC25 (Wechselrahmen für SSDs der DA-6400-Serie); Bietet Platz für eine 2,5-Zoll-Serial-ATA-SSD; Kann mit installiertem Datenträger direkt in den frontseitigen Einschubschacht des Recorders eingelegt oder via USB mit einem Computer verbunden werden; Einlegen oder Entnehmen des AK-CC25 mit Datenträger ist auch im laufendem Betrieb des DA-6400 möglich (Hot Swapping); USB-3.0-Schnittstelle für höchste Datenübertragungsraten; Anzeigelämpchen für Lese-/Schreibzugriff; Ein Wechselrahmen ist im Lieferumfang des DA-6400/DA-6400dp enthalten; weitere AK-CC25 können zusätzlich erworben werden.

Technische Daten
Allgemein 
Aufnahmemedium 	SSD/HDD 
Dateisystem 	FAT32 
Dateiformat 	BWF (Dateinamenerweiterung WAV) 
Anzahl der Audiospuren 	bis zu 64 Spuren (Abtastrate 44,1 kHz oder 48 kHz)
		bis zu 32 Spuren (Abtastrate 88,2 kHz oder 96 kHz) 
Wortbreite der Quantisierung 	16/24 Bit 
Abtastraten 	44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz 
Referenztakt 	INTERNAL, WORD IN, VIDEO IN, SLOT1 IN, SLOT2 IN 
Timecode-Frameraten 	23,976F, 24F, 25F, 29.97DF, 29,97NDF, 30DF, 30NDF 

Eingänge und Ausgänge
Je nach installierten Interface-Karten

Analogausgang 
Kopfhörerausgang (PHONES) 	Anschlusstyp: 6,3-mm-Stereoklinkenbuchse 
  Maximale Ausgangsleistung 	45 mW + 45 mW (Verzerrung THD+N: ≤0,1 % an 32 Ω) 

Weitere Eingänge und Ausgänge 
USB-Anschluss 	USB 2.0, Typ-A-Buchse 
  Protokoll 	USB 2.0 Hi Speed (480 MBit/s) 
Timecodeeingang (TIME CODE IN) 	BNC 
  Eingangsspannungsbereich 	0,5–5 Vpp 
  Eingangsimpedanz 	10 kΩ 
  Format 	Entsprechend SMPTE 12M–1999 
Timecodeausgang (TIME CODE OUT) 	BNC 
  Ausgangsspannung 	2 Vpp 
  Ausgangsimpedanz 	600 Ω 
  Format 	Entsprechend SMPTE 12M–1999 
Anschluss WORD/VIDEO IN 	BNC 
  Eingangsspannungsbereich 	WORD IN: 0,5–5 Vpp, VIDEO IN: 1 Vpp 
  Eingangsimpedanz 	75 Ω ±10 % (abgeschlossen) 
  Eingangsfrequenz (WORD) 	44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz 
  Framerate (VIDEO) 	24/25/29,97/30 Frames/s (NTSC/PAL Blackburst, HDTV Tri–Level) 
Anschluss WORD/VIDEO THRU, WORD OUT 	BNC (Durchgang (THRU) nur für Videoclocksignal) 
  Ausgangsspannung 	5 V (TTL-Pegel) 
  Ausgangsfrequenz (WORD) 	44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz 
Netzwerkanschluss (ETHERNET) 	RJ45 
  Kompatible Standards 	100BASE-TX, 1000BASE-T 
RS-422-Schnittstelle 	Sub-D-Buchse, 9-polig (weiblich, Zollgewinde) 
Parallelschnittstelle 	Sub-D-Buchse, 15-polig (weiblich, Zollgewinde) 

Stromversorgung und sonstige Daten
Stromversorgung 	AC 100–240 V, 50–60 Hz 
Leistungsaufnahme 	21 W (mit installierter IF-MA64/EX) 
Abmessungen (B × H × T) 	483 mm × 45 mm × 305 mm 
Gewicht 	DA-6400: 3,9 kg
		DA-6400dp: 4 kg
		(ohne optionale Interfacekarte und ohne SSD/HDD­Wechselrahmen)
Zulässiger Betriebstemperaturbereich 	0–40 °C

Fabrikat:	Tascam
Modell:	DA-6400

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.