Tascam DR-100MKII
Handheld-Recorder für professionellen Einsatz

Digitalrecorder im Taschenformat für den Einsatz im professionellen Umfeld; Robustes Aluminiumgehäuse; Zwei getrennte Batteriestromquellen ermöglichen mehrere Stunden unterbrechungsfreien Einsatz und den Akku-/Batteriewechsel während der Aufnahme; Speichermedium: SD-Karte (64 MB bis 128 GB); Wählbares Aufnahmeformat: – Linear-PCM (WAV/BWF) Auflösung: 16/24 Bit, Abtastrate: 192/176,4/96/88,2/48/44,1 kHz, – MP3, Bitrate: 128/192/256/320 KBit/s, Abtastrate: 44,1/48 kHz; Dualaufnahme ermöglicht es, gleichzeitig eine zweite Aufnahme mit niedrigerem Pegel oder in einem anderen Format zu erstellen; 102 dB Rauschabstand; A/D-Wandler schaltbar auf Dualmodus, um den Rauschabstand weiter zu vergrößern; Vier eingebaute, hochwertige Kondensatormikrofone: – Zwei schwingend aufgehängte gerichtete Mikrofone für Stereo-Tonaufnahmen, – Zwei verbesserte, ungerichtete Mikrofone für Konferenz- und Tagungsmitschnitte oder Atmo; Zwei verriegelbare XLR/Klinke-Kombieingänge (Mic/Line) mit schaltbarer 48-Volt-Phantomspeisung; Hochleistungs-Vorverstärker mit weitem Einstellbereich (–58 dBu bis +24 dBu); Zusätzlicher Stereo-Eingang mit einstellbarem Pegel für andere Aufnahmequellen (Mini-Klinkenbuchse, Mic/Line, zuschaltbare Stromversorgung für Kleinmikrofone); Drehregler für intuitives Einpegeln des Analogsignals; Digitaleingang (verwendbar über mitgeliefertes Adapterkabel, unterstützt SPDIF und AES/EBU); Schaltbares Trittschallfilter (40/80/120/220 Hz); Pegelabsenkung für den Mikrofoneingang (PAD, schaltbar mittels Schiebeschalter); Schaltbare automatische Pegelkontrolle; Limiter zur Vermeidung von Übersteuerung (schaltbar mittels Schiebeschalter); Eingebauter Abhörlautsprecher (abschaltbar mittels Schiebeschalter); Kopfhörerausgang mit Pegelsteller (Mini-Klinkenbuchse); Separater Stereo-Lineausgang mit anpassbarem Pegel (Mini-Klinkenbuchse); Speicher für vorgezogene Aufnahme (2 Sekunden) ermöglicht das Starten der Aufnahme bereits vor dem Drücken der Aufnahmetaste; Verzögerte Aufnahme verhindert, dass der Recorder Tastengeräusche aufzeichnet; Pegelgesteuerter Aufnahmebeginn (die Aufnahme startet, wenn das Eingangssignal einen bestimmten Schwellenpegel überschreitet); Sofortaufnahme beim Einschalten mit nur einem Tastendruck; Overdub-Funktion ermöglicht es, Sprache, Gesang oder Instrumente einer vorhandenen Aufnahme hinzuzufügen; Tongenerator für das Erzeugen von Klappensignalen; Marken setzen (automatisch oder manuell); Eine Aufnahme mit einer neuen Audiodatei fortsetzen (manuell oder automatisch bei einer bestimmten Dateigröße); Audiodateien teilen (etwa um unerwünschte Geräusche abzuschneiden, nur WAV-Format); Dateien umbenennen; Wiedergabefunktionen einschließlich: – Loop-Wiedergabe eines bestimmten Abschnitts, – Wiedergabe eines gewählten Verzeichnisses oder einer Playliste, – Variable Wiedergabegeschwindigkeit (Pitch-Control, –50 % bis +16 %), – Zuschaltbare VSA-Funktion (die Wiedergabegeschwindigkeit ändert sich ohne Beeinflussung der Tonhöhe); XRI-Funktion ermöglicht es, Informationen zu Aufnahmeeinstellungen zusammen mit BWF-Aufnahmen zu speichern; Mehrsprachiges Menü (Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch); Metall-Stativadapter (¼ Zoll) auf der Unterseite erlaubt es, den Recorder auf einem Tisch- oder Mikrofonstativ zu befestigen; USB-2.0-Verbindung für Dateiaustausch mit einem Computer; Batterie- oder Akkubetrieb mittels eingebautem Lithium-Ionen-Akku, zwei AA-Zellen (Alkaline-Batterien, NiMH-Akkus oder Lithium-Batterien), optionalem Batteriepack (Tascam BP-6AA); Betrieb mittels optionalem Wechselstromadapter (Tascam PS-P520E) oder USB-Stromversorgung; 2-Gigabyte-SD-Karte und Adapterkabel für den Digitaleingang im Lieferumfang enthalten; Infrarot-Fernbedienung (RC-10P) und Fußschalter mit 3 Pedalen (Tascam RC-3F) für die Steuerung verschiedener Funktionen als Zubehör erhältlich

Technische Daten

Allgemeine Daten
Aufnahmemedien	SD-Karte (64 MB – 2 GB)
	SDHC-Karte (4–32 GB)
	SDXC-Karte (48–128 GB)
Aufnahme- und Wiedergabeformate	WAV (BWF): Abtastrate 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz; Auflösung 16/24 Bit
	MP3: 44,1/48 kHz, 128/192/256/320 Kbit/s
Anzahl der Audiospuren	2 Spuren (Stereo)

Analoge Audioeingänge und -ausgänge
Mikrofon-/Lineeingang (MIC/LINE IN, XLR mit zuschaltbarer Phantomspeisung)	
	XLR-3-31 (1: Masse, 2: Heiß (+), 3: Kalt (–))
	6,3-mm-Klinkenbuchse, 3-polig (Spitze: heiß (+), Ring: kalt (–), Hülse: Masse)
MIC als Eingangsquelle ausgewählt:
  Maximaler Eingangspegel	+2 dBu (PAD ein)
  Minimaler Eingangspegel	–70,5 dBu (PAD aus)
  Eingangsimpedanz	XLR: ≥2 kΩ
	Kinke: ≥20 kΩ
LINE als Eingangsquelle ausgewählt:
  Maximaler Eingangspegel	+24 dBu
  Nominaler Eingangspegel	+4 dBu
  Eingangsimpedanz	≥20 kΩ
Zusatzeingang (EXT IN, bietet Stromversorgung für Kleinmikrofone)	3,5-mm-Stereo-Miniklinkenbuchse
EXT MIC als Eingangsquelle ausgewählt:
  Maximaler Eingangspegel	–2,8 dBu (PAD ein)
  Minimaler Eingangspegel	–62,8 dBu (PAD aus)
  Eingangsimpedanz	≥50 kΩ
EXT LINE als Eingangsquelle ausgewählt:
  Maximaler Eingangspegel	+6 dBV
  Nominaler Eingangspegel	−10 dBV
  Eingangsimpedanz	≥2 kΩ
Line-Ausgang (LINE OUT)	3,5-mm-Stereo-Miniklinkenbuchse
  Ausgangsimpedanz	200 Ω
LINE als Eingangsquelle ausgewählt:
  Nominaler Ausgangspegel	–14 dBV
  Maximaler Ausgangspegel	+6 dBV
In allen anderen Situationen 	 
  Nominaler Ausgangspegel	–10 dBV
  Maximaler Ausgangspegel	+6 dBV
Kopfhöreranschluss	3,5-mm-Stereo-Miniklinkenbuchse
  Maximale Ausgangsleistung	40 mW + 40 mW (Kopfhörer angeschlossen, an 32 Ω)
Eingebauter Lautsprecher	0,4 W (mono)

Digitaleingang
Digitaleingang (DIGITAL IN)	Miniklinkenbuchse (3,5 mm, 3-polig, über spezielles Adapterkabel)
  Format	IEC60958-3 (SPDIF)

Weitere Eingänge und Ausgänge
USB-Anschluss	Micro-B-Buchse
  Format	USB 2.0 High-Speed, Mass Storage Class
Fernbedienungsanschluss (REMOTE)	2,5-mm-Mikroklinkenbuchse (3-polig)

Leistungsdaten Audio
Frequenzbereich	MIC/LINE IN-Buchsen (MIC, PAD ein) bis LINE OUT
	MIC/LINE IN-Buchsen (LINE) bis LINE OUT
	EXT IN-Buchse (MIC, PAD ein) bis LINE OUT
	XT IN-Buchse (LINE) bis LINE OUT
  Abtastrate 44,1/48 kHz (JEITA)	20 Hz bis 20 kHz, +0,5/–1 dB
  Abtastrate 88,2/96 kHz (JEITA)	20 Hz bis 40 kHz, +0,5/–2 dB
  Abtastrate 176,4/192 kHz (JEITA)	20 Hz bis 80 kHz, +0,5/–4 dB
Verzerrung	MIC/LINE IN-Buchsen (MIC, PAD ein) bis LINE OUT
	MIC/LINE IN-Buchsen (LINE, +20 dBu am Eingang) bis LINE OUT
	EXT IN-Buchse (MIC, PAD ein) bis LINE OUT
	EXT IN-Buchse (LINE) bis LINE OUT
  Abtastrate 44,1/48 kHz (JEITA)	≤0,007 %
Fremdspannungsabstand	MIC/LINE IN-Buchsen (MIC, PAD ein) bis LINE OUT
	MIC/LINE IN-Buchsen (LINE) bis LINE OUT
	EXT IN-Buchse (MIC, PAD ein) bis LINE OUT
	EXT IN-Buchse (LINE) bis LINE OUT
  Abtastrate 44,1/48 kHz (JEITA)	≥102 dB
Äquivalentes Eingangsrauschen (EIN)	≤–124 dBu
Anmerkung: Angaben entsprechend JEITA-Standard CP-2150

Stromversorgung und sonstige Daten
Stromversorgung	Eingebauter wiederaufladbarer Lithium-Akku
	2 AA-Zellen (Alkaline-Batterien, NiMH-Akkus oder Lithium-Batterien)
	USB-Verbindung mit einem Computer
	Wechselstromadapter (Tascam PS-P520E, als Zubehör erhältlich)
	Batteriepack (Tascam BP-6AA, als Zubehör erhältlich)
Leistungsaufnahme	7,5 W (maximal)

Ungefähre Laufzeit im Batteriebetrieb (Dauerbetrieb, Stunden:Minuten)
Bedingungen	UNI MIC (eingebautes gerichtetes Stereomikrofon)
	Phantomspeisung ausgeschaltet
	WAV (BWF) 44,1 kHz, 16 Bit, stereo
  Eingebauter wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku 	12:00
  Lithium-Batterien (Energizer Ultimate Lithium)	7:00
  NiMH-Akkus (Eneloop)	3:30
  Alkaline-Batterien (Evolta)	2:45
Bedingungen	MIC/LINE IN-Buchsen
	Phantomspeisung verwendet (48 Volt, 2 × 3 mA)
	WAV (BWF) 44,1 kHz, 16 Bit, stereo
  Eingebauter wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku 	6:00
  Lithium-Batterien (Energizer Ultimate Lithium)	3:30
  NiMH-Akkus (Eneloop)	2:15
  Alkaline-Batterien (Evolta)	1:00
Ladezeit für eingebauten Akku	Über USB: ca. 10 Stunden
	Über optionalen PS-P520E: ca. 4½ Stunden
Abmessungen (B × H × T)	80 mm × 156 mm × 35 mm (ohne hervorstehende Teile)
Gewicht	425 g (mit Batterien)
	375 g (ohne Batterien)
Zulässiger Betriebstemperaturbereich	0–40 °C

Fabrikat:	Tascam
Modell:	DR-100MKIII

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.