Tascam DR-10SG
Audiorecorder mit Richtmikrofon für DSLR-Kameras
Preiswerter Audiorecorder mit Richtmikrofon für DSLR-Kameras; Mono-Tonaufnahmen in hoher Klangqualität mit wenigen Handgriffen; Kann auf jeder Kamera mit Standard-Blitzschuh befestigt werden; Kompakt und leicht (nur 100 Gramm mit Batterie); Richtmikrofon mit Supernieren-Charakteristik für klaren Direktschall auch in geräuschvoller Umgebung; Automatische oder manuelle Pegeleinstellung; Schaltbarer Limiter zur Vermeidung von Übersteuerung; Schaltbares Trittschallfilter, um unerwünschte Tiefenanteile zu unterdrücken; EQ-Voreinstellungen für unterschiedliche Einsatzszenarien; Erstellt bei Bedarf zur gleichen Zeit zwei Aufnahmedateien mit unterschiedlichem Aufnahmepegel, um im Fall von Übersteuerung auf eine verzerrungsfreie Datei zurückgreifen zu können; Das Audiosignal kann auch an die Kamera weitergeleitet werden, um es später zu synchronisieren; Klappensignal-Funktion vereinfacht die Synchronisation bei der Nachbearbeitung des Videomaterials; Drei LEDs zur Kontrolle des Aufnahmepegels; Kopfhöreranschluss zum Mithören und für die Wiedergabe; Dateien können nach eigenem Schema benannt werden; Schwimmende Konstruktion zur Vermeidung von Handhabungsgeräuschen; USB-2.0-Schnittstelle für Datenaustausch mit einem Computer; Stromversorgung mittels einer Alkaline-Batterie, Lithium-Batterie oder eines NiMH-Akku des Typs AAA; Aufnahmemedium: Micro-SD/SDHC-Karte; Aufnahmeformat: WAV (BWF), 44,1/48 kHz, 16/24 Bit; Im Lieferumfang enthalten: Geräuschdämpfungsarm (verringert beispielsweise Motorgeräusche auf der Aufnahme, die vom Autofokus oder der automatischen Bildstabilisierung der Kamera ausgehen), Windschutz (vermindert Geräusche bei Außenaufnahmen)

Technische Daten

Allgemein 
Aufnahmemedien 	Micro-SD-Karte (64 MB – 2 GB)
		Micro-SDHC-Karte (4–32 GB) 
Aufnahme- und Wiedergabeformate 	44,1/48 kHz, 16/24 Bit
		BWF-Format (*.wav), mono oder poly 

Eingänge und Ausgänge 
Mikrofoneingang 	Werksseitiges Richtmikrofon 
  Richtcharakteristik 	Superniere 
  Eingangsverstärkung 	0–50 dB (in 1-dB-Schritten) 
Kamera-Anschluss 	3,5-mm-Stereo-Miniklinkenbuchse 
		(Ausgabe beidseitig mono, hier kann auch ein Dämpfungskabel angeschlossen werden, um den Pegel zu verringern) 
USB-Anschluss 	Micro-B-Buchse 
  Format 	USB 2.0 High-Speed, Mass Storage Class 

Leistungsdaten Audio 
Frequenzbereich 	50 Hz – 20 kHz 
Fremdspannungsabstand 	78 dB (30 dB Eingangsverstärkung, A-bewertet) 

Stromversorgung und sonstige Daten 
Stromversorgung 	1 × Alkaline-Batterie, Lithium-Batterie oder NiMH-Akku des Typs AAA
		USB-Verbindung mit einem Computer 
Leistungsaufnahme 	0,75 W (maximal) 
Stromaufnahme (über eine USB-Verbindung) 	0,15 A (maximal) 
Erhalt von Datum und Uhrzeit 	Sekundäre Lithium-Batterie (eingebaut) 
Abmessungen (B × H × T, ohne hervorstehende Teile) 	53 mm × 168 mm × 70 mm 
Gewicht 	110 g (mit Batterien)
		98 g (ohne Batterien) 
Zulässiger Betriebstemperaturbereich 	0–40 °C

Fabrikat:	Tascam
Modell:	DR-10SG

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.