Tascam DR-22WL
Handheld-Recorder mit WLAN-Anbindung
Aufnahme mit Abtastraten bis 96 kHz und einer Auflösung von 16 24 Bit (WAV/BWF-Format); MP3-Aufnahme; Nutzt eine microSD-/microSDHC-/microSDXC-Karte als Aufnahmemedium (4 GB microSD im Lieferumfang enthalten); Verbesserter interner Taktgenerator – ideal für Filmaufnahmen; Stereo-Kondensatormikrofon mit Nierencharakteristik in XY-Konfiguration; Verkraftet Schalldruckpegel bis 120 dB SPL; A/D- und D/A-Wandler von Cirrus Logic gewährleisten hohe Audioqualität und geringen Stromverbrauch; Grafisches LC-Display (128 x 128 Pixel) mit Beleuchtung; Eingebauter Lautsprecher (mono, 300 mW); Erweiterte Betriebszeit; WLAN-Verbindung ermöglicht unter anderem Monitoring, Transportsteuerung, Pegelanpassung und Datenübertragung; Einfaches Herstellen einer WLAN-Verbindung mit Android; Anwendung für den Dateiaustausch per WLAN erhältlich für Windows und Mac; Szenenrad und überarbeitete Benutzeroberfläche für einfache Bedienung; Aufnahmen können in zwei Formaten gleichzeitig aufgezeichnet werden (WAV und MP3); Overdub-Funktion; ERI-Funktion (Extended Recording Information) erlaubt das Speichern von Aufnahmeeinstellungen zusammen mit der Aufnahme; Halleffekt für akustische Instrumente und Gesang; Vierstufiges Trittschallfilter (40/80/120/220 Hz); Automatische Pegelabsenkung (stellt bei Bedarf selbsttätig den optimalen Pegel ein, wenn Spitzen in Musikaufnahmen erkannt werden); Limiter zum Schutz vor Übersteuerung; Auto-Aufnahme (die Aufnahme startet und stoppt, wenn das Eingangssignal einen bestimmten Schwellenpegel passiert); Vorgezogene Aufnahme (ermöglicht die Aufnahme von bis zu 2 Sekunden Audiomaterial vor dem Drücken der Aufnahmetaste); Verzögerte Aufnahme (Selbstauslöser-Funkion); Marken setzen (manuell oder automatisch, zeitgesteuert oder beim Auftreten von Pegelspitzen) (verfügbar ab Firmwareversion 1.20); VSA-Funktion (Geschwindigkeit ändern, ohne die Tonhöhe zu beeinflussen); Tonart ändern mit Feineinstellung (±6 Halbtöne); Dateien teilen (manuell oder automatisch durch Marken); Dateien löschen; Loop-Wiedergabe – ideal um Passagen zu üben; Resume-Funktion (stellt die letzte Wiedergabeposition wieder her, nachdem das Gerät aus- und wieder eingeschaltet wurde); Auf einem Computer erstellte Audiodateien können wiedergegeben werden (sofern diese ein mit dem Gerät kompatibles Format aufweisen); Nahtloses Erstellen neuer Dateien während der Aufnahme (manuell beziehungsweise automatisch zeit- oder pegelgesteuert); Dateinamen können aus dem Datum oder einer festegelegten Zeichenfolge erzeugt werden ; Metronom zum Üben; Kopfhörer-/Lineausgang mit 20 mW Ausgangsleistung je Kanal über Mini-Stereoklinkenbuchse; Schneller Datenaustausch mit Ihrem Computer über USB 2.0; Stromversorgung mittels zweier AA-Batterien, Wechselstromadapter (als Zubehör erhältlich) oder über die USB-Verbindung.; Stativgewinde (¼ Zoll); Die Firmware v1.20 wird voraussichtlich Anfang Oktober 2014 zur Verfügung stehen

Technische Daten
Allgemein 
Aufnahmemedien 	microSD-Karte (64 MB – 2 GB)
	microSDHC-Karte (4–32 GB)
	microSDXC-Karte (64−128 GB) 
Aufnahme- und Wiedergabeformate 	BWF: 44,1/48/96 kHz, 16/24 Bit
	WAV: 44,1/48/96 kHz, 16/24 Bit
	MP3: 44,1/48 kHz, 32/64/96/128/192/256/320 Kbit/s 
Anzahl der Kanäle 	2 Kanäle (Stereo)

Analoge Audioeingänge und -ausgänge 
Mikrofon-/Lineeingang (mit Stromversorgung für Kleinmikrofone) 	3,5-mm-Stereo-Miniklinkenbuchse 
  Eingangsimpedanz 	25 kOhm 
  Nominaler Eingangspegel 	–20 dBV 
  Maximaler Eingangspegel 	–4 dBV 
Kopfhörer-/Lineausgang 	3,5-mm-Stereo-Miniklinkenbuchse 
  Ausgangsimpedanz 	12 Ohm 
  Nominaler Ausgangspegel 	–14 dBV (10 kOhm) 
  Maximaler Ausgangspegel 	+2 dBV (10 kOhm) 
  Maximale Ausgangsleistung 	20 mW + 20 mW (32 Ohm) 
Eingebauter Lautsprecher 	0,3 W (mono)

Weitere Eingänge und Ausgänge 
USB-Anschluss 	USB Micro-B 
  Format 	USB 2.0 High-Speed, Mass Storage Class

Leistungsdaten Audio 
Frequenzbereich (EXT IN bis LINE OUT) 	20 Hz – 20 kHz +1/–3 dB (44,1 kHz, JEITA)
	20 Hz – 22 kHz +1/–3 dB (48 kHz, JEITA)
	20 Hz – 40 kHz +1/–3 dB (96 kHz, JEITA) 
Verzerrung (EXT IN bis LINE OUT) 	<0,05 % (alle Abtastraten, JEITA) 
Fremdspannungsabstand (EXT IN bis LINE OUT) 	>92 dB (alle Abtastraten, JEITA) 
(Hinweis: Messwerte basierend auf JEITA CP-2150) 

Systemanforderungen Computer 
Windows	Pentium 300 MHz oder schneller
	128 MB Hauptspeicher oder mehr
	USB-Schnittstelle (empfohlen: USB 2.0) 
Mac 	Power PC, iMac, G3 oder G4, 266 MHz oder schneller
	64 MB Hauptspeicher oder mehr
	USB-Schnittstelle (empfohlen: USB 2.0) 
Empfohlener USB-Hostcontroller 	Intel Chipsatz 
Unterstützte Betriebssysteme 	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 (einschließlich 8.1)
	Mac OS X 10.2 oder neuer 
WLAN-Standard 	IEEE 802.11b/g/n (nur 2,4 GHz) 
  Verbindungsmodus 	Access Point (Limited AP) 
  Sicherheit 	WPA2-PSK (kompatibel mit WPS 2.0)

Stromversorgung und sonstige Daten 
Stromversorgung 	Zwei Alkaline-Batterien oder NiMH-Akkus (Typ AA)
	USB-Verbindung mit einem Computer
	Wechselstromadapter Tascam PS-P515U (als Zubehör erhältlich) 
Leistungsaufnahme 	1,7 W (maximal) 
Abmessungen (B x H x T) 	52 mm × 155 mm × 37 mm 
Gewicht 	170 g (mit Batterien)
	123 g (ohne Batterien) 
Betriebstemperaturbereich 	0–40 °C

Ungefähre Lebensdauer der Batterien (Dauerbetrieb) 
Alkaline-Batterien (Evolta) 
  Aufnahme WAV, 96 kHz, 24 Bit 	9 Stunden 
	(Aufnahme über eingebautes Mikrofon) 
  Aufnahme WAV, 44,1 kHz, 16 Bit 	17 ½ Stunden
	(Aufnahme über eingebautes Mikrofon) 
  Aufnahme MP3, 44,1 kHz, 128 Kbit/s 	12 Stunden
	(Aufnahme über eingebautes Mikrofon) 
  Aufnahme MP3, 48 kHz, 320 Kbit/s 	11 Stunden
	(Aufnahme über eingebautes Mikrofon) 
  Wiedergabe WAV, 96 kHz, 24 Bit 	11 Stunden
	(Wiedergabe über Kopfhörer) 
  Wiedergabe WAV, 44,1 kHz, 16 Bit 	13 Stunden
	(Wiedergabe über Kopfhörer) 
  Wiedergabe MP3, 44,1 kHz, 128 Kbit/s 	11 Stunden
	(Wiedergabe über Kopfhörer) 
  Wiedergabe MP3, 48 kHz, 320 Kbit/s 	11 Stunden
	(Wiedergabe über Kopfhörer) 
NiMH-Akkus (Eneloop) 
  Aufnahme WAV, 96 kHz, 24 Bit 	9 Stunden
	(Aufnahme über eingebautes Mikrofon) 
  Aufnahme WAV, 44,1 kHz, 16 Bit 	13 ½ Stunden
	(Aufnahme über eingebautes Mikrofon) 
  Aufnahme MP3, 44,1 kHz, 128 Kbit/s 	12 Stunden
	(Aufnahme über eingebautes Mikrofon) 
  Aufnahme MP3, 48 kHz, 320 Kbit/s 	11 Stunden
	(Aufnahme über eingebautes Mikrofon) 
  Wiedergabe WAV, 96 kHz, 24 Bit 	12 Stunden
	(Wiedergabe über Kopfhörer) 
  Wiedergabe WAV, 44,1 kHz, 16 Bit 	13 ½ Stunden
	(Wiedergabe über Kopfhörer) 
  Wiedergabe MP3, 44,1 kHz, 128 Kbit/s 	10 Stunden
	(Wiedergabe über Kopfhörer) 
  Wiedergabe MP3, 48 kHz, 320 Kbit/s 	10 Stunden
	(Wiedergabe über Kopfhörer)

Fabrikat:	Tascam
Modell:	DR-22WL

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.