Tascam DR-40
Linear-PCM/MP3-Recorder

Tragbarer, hochwertiger Recorder im Taschenformat; Kompakte Maße und einfache Bedienung; Nutzt eine SD/SDHC-Karte als Aufnahmemedium (2 GB im Lieferumfang enthalten); Unterstützte Audioformate: (a) Unkomprimierte, lineare PCM (WAV-Format), 44,1/48/96 kHz, 16/24 Bit; (b) Komprimiert (MP3-Format): 32–320 Kbit/s, 44,1/48 kHz (VBR-Dateien können wiedergegeben aber nicht aufgenommen werden)
Aufnahme: Eingebautes, hochwertiges Stereo-Kondensatormikrofon mit nierenförmiger Richtcharakteristik; Toleriert hohe Schalldruckpegel; Einfache Einrichtung (AB- und XY-Konfiguration); XY-Ausrichtung ermöglicht monokompatible Aufnahmen mit hoher Lokalisationsschärfe (lebendige Interviews oder andere Aufnahmen mit Atmo); Gute Richtwirkung und Kanaltrennung; Ideal für Musikaufnahmen, Aufnahmen im Freien, elektronische Berichterstattung oder als Trainer; Stereo-Mikrofon-/Lineeingang (XLR/Klinke) mit zuschaltbarer Phantomspeisung (unterstützt Quellen mit einem Nominalpegel von +4 dBu); Vierspuraufnahme: Erstellen von zwei Stereoaufnahmen zur gleichen Zeit mithilfe des eingebauten Stereomikrofons und dem externen Mic/Line-Eingang, Erstellen von zwei Stereoaufnahmen mit unterschiedlichen Pegeleinstellungen zur gleichen Zeit mithilfe des eingebauten Stereomikrofons oder dem externen Mic/Line-Eingang; nicht-überschreibende Overdub-Aufnahme: eine Mischung aus einer oder zwei Stereodateien und einem Stereoeingangssignal in einer neuen Stereodatei aufnehmen oder während der Wiedergabe einer Stereodatei nur das Eingangssignal in einer neuen Datei aufnehmen; Abmischfunktion mit Reglern für Pegel, Panoramaposition und Effektanteil für jede Spur (erzeugt eine Stereodatei aus einer Vierspuraufnahme); MS-Dekoder für die Aufnahme mit Mikrofonen in Mitte/Seite-Konfiguration; Schaltbares Trittschallfilter (40 Hz, 80 Hz, 120 Hz); Manuelle oder automatische Aussteuerung möglich; Drei Möglichkeiten der automatischen Pegelanpassung während der Aufnahme: Peak Reduction (Pegelabsenkung), Auto Level (automatische Aussteuerung), Limiter (Pegelbegrenzung); Speicher für vorgezogene Aufnahme (2 Sekunden) ermöglicht das Starten der Aufnahme bereits vor dem Drücken der Aufnahmetaste; Auto-Aufnahme (die Aufnahme startet und stoppt, wenn das Eingangssignal einen bestimmten Schwellenpegel passiert); Verzögerte Aufnahme (Selbstauslöser-Funktion) ermöglicht das Starten einer Aufnahme 5 oder 10 Sekunden nach dem Drücken der Aufnahmetaste; Während der Aufnahme eine neue Audiodatei erstellen (manuell oder bei einer bestimmten Dateigröße); Marken setzen (manuell oder automatisch, bis zu 99 je Datei)
Wiedergabe: Automatischer Pegelabgleich ermöglicht es, die empfundene Lautstärke während der Wiedergabe anzuheben; Variable Wiedergabegeschwindigkeit, ohne die Tonhöhe zu beeinflussen (50–150 %); Wiederholfunktion (einen oder alle Titel wiederholen); Loop-Funktion (wiederholte Wiedergabe eines bestimmten Abschnitts); Wiedergabelisten erstellen, um Titel in festgelegter Reihenfolge wiederzugeben; Die Wiedergabe dort fortsetzen, wo sie zuletzt beendet wurde (Resume-Funktion); Flash-Back-Funktion, um im Titel ein Stück zurückzuspringen (1–10, 20, 30 Sekunden); EQ ermöglicht Klanganpassungen während der Wiedergabe; Anzeige von ID3-Informationen (bis Version 2.4); Eingebauter Lautsprecher; Kopfhörer-/Lineausgang
Weitere Merkmale: Eingebauter Halleffekt (6 Voreinstellungen, anwendbar auf das Eingangs- oder Ausgangssignal); Chromatische Stimmfunktion, um Ihr Instrument zu stimmen; Schnittfunktion, um unerwünschte Geräusche abzuschneiden oder lange Aufnahmen zu teilen (nur WAV-Dateien); Funktionen zur Verwaltung von Dateien und Ordnern; Tastensperre, um Fehlbedienung zu verhindern; Gut lesbares, hintergrundbeleuchtetes Display; USB-2.0-Schnittstelle für Datenaustausch mit Computer; Stromversorgung mittels dreier Alkaline-Batterien oder NiMH-Akkus (Größe AA), USB oder optionalem Wechselstromadapter (Tascam PS-P15U); bis zu 15 Stunden Laufzeit im Batteriebetrieb bei ausgeschalteter Phantomspeisung; Stativadapter (¼ Zoll, 6,35 mm) auf der Unterseite, um den Recorder auf einem Tisch- oder Mikrofonstativ zu befestigen; Optionales Zubehör: Fußschalter (RC-3F), kabelgebundene Fernbedienung (RC-10)

Technische Daten
Allgemein
Aufnahme-/Wiedergabemedium 	SD-Karte (64 MB – 2 GB)
		SDHC-Karte (4 GB – 32 GB)
Aufnahme-/Wiedergabeformat 	BWF: 44,1/48/96 kHz, 16/24 Bit
		WAV: 44,1/48/96 kHz, 16/24 Bit
		MP3: 44,1/48 kHz, 32/64/96/128/192/256/320 kbit/s
Anzahl der Kanäle 	4 Kanäle (2 x Stereo)

Analoge Audioeingänge und -ausgänge
Mikrofoneingang (EXT MIC/LINE IN, mit zuschaltbarer Phantomspeisung) 	XLR-3-31 (1 = Masse, 2 = Heiß (+), 3 = Kalt (–))
  Eingangsimpedanz 	2,2 kΩ
  Nominaler Eingangspegel 	–19 dBV
  Maximaler Eingangspegel 	–3 dBV
Lineeingang (EXT MIC/LINE IN) 	6,3-mm-Klinkenbuchse, 3-polig (Spitze = heiß (+), Ring = kalt (–), Hülse = Masse)
  Eingangsimpedanz 	>10 kΩ
  Nominaler Eingangspegel 	+4 dBu
  Maximaler Eingangspegel 	+20 dBu
Kopfhörer-/Lineausgang (/LINE OUT) 	3,5-mm-Stereominiklinkenbuchse
  Ausgangsimpedanz 	12 Ω
  Nominaler Ausgangspegel 	–14 dBV (an 10 kΩ)
  Maximaler Ausgangspegel 	+2 dBV (an 10 kΩ)
  Maximale Ausgangsleistung 	20 mW + 20 mW (bei Anschluss eines Kopfhörers, 32 Ω Lastimpedanz)
Eingebauter Lautsprecher 	0,3 W (mono)

Weitere Eingänge und Ausgänge
USB 	Mini-B-Buchse
  Format 	USB 2.0 High-Speed, Mass Storage Class
Fernbedienungsanschluss (REMOTE) 	2,5-mm-Klinkenbuchse (3-polig)

Leistungsdaten Audio
Frequenzbereich (Lineeingang bis Lineausgang, JEITA) 	20 Hz – 20 kHz, +1/–3 dB (44,1 kHz)
		20 Hz – 22 kHz, +1/–3 dB (48 kHz)
		20 Hz – 40 kHz, +1/–3 dB (96 kHz)
Verzerrung (THD) 	0,05 % oder weniger (Lineeingang bis Lineausgang, 44,1/48/96 kHz, JEITA)
Fremdspannungsabstand 	92 dB oder mehr (Lineeingang bis Lineausgang, 44,1/48/96 kHz, JEITA)
Anmerkung zu JEITA: Entspricht JEITA-Standard CP-2150 

Systemvoraussetzungen Hostcomputer
Windows 	Pentium 300 MHz oder schneller
		128 MB Hauptspeicher oder mehr
		USB-Schnittstelle (empfohlen: USB 2.0)
Mac 	Power PC, iMac, G3, G4 266 MHz oder schneller
		64 MB Hauptspeicher oder mehr
		USB-Schnittstelle (empfohlen: USB 2.0)
Empfohlener USB-Hostcontroller 	Intel-Chipsatz
Unterstützte Betriebssysteme 	Windows XP, Windows Vista, Windows 7
		Mac OS X 10.2 oder höher

Stromversorgung und sonstige Daten
Stromversorgung 	3 Alkaline-Batterien oder NiMH-Akkus (Typ AA)
		USB-Verbindung mit einem Computer
		Wechselstromadapter (Tascam PS-P515U, als Zubehör erhältlich)
Leistungsaufnahme 	1,7 W (maximal)
Abmessungen (B x H x T) 	70 mm x 155 mm x 35 mm (Mikrofonkapseln eingeklappt)
		90 mm x 155 mm x 35 mm (Mikrofonkapseln ausgeklappt)
Gewicht 	0,213 kg (ohne Batterien)
Betriebstemperaturbereich 	0–40 °C

Fabrikat:	Tascam
Modell:	DR-40

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.