Tascam DR-44WL
4-Spur-Handheld-Recorder mit WLAN-Anbindung
4-Spur-Handheld-Recorder mit WLAN-Anbindung; Aufnahme mit Abtastraten bis 96 kHz und einer Auflösung von 16 24 Bit (WAV/BWF-Format); MP3-Aufnahme; Nutzt eine microSD-/microSDHC-/microSDXC-Karte als Aufnahmemedium (4 GB microSD Und SD-Kartenadapter im Lieferumfang enthalten); Zwei Aufnahmearten:; {ulul}Normale Aufnahme auf bis zu vier Spuren; {ulul}Professionelle Mehrspuraufnahme für Musikkompositionen; Verbesserter interner Taktgenerator – ideal für Filmaufnahmen; Stereo-Kondensatormikrofon mit Nierencharakteristik in XY-Konfiguration; Spezielle Aufhängung verhindert Handhabungsgeräusche; Verkraftet Schalldruckpegel bis 132 dB SPL; Analogeingänge mit XLR/Klinke-Kombibuchsen unterstützen Quellen mit einem Nominalpegel von +4 dBu; Verbesserte Mikrofonvorverstärker für höhere Klangqualität; A/D- und D/A-Wandler von Cirrus Logic gewährleisten hohe Audioqualität und geringen Stromverbrauch; Phantomspeisung (24 Volt / 48 Volt); Grafisches LC-Display (128 x 128 Pixel) mit Beleuchtung; Eingebauter Abhörlautsprecher (mono, 300 mW); Lange Betriebszeit; WLAN-Verbindung ermöglicht unter anderem Monitoring, Transportsteuerung, Pegelanpassung und Datenübertragung; Einfaches Herstellen einer WLAN-Verbindung mit Android; Anwendung für den Dateiaustausch per WLAN erhältlich für Windows und Mac (ab Firmwareversion 1.10); Überarbeitete Benutzeroberfläche für einfache Bedienung; Schnellmenü für den Zugriff auf wichtige Funktionen in verschiedenen Aufnahmesituationen; Zweifachaufnahme mit unterschiedlichen Pegeleinstellungen oder in unterschiedlichen Formaten; ERI-Funktion (Extended Recording Information) erlaubt das Speichern von Aufnahmeeinstellungen zusammen mit der Aufnahme (ab Firmwareversion 1.20); Halleffekt für akustische Instrumente und Gesang; Vierstufiges Trittschallfilter (40/80/120/220 Hz); Automatische Pegelabsenkung (stellt bei Bedarf selbsttätig den optimalen Pegel ein, wenn Spitzen in Musikaufnahmen erkannt werden); Limiter zum Schutz vor Übersteuerung; Auto-Aufnahme (die Aufnahme startet und stoppt, wenn das Eingangssignal einen bestimmten Schwellenpegel passiert); Vorgezogene Aufnahme (ermöglicht die Aufnahme von bis zu 2 Sekunden Audiomaterial vor dem Drücken der Aufnahmetaste); Verzögerte Aufnahme (Selbstauslöser-Funkion); Marken setzen (manuell oder automatisch, zeitgesteuert oder beim Auftreten von Pegelspitzen) (verfügbar ab Firmwareversion 1.20); Wählbare Verzögerungszeit zum Ausgleich von Laufzeitunterschieden zwischen dem internen und einem externen Mikrofon; VSA-Funktion (Geschwindigkeit ändern, ohne die Tonhöhe zu beeinflussen); Tonart ändern mit Feineinstellung (±6 Halbtöne); Dateien teilen (manuell oder automatisch durch Marken); Dateien löschen; Loop-Wiedergabe – ideal um Passagen zu üben; Resume-Funktion (stellt die letzte Wiedergabeposition wieder her, nachdem das Gerät aus- und wieder eingeschaltet wurde); Auf einem Computer erstellte Audiodateien können wiedergegeben werden (sofern diese ein mit dem Gerät kompatibles Format aufweisen); Nahtloses Erstellen neuer Dateien während der Aufnahme (manuell beziehungsweise automatisch zeit- oder pegelgesteuert); Dateinamen können aus dem Datum oder einer festegelegten Zeichenfolge erzeugt werden; Chromatisches Stimmgerät und Metronom für Übungszwecke (Metronom im Mehrspurmodus verfügbar ab Firmwareversion 1.20); MS-Dekodierung für externe Mikrofone in MS-Anordnung; Punch-in/-out im Mehrspurmodus; Zwischenmischungen erstellen im Mehrspurmodus (Bounce-Funktion); Abmischfunktion für 4-Spur-Aufnahmen; Normalizer-Funktion, maximiert den Pegel und erhöht dadurch die Klangdichte (ab Firmwareversion 1.20); Eingebauter MP3-Encoder für die Umwandlung von WAV-Aufnahmen in MP3-Dateien (ab Firmwareversion 1.20); Kopfhörer-/Lineausgang mit 20 mW Ausgangsleistung je Kanal über Mini-Stereoklinkenbuchse; Schneller Datenaustausch mit Ihrem Computer über USB 2.0; Micro-B-USB-Anschluss; Mitgeliefertes Zubehör: Wechselstromadapter, Blitzschuhadapter, Gerätetasche, Handgriff, Windschutz und Micro-USB-Kabel; Stromversorgung mithilfe von vier AA-Batterien, dem mitgelieferten Wechselstromadapter oder über die USB-Verbindung.; Stativgewinde (¼ Zoll)

Technische Daten
Allgemein 
Aufnahmemedien 	SD-Karte (64 MB – 2 GB)
	SDHC-Karte (4–32 GB)
	SDXC-Karte (64–128 GB) 
Aufnahme- und Wiedergabeformate 	BWF: 44,1/48/96 kHz, 16/24 Bit
	WAV: 44,1/48/96 kHz, 16/24 Bit
	MP3: 44,1/48 kHz, 32/64/96/128/192/256/320 Kbit/s 
Anzahl der Kanäle 	4 
Aufnahmedateien, 4-Kanal-Modus 	Mono: maximal 4 Dateien
	Stereo: maximal 2 Dateien
	Stereo + Mono: bis zu 2 Dateien (1 Stereo, 1 Mono) 
Aufnahmedateien, Mehrspurmodus 	Mono: bis zu 4 Dateien/Spuren

Analoge Audioeingänge und -ausgänge 
Mikrofon-/Lineeingang (liefert Phantomspeisung) 	XLR-/Klinke-Kombibuchse
	XLR-3-31 (1: Masse, 2: heiß (+), 3: kalt (–))
	6,3-mm-Klinkenbuchse, 3-polig
	(Spitze: heiß (+), Ring: kalt (–), Hülse: Masse) 
EXT IN-Schalter in Stellung MIC oder MIC+PHANTOM 	  
  Eingangsimpedanz 	>2,2 kOhm 
  Nominaler Eingangspegel 	–17,3 dBu ±2 dB 
  Maximaler Eingangspegel 	–1,3 dBu ±2 dB 
EXT IN-Schalter in Stellung LINE 	  
  Eingangsimpedanz 	>2,2 kOhm 
  Nominaler Eingangspegel 	+4 dBu 
  Maximaler Eingangspegel 	+20 dBu 
Kopfhörer-/Lineausgang 	3,5-mm-Stereo-Miniklinkenbuchse 
  Ausgangsimpedanz 	12 Ohm 
  Nominaler Ausgangspegel 	–14 dBV (10 kOhm) 
  Maximaler Ausgangspegel 	+2 dBV (10 kOhm) 
  Maximale Ausgangsleistung 	20 mW + 20 mW (an 32 Ohm) 
Eingebauter Lautsprecher 	0,3 W (mono)

Weitere Eingänge und Ausgänge 
USB-Anschluss 	USB Micro-B 
  Format 	USB 2.0 High-Speed, Mass Storage Class

Leistungsdaten Audio 
Frequenzbereich (EXT IN bis LINE OUT) 	20 Hz – 20 kHz, +1/–3 dB (44,1 kHz, JEITA)
	20 Hz – 22 kHz, +1/–3 dB (48 kHz, JEITA)
	20 Hz – 40 kHz, +1/–3 dB (96 kHz, JEITA) 
Verzerrung (EXT IN bis LINE OUT) 	<0,05 % (bei allen Abtastraten, JEITA) 
Fremdspannungsabstand (EXT IN bis LINE OUT) 	>92 dB (bei allen Abtastraten, JEITA) 
(Hinweis: Messwerte basierend auf JEITA CP-2150) 

Systemanforderungen Computer 
Windows 	Pentium 300 MHz oder schneller
	128 MB Hauptspeicher oder mehr
	USB-Schnittstelle (empfohlen: USB 2.0) 
Mac 	Power PC, iMac, G3 oder G4, 266 MHz oder schneller
	64 MB Hauptspeicher oder mehr
	USB-Schnittstelle (empfohlen: USB 2.0) 
Empfohlener USB-Hostcontroller 	Intel Chipsatz 
Unterstützte Betriebssysteme 	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 (einschließlich 8.1)
	Mac OS X 10.2 oder neuer 
WLAN-Standard 	IEEE 802.11b/g/n (nur 2,4 GHz) 
  Verbindungsmodus 	Access Point (Limited AP) 
  Sicherheit 	WPA2-PSK (kompatibel mit WPS 2.0)

Stromversorgung und sonstige Daten 
Stromversorgung 	4 Alkaline-Batterien oder NiMH-Akkus (Typ AA)
	USB-Verbindung mit einem Computer
	Wechselstromadapter Tascam GPE053B (im Lieferumfang)
	Wechselstromadapter Tascam PS-P515U (optionales Zubehör) 
Leistungsaufnahme 	2,5 W (maximal) 
Abmessungen (B x H x T) 	79 × 162 × 43 mm 
Gewicht, mit Batterien 	346 g 
Gewicht, ohne Batterien 	251 g 
Betriebstemperaturbereich 	0–40 °C

Ungefähre Lebensdauer der Batterien (Dauerbetrieb)
Alkaline-Batterien (Evolta) 
  Aufnahme WAV, 2 Kanäle, 96 kHz, 24 Bit 	13 Stunden 
	(Aufnahme über eingebautes Mikrofon) 
  Aufnahme WAV, 2 Kanäle, 44,1 kHz, 16 Bit 	16 Stunden
	(Aufnahme über eingebautes Mikrofon) 
  Aufnahme MP3, 2 Kanäle, 44,1 kHz, 128 Kbit/s 	14 Stunden
	(Aufnahme über eingebautes Mikrofon) 
  Aufnahme WAV, 4 Kanäle, 96 kHz, 24 Bit 	13 Stunden
	(Aufnahme über eingebautes Mikrofon und Lineeingang) 
  Aufnahme WAV, 4 Kanäle, 44,1 kHz, 16 Bit 	13 ½ Stunden
	(Aufnahme über eingebautes Mikrofon und Lineeingang) 
  Aufnahme MP3, 4 Kanäle, 44,1 kHz, 128 Kbit/s 	13 ½ Stunden
	(Aufnahme über eingebautes Mikrofon und Lineeingang) 
  Wiedergabe WAV, 2 Kanäle, 44,1 kHz, 16 Bit 	15 ½ Stunden
	(Wiedergabe über Kopfhörer) 
  Wiedergabe MP3, 2 Kanäle, 44,1 kHz, 128 Kbit/s 	16 Stunden
	(Wiedergabe über Kopfhörer) 
NiMH-Akkus (Eneloop)
  Aufnahme WAV, 2 Kanäle, 96 kHz, 24 Bit 	10 ½ Stunden 
	(Aufnahme über eingebautes Mikrofon) 
  Wiedergabe WAV, 2 Kanäle, 44,1 kHz, 16 Bit 	12 ½ Stunden
	(Aufnahme über eingebautes Mikrofon) 
  Wiedergabe MP3, 2 Kanäle, 44,1 kHz, 128 Kbit/s 	10 Stunden
	(Aufnahme über eingebautes Mikrofon) 
  Aufnahme WAV, 4 Kanäle, 96 kHz, 24 Bit 	10 ½ Stunden
	(Aufnahme über eingebautes Mikrofon) 
  Aufnahme WAV, 4 Kanäle, 44,1 kHz, 16 Bit 	11 ½ Stunden
	(Aufnahme über eingebautes Mikrofon) 
  Aufnahme MP3, 4 Kanäle, 44,1 kHz, 128 Kbit/s 	11 Stunden
	(Aufnahme über eingebautes Mikrofon) 
  Wiedergabe WAV, 2 Kanäle, 44,1 kHz, 16 Bit 	12 ½ Stunden
	(Wiedergabe über Kopfhörer) 
  Wiedergabe MP3, 2 Kanäle, 44,1 kHz, 128 Kbit/s 	12 Stunden
	(Wiedergabe über Kopfhörer)

Fabrikat:	Tascam
Modell:	DR-44WL

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.