Tascam DR-60DMKII
Audiorecorder für DSLR-Kameras
Kompakter, hochwertiger Audiorecorder für die Kombination mit einer digitalen Spiegelreflexkamera (DSLR-Kamera); Nutzt eine SD/SDHC-Karte als Aufnahmemedium; Hochwertige Aufnahmeeingänge dank Tascam HDDA-Mikrofonvorverstärkern (High Definition Discrete Architecture); Alternativ zur Stereoaufnahme ist die gleichzeitige Aufnahme von bis zu vier Audiospuren möglich; Vier Audiospuren können zu einem Stereosignal gemischt werden; Individuelle Einstellung der Aufnahmepegel für die Spuren 1, 2 und 3–4; Es können zwei Aufnahmedateien zur gleichen Zeit mit unterschiedlichem Aufnahmepegel erstellt werden; Aufnahme mit Abtastraten von 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz und einer Auflösung von 16 bzw. 24 Bit (Linear-PCM, WAV-Format); Unterstützung des Broadcast-Wave-Formats (BWF) als WAV-Aufnahmeformat; Neue, leichtgängige XLR/TRS-Kombibuchsen; Die XLR-Mikrofonanschlüsse bieten zuschaltbare Phantomspeisung (24/48 Volt); Symmetrische Mic/Line-Klinkeneingänge unterstützen Eingangssignale mit +24 dBu; "HI+PLUS"-Einstellung ermöglicht eine maximale Eingangsverstärkung von 64 dB; Stereo-Miniklinkenbuchse zum Anschließen eines externen Mikrofons (Stromversorgung für Kleinmikrofone zuschaltbar), erlaubt den Anschluss eines Kameramikrofons oder anderer Mikrofone mit hohem Ausgangspegel (+10 dBV maximal); Schaltbares Trittschallfilter, um unerwünschte Tiefenanteile zu unterdrücken (40 Hz, 80 Hz, 120 Hz); Hoch aufgelöstes Audiomaterial kann an eine Spiegelreflexkamera geleitet werden, um es mit dieser aufzuzeichnen; Zwei Kameraausgänge mit unterschiedlichen Pegeln erlauben es, das Audiosignal an einen Line- oder Mikrofoneingang der Kamera zu leiten; Ein Kameraeingang erlaubt es, das Audiosignal der Kamera komfortabel abzuhören; Wählbare Dekodierung von Mikrofonsignalen im MS-Format (Mitte/Seite-Stereofonie); Klappensignal-Funktion (automatisch/manuell) vereinfacht die Synchronisation des Videomaterials bei der Nachbearbeitung; Die vorgezogene Aufnahme ermöglicht es mithilfe eines Zwischenspeichers, die Aufnahme bereits zwei Sekunden vor dem Drücken der Aufnahmetaste zu starten; Auto-Aufnahme (die Aufnahme startet und stoppt, wenn das Eingangssignal einen bestimmten Schwellenpegel passiert); Während der Aufnahme kann eine neue Audiodatei erstellt werden (manuell oder bei einer bestimmten Dateigröße); Die verzögerte Aufnahme ermöglicht es wie der Selbstauslöser einer Kamera, die Aufnahme einige Sekunden verzögert starten zu lassen; Jump-Back-Funktion, um die letzten Sekunden der aktuell wiedergegebenen Datei per Tastendruck noch einmal wiederzugeben; Die Laufzeitkompensation gleicht Zeitverzögerungen aus, die durch unterschiedliche Abstände zweier Mikrofone von der Schallquelle entstehen; Schnellzugriff auf häufig verwendete Funktionen per Tastendruck; Audiodateien können an beliebigen Stellen geteilt werden; Marken setzen, um bestimmte Stellen im Audiomaterial schnell ansteuern zu können; Nutzen Sie den Equalizer, um den Klang der Wiedergabe zu beeinflussen, und die Pegelableich-Funktion, die bei Bedarf den wahrgenommenen Schalldruckpegel bei der Wiedergabe einer Datei erhöht; Dateinamen können aus dem Datum oder einer festgelegten Zeichenfolge erzeugt werden; Das Gerät merkt sich die letzte Wiedergabeposition (die Wiedergabe wird nach dem Aus- und erneuten Einschalten an dieser Stelle fortgesetzt); Line-Ausgang und Kopfhörerausgang mit jeweils eigenen Pegelreglern (Mini-Klinkenbuchse); Grafisches Display (128 x 64 Pixel) mit Beleuchtung; USB-2.0-Anschluss; Stativadapter (¼ Zoll, 6,35 mm) auf der Unterseite, um den Recorder auf einem Stativ zu befestigen; Kamerahalterung auf der Oberseite ermöglicht einfache Montage und Demontage der Kamera mithilfe einer Münze; Fernbedienungsanschluss (für separat erhältliche RC-10 oder RC-3F)); Schaltbare Tastensperre schützt vor versehentlicher Fehlbedienung; Die seitlichen Griffe auf der Vorderseite schützen das Display und dienen zur Befestigung eines Trageriemens; Stromversorgung mittels vier AA-Batterien, Wechselstromadapter PS-P515U, Batteriepack BP-6AA (beide separat erhältlich) oder über die USB-Verbindung; Stromquelle wechselt bei Bedarf automatisch von extern auf intern (mit Displaymeldung)

Allgemein 
Aufnahmemedien 	SD-Karten (64 MB – 2 GB) 
	SDHC-Karten (4–32 GB) 
Unterstützte Audiodateiformate 	WAV:44,1/48/96 kHz, 16/24 Bit
	Broadcast-Wave-Format (BWF): 44,1/48/96 kHz, 16/24 Bit 
Anzahl der Kanäle 	4 Kanäle (2 x Stereo) 

Analoge Audioeingänge und -ausgänge 
Mikrofon-/Lineeingang 1/L, 2/R (mit zuschaltbarer Phantomspeisung) 	XLR-3-31
	6,3-mm-Klinkenbuchse, 3-polig 
Schalter in Stellung MIC oder MIC+PHANTOM 	  
  Eingangsimpedanz 	2 kOhm 
  Phantomspeisung 	48 V ±4 V (10 mA/Kanal) oder 
	24 V ±4 V (10 mA/Kanal) 
  Maximaler Eingangspegel 	0 dBu 
  Minimaler Eingangspegel 	−72 dBu 
  Verstärkung des Mikrofoneingangs (Pegelregler max.) 	LOW: +11 dB
	MID: +36 dB 
	HIGH: +52 dB 
	HIGH+PLUS: +64 dB 
Schalter in Stellung LINE 	  
  Eingangsimpedanz 	10 kOhm oder höher 
  Nominaler Eingangspegel 	+4 dBu 
  Maximaler Eingangspegel 	+24 dBu 
Mikrofon-/Lineeingang 3-4 (mit Stromversorgung für Kleinmikrofone) 	3,5-mm-Stereo-Miniklinkenbuchse 
  Eingangsimpedanz 	10 kOhm 
  Maximaler Eingangspegel 	+10 dBV 
  Minimaler Eingangspegel 	−50 dBV 
  Verstärkung des Mikrofoneingangs (Pegelregler max.) 	LOW: +3 dB 
	HIGH: +26 dB 
	HIGH+PLUS: +38 dB 
CAMERA IN-Buchse 	3,5-mm-Stereo-Miniklinkenbuchse 
  Eingangsimpedanz 	10 kOhm 
  Nominaler Eingangspegel 	−10 dBV 
  Maximaler Eingangspegel 	+6 dBV 
CAMERA OUT (LOW)-Buchse 	3,5-mm-Stereo-Miniklinkenbuchse 
  Ausgangsimpedanz 	200 Ohm 
  Nominaler Ausgangspegel 	−50 dBV 
  Maximaler Ausgangspegel 	−30 dBV 
Kopfhörerausgang (PHONES) 	3,5-mm-Stereo-Miniklinkenbuchse 
  Maximale Ausgangsleistung 	50 mW + 50 mW 
CAMERA OUT (HIGH)/LINE OUT-Buchse 	3,5-mm-Stereo-Miniklinkenbuchse 
  Ausgangsimpedanz 	200 Ohm 
  Nominaler Ausgangspegel 	−10 dBV 
  Maximaler Ausgangspegel 	+10 dBV

Weitere Eingänge und Ausgänge 
USB 	USB, Mini-B-Buchse 
  Format 	USB 2.0 High-Speed, Mass Storage Class 
Fernbedienungsanschluss 	2,5-mm-Mikroklinkenbuchse (3-polig) 

Leistungsdaten Audio 
Frequenzbereich 	20 Hz – 20 kHz, +0,5/–2 dB (LINE IN oder MIC IN bis LINE OUT, Fs 44,1/48 kHz, JEITA)
	20 Hz – 40 kHz, +0,5/–3 dB (LINE IN oder MIC IN bis LINE OUT, Fs 96 kHz, JEITA) 
Verzerrung 	0,02 % oder weniger (LINE IN oder MIC IN bis LINE OUT, Fs 44,1/48/96 kHz, JEITA) 
Fremdspannungsabstand 	92 dB oder mehr (LINE IN oder MIC IN bis LINE OUT, Fs 44,1/48/96 kHz, JEITA) 
Äquivalentes Eingangsrauschen 	–120 dBu oder weniger 
Anmerkung zu JEITA 	Entspricht JEITA-Standard CP-2150 

Systemvoraussetzungen Hostcomputer 
Windows 	Pentium 300 MHz oder schneller
	128 MB Hauptspeicher oder mehr 
Mac 	Power PC, iMac, G3, G4 266 MHz oder schneller
	64 MB Hauptspeicher oder mehr 
Empfohlene USB-Schnittstelle 	USB 2.0 
Empfohlener USB-Hostcontroller 	Intel-Chipsatz 
Unterstützte Betriebssysteme 	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 (einschließlich Windows 8.1), 
	Mac OS X 10.2 oder höher 

Stromversorgung und sonstige Daten 
Stromversorgung 	4 Alkaline-Batterien oder NiMH-Akkus (Typ AA)
	USB-Verbindung mit einem Computer
	Wechselstromadapter (Tascam PS-P515U, als Zubehör erhältlich)
	Batteriepack (Tascam BP-6AA, als Zubehör erhältlich) 
Leistungsaufnahme 	5,4 W (maximal) 
Abmessungen (B x H x T) 	133 mm x 93 mm x 78 mm (einschließlich Kamerahalterung) 
Gewicht 	510 g (ohne Batterien) 
Betriebstemperaturbereich 	0–40 °C

Fabrikat:	Tascam
Modell:	DR-60DMKII

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.