Tascam DR-701D
Sechskanal-Audiorecorder für DSLR-Kameras

Kompakter, professioneller Audiorecorder für die Kombination mit einer digitalen Spiegelreflexkamera (DSLR-Kamera), auch verwendbar als eigenständiger Feldrecorder; Nutzt eine SD/SDHC/SDXC-Karte als Aufnahmemedium; Aufnahme mit Abtastraten von 44,1/48/96/192 kHz und einer Auflösung von 16/24 Bit im WAV/BWF-Format (192 kHz nur für 2-Kanal-Aufnahmen); Hochwertige Aufnahmeeingänge dank Tascam HDDA-Mikrofonvorverstärkern (High Definition Discrete Architecture); Bis zu sechs Aufnahmekanäle (4 Kanäle + Stereomischung); Der Recorder erstellt bei Bedarf zur gleichen Zeit zwei Aufnahmedateien mit unterschiedlichem Aufnahmepegel (–1 dB bis –12 dB); Individuelle Einstellung der Aufnahmepegel für die Spuren 1–4; Zwei eingebaute Elektret-Kondensatormikrofone mit Kugelcharakteristik; Die vier XLR/TRS-Kombibuchsen unterstützen Linepegel mit +4 dBu und bieten zuschaltbare Phantomspeisung (24/48 Volt); Maximaler Eingangspegel: +24 dBu (20 dB Übersteuerungsreserve); Maximale Verstärkung: 64 dB; Zusätzlicher Lineeingang für die Spuren 1 und 2 (Stereo-Miniklinkenbuchse) erlaubt den Anschluss eines Kameramikrofons oder anderer Mikrofone mit hohem Ausgangspegel (Stromversorgung für Kleinmikrofone zuschaltbar); Wählbare Dekodierung von Mikrofonsignalen im MS-Format (Mitte/Seite-Stereofonie); Die Laufzeitkompensation gleicht Zeitverzögerungen aus, die durch unterschiedliche Abstände zweier Mikrofone von der Schallquelle entstehen (±150 ms); Fünfstufig schaltbares Trittschallfilter, um unerwünschte Tiefenanteile zu unterdrücken (40/80/120/180/220 Hz); Multiband-Limiter ermöglicht es, zu hohe Eingangssignale nur im betreffenden Frequenzbereich auf angemessene Pegelwerte zu begrenzen; Die Werte der Eingangspegelregler 1–4 werden angezeigt; Ein eingebauter Mixer erlaubt es, Panorama- und Pegeleinstellungen vorzunehmen sowie Kanäle vorzuhören und kann eine Mischung von vier Kanälen ausgeben; Eingangspegelregler lassen sich gruppieren, um die Einstellungen mehrerer Kanäle gleichzeitig zu ändern; Die Audiomischung des DR-701D kann an eine DSLR-Kamera ausgegeben werden; Ein Kameraeingang erlaubt es, das Audiosignal der Kamera komfortabel abzuhören; Die Uhrzeit und das Starten/Stoppen der Aufnahme können über HDMI mit der Kamera synchronisiert werden (abhängig vom Kameratyp); Das Audiosignal des Recorders kann über HDMI an einen anderen Recorder weitergeleitet werden; Timecode kann über einen separaten Eingang empfangen werden, um die Zeit des Aufnahmestarts in Dateien speichern zu können; Der eingebaute Timecode-Generator sorgt dafür, dass Startzeiten auch bei Ausfall des Timecodes aufgezeichnet werden; Klappensignal-Funktion (automatisch/manuell) vereinfacht die Synchronisation des Videomaterials bei der Nachbearbeitung; Setzen Sie bis zu 99 Marken in einer Datei (diese können mit Software genutzt werden, die das BWF-Format unterstützt); Während der Aufnahme kann eine neue Audiodatei erstellt werden (manuell oder bei einer bestimmten Dateigröße); Bestimmen Sie, ob Dateinamen aus dem Datum oder einer festgelegten Zeichenfolge erzeugt werden sollen.; Das Gerät merkt sich die letzte Wiedergabeposition, so dass Sie die Wiedergabe nach dem Aus- und erneuten Einschalten an dieser Stelle fortsetzen können; Mittels Kaskadierung über HDMI lassen sich mehrere DR-701D gemeinsam steuern und überwachen; Ein Tongenerator vereinfacht das Einpegeln eines Geräteverbunds; Kopfhörerausgang mit 2 × 50 mW Ausgangsleistung; Hochwertige Audioausgabe über einen separaten Lineausgang, unabhängig vom Kopfhörerausgang; Die Bedienfeldsperre schützt vor versehentlicher Fehlbedienung; Die Transporttasten und die SLATE-Taste bestehen aus Gummi, um Handhabungsgeräusche zu dämpfen; Grafisches Display (128 x 64 Pixel) mit Beleuchtung; LED-Anzeigen sind auch bei direkter Sonneneinstrahlung ablesbar; USB-2.0-Schnittstelle für Datenaustausch mit einem Computer; Ein USB-Kabel mit Micro-B-Buchse ist im Lieferumfang enthalten; Stativadapter (¼ Zoll, 6,35 mm) auf der Unterseite, um den Recorder auf einem Stativ zu befestigen; Kamerahalterung auf der Oberseite ermöglicht einfache Montage und Demontage der Kamera; Blitzschuhadapter (zugänglich, wenn die Kamerahalterung nicht verwendet wird); Die seitlichen Griffe auf der Vorderseite schützen das Display und dienen zur Befestigung eines Tragegurts; Der Fußschalter RC-3F und die Kabel-Fernbedienung RC-10 können verwendet werden (beide separat erhältlich); Stromversorgung mittels vier AA-Batterien/Akkus, über die USB-Verbindung, den Wechselstromadapter Tascam PS-P515U oder den Batteriepack Tascam BP-6AA (beide separat erhältlich)

Technische Daten

Allgemeine Daten 
Aufnahmemedien 	SD-Karte (64 MB – 2 GB)
		SDHC-Karte (4–32 GB)
		SDXC-Karte (48–128 GB) 
Aufnahme- und Wiedergabeformate 	WAV: 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz, 16/24 Bit
		BWF: 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz, 16/24 Bit 
Anzahl der Eingangskanäle 	4 maximal (44,1/48/96 kHz)
		2 maximal (192 kHz) 
Anzahl der Aufnahmekanäle 	6 maximal (44,1/48/96 kHz)
		2 maximal (192 kHz) 

Analoge Audioeingänge und -ausgänge 
Kombibuchsen IN1 bis IN 4 	XLR-3-31 (1: Masse, 2: Heiß (+), 3: Kalt (–))
		(XLR-Buchsen können Phantomspeisung liefern)
		6,3-mm-Klinkenbuchse, 3-polig 
		(Spitze: heiß (+), Ring: kalt (–), Hülse: Masse) 
Eingangsverstärkung LOW, MID, HI oder HI+ 
  Eingangsimpedanz 	2 kΩ 
  Phantomspeisung 	48 V ±4 V (10 mA/Kanal) oder 
		24 V ±4 V (10 mA/Kanal) 
  Maximaler Eingangspegel 	+4 dBu 
  Minimaler Eingangspegel 	–72 dBu 
  Verstärkung des Mikrofoneingangs (Pegelregler max.) 	LOW: +20 dB
		MID: +40 dB
		HI: +52 dB
		HI+: +64 dB 
Eingangsverstärkung LINE 
  Eingangsimpedanz 	10 kΩ oder höher 
  Nominaler Eingangspegel 	+4 dBu 
  Maximaler Eingangspegel 	+24 dBu 
Zusatzeingang (EXT IN 1/2) 	3,5-mm-Stereoklinkenbuchse (kann Stromversorgung für Kleinmikrofone liefern) 
  Eingangsimpedanz 	10 kΩ 
  Maximaler Eingangspegel 	+10 dBV 
  Minimaler Eingangspegel 	−50 dBV 
  Verstärkung des Mikrofoneingangs (Pegelregler max.) 	LOW: +3 dB
		MID: +11 dB
		HI: +26 dB
		HI+: +38 dB 
Kameraeingang 	3,5-mm-Stereoklinkenbuchse 
  Eingangsimpedanz 	10 kΩ 
  Nominaler Eingangspegel 	–10 dBV 
  Maximaler Eingangspegel 	+6 dBV 
Kopfhörerausgang (PHONES) 	3,5-mm-Stereoklinkenbuchse 
  Maximale Ausgangsleistung 	50 mW + 50 mW 
Kameraausgang 	3,5-mm-Stereoklinkenbuchse 
  Ausgangsimpedanz 	200 Ω 
  Nominaler Ausgangspegel 	–44 dBV 
  Maximaler Ausgangspegel 	+6 dBV 
Anmerkungen: Maximaler Eingangspegel ist der Pegel, bei dem ein digitales Full-Scale-Signal (0 dBFS) am Eingang beim Aufdrehen des Eingangsreglers gerade nicht übersteuert. Bei minimalem Eingangspegel ist bei voll aufgedrehtem Eingangsregler eine Übersteuerungsreserve von 20 dBFS gegeben. 
Line-Ausgang (LINE OUT) 	3,5-mm-Stereoklinkenbuchse 
  Ausgangsimpedanz 	200 Ω 
  Nominaler Ausgangspegel 	–14 dBV 
  Maximaler Ausgangspegel 	+6 dBV 

Weitere Eingänge und Ausgänge 
HDMI-Eingang/-Ausgang (HDMI IN/OUT) 	Typ-A-Buchse 
USB-Anschluss 	Micro-B-Buchse 
  Format 	USB 2.0 High-Speed, Mass Storage Class 
Timecode-Eingang (TIME CODE IN) 	BNC 
  Eingangsspannungsbereich 	0,5–5 Vpp 
  Eingangsimpedanz 	10 kΩ 
  Format 	Entsprechend SMPTE 12M–1999 
Fernbedienungsanschluss (REMOTE) 	Mikroklinkenbuchse, 2,5 mm, 3-polig 

Leistungsdaten Audio 
Frequenzbereich 	20 Hz bis 20 kHz, +0,5/–1 dB (Line-Eingang bis Line-Ausgang, Fs 48 kHz, JEITA)
		20 Hz bis 40 kHz, +0,5/–1 dB (Line-Eingang bis Line-Ausgang, Fs 96 kHz, JEITA)
		20 Hz bis 80 kHz, +0,5/–5 dB (Line-Eingang bis Line-Ausgang, Fs 192 kHz, JEITA) 
Verzerrung 	0,007 % oder weniger
		(Mikrofoneingang bis Line-Ausgang, –10 dBu am Eingang, Fs  44,1/48/96/192 kHz, JEITA) 
Fremdspannungsabstand 	100 dB oder mehr
		(Line- oder Mikrofoneingang bis Line-Ausgang, Fs 44,1/48/96/192 kHz, JEITA) 
Äquivalentes Eingangsrauschen (EIN) 	−124 dBu oder weniger 

Stromversorgung und sonstige Daten 
Stromversorgung 	4 AA-Batterien (Alkaline-Batterien, NiMH-Akkus oder Lithium-Batterien)
		Wechselstromadapter (Tascam PS-P515U, als Zubehör erhältlich) oder USB-Verbindung
		Batteriepack (Tascam BP-6AA, als Zubehör erhältlich) 
Leistungsaufnahme 	6,5 W (maximal) 
Stromaufnahme (über eine USB-Verbindung) 	1,3 A (maximal) 
Abmessungen (B × H × T) 	169 mm × 57 mm × 114 mm (einschließlich Kamerahalterung) 
Gewicht 	654 g (mit Batterien)
		561 g (ohne Batterien) 
Zulässiger Betriebstemperaturbereich 	0–40 °C

Fabrikat:	Tascam
Modell:	DR-701D

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.