Tascam HS-20
Professioneller Stereo-Audiorecorder
Stereo-Audiorecorder für den Einsatz im professionellen Umfeld; Zwei Betriebsarten (Timeline: Das Gerät arbeitet wie einen Bandrecorder, Take: Es werden einzelne Audiotakes aufgenommen und wiedergegeben und Wiedergabelisten sowie Sofortstart können genutzt werden); Idealer Ersatz für vorhandene DAT-, MD-, MO- oder andere Recorder; Gut ablesbares und einfach zu handhabendes TFT-Touchscreen-Bedienfeld; Zwei Kartenschächte für die Verwendung von SD/SDHC-Karten und CF-Karten (mit UDMA-Unterstützung, direkter und schneller Datenaustausch zwischen Arbeitsspeicher und CF-Karte); Datenspiegelung über beide Speicherkarten; Nutzt die Dateiformate WAV und BWF (letzteres mit Markerfunktion); Abtastraten: 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz, Auflösung 16/24 Bit; Speicher für vorgezogene Aufnahme ermöglicht das Starten der Aufnahme bereits vor dem Drücken der Aufnahmetaste; Sofortstart möglich mittels optionaler Fernbedienung RC-HS20PD oder RC-SS20; Eingebauter FTP-Client erlaubt das automatische Hochladen von Aufnahmedateien auf einen FTP-Server beziehungsweise das automatische Herunterladen von Audiodateien von einem FTP-Server; Zeitgesteuerte Ausführung von Aufgaben wie Aufnahme, Wiedergabe, Hochladen, Herunterladen; Locatemarken setzen (automatisch oder manuell) und aufsuchen; Editierfunktionen (Titel teilen, zusammenfügen, löschen); Projekte können im AES31-Format exportiert werden; Auto-Cue (automatisches Aufsuchen des Audiobeginns im Titel), Auto-Ready (automatischer Wechsel in den Pausenmodus nach dem Aufsuchen eines Titels), titelweise Wiedergabe und Wiederholfunktion; Playlisten-Wiedergabe; Jog/Shuttle-Wiedergabe; Rackeinbaugehäuse mit 2 HE; {head}Eingänge und Ausgänge; Symmetrische Analogeingänge und -ausgänge (XLR); Unsymmetrische Analogeingänge und -ausgänge (Cinch); AES/EBU-Eingang und -Ausgang; Serielle RS-232C-Schnittstelle; Serielle RS-422-Schnittstelle (mit optionaler Synchronisationserweiterung SY-2); SMPTE-Timecode-Eingang und -Ausgang (mit optionaler Synchronisationserweiterung SY-2) Parallelschnittstelle; Word-/Video-Sync-Eingang und -Ausgang (BNC); Gigabit-Ethernet-Netzwerkanschluss für Datentransfer oder Fernsteuerung; Fernbedienungsanschluss für optionalen Sofortstart-Controller; USB-Anschluss für den Datenaustausch mit einem externen Massenspeicher; Computertastaturanschluss (PS/2) für vereinfachte Eingabe von Datei- und Ordnerbezeichnungen

Technische Daten
Allgemein 
Aufnahmemedien 	SD-/SDHC-Karten
	CompactFlash-Karten 
Dateisystem 	FAT32 (4 GB oder mehr)
	FAT16 (2 GB oder weniger) 
Dateiformat 	Broadcast-Wave-Format (BWF)
	Waveform-Audioformat (WAV) 
Anzahl der Kanäle 	2 Kanäle (Stereo) 
Quantisierung 	16 Bit oder 24 Bit 
Abtastraten 	44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz 
Referenztakt 	Intern, Wordclock-Eingang, Videoclock-Eingang, Digitaleingang 
Timecode-Framerate 	23,976/24/25/29,97DF/29,97NDF/30DF/30NDF 

Analoge Audioein- und -ausgänge 
Die zulässige Abweichung für die angegebenen Nominal- und Maximalpegel aller Ein- und Ausgänge außer dem Kopfhörerausgang beträgt ±1 dB. 
Analogeingänge, symmetrisch 	XLR-3-31 (1 = Masse, 2 = heiß (+), 3 = kalt (–)) 
Eingangsimpedanz 	4,3 kOhm 
  Nominaler Eingangspegel 	+4 dBu (1,23 Vrms) ±1 dB
	(+6 dBu bei max. Eingangspegel = 15 dB und Ref(D) = –9 dB) 
  Maximaler Eingangspegel (wählbar) 	+15 dBu (4,36 Vrms) 
	+18 dBu (6,16 Vrms) 
	+20 dBu (7,75 Vrms)
	+22 dBu (9,76 Vrms)
	+24 dBu (12,3 Vrms) 
Analogeingänge, unsymmetrisch 	Cinchbuchsen 
  Eingangsimpedanz 	3,9 kOhm 
  Nominaler Eingangspegel 	–10 dBV (0,316 Vrms) ±1 dB 
  Maximaler Eingangspegel 	+6 dBV (2,0 Vrms) ±1 dB 
Analogausgänge, symmetrisch 	XLR-3-32 (1 = Masse, 2 = heiß (+), 3 = kalt (–)) 
  Ausgangsimpedanz 	100 Ohm oder weniger 
  Nominaler Ausgangspegel 	+4 dBu (1,23 Vrms) ±1 dB
	(+6 dBu bei Ref(D) = –9 dB) 
  Maximaler Ausgangspegel (wählbar) 	+15 dBu (4,36 Vrms)
	+18 dBu (6,16 Vrms)
	+20 dBu (7,75 Vrms)
	+22 dBu (9,76 Vrms)
	+24 dBu (12,3 Vrms) 
Analogausgänge, unsymmetrisch 	Cinchbuchsen 
  Ausgangsimpedanz 	100 Ohm oder weniger 
  Nominaler Eingangspegel 	–10 dBV (0,32 Vrms) ±1 dB 
  Maximaler Eingangspegel 	+6 dBV (2,0 Vrms) ±1 dB 
Kopfhörerausgang 	6,3-mm-Stereoklinkenbuchse 
  Maximale Ausgangsleistung 	45 mW + 45 mW oder mehr (THD + N: 0,1 % oder weniger, an 32 Ohm) 

Digitale Audioeingänge und -ausgänge 
SPDIF-Digitaleingang 	Cinchbuchse 
  Eingangsspannungsbereich 	200 mVpp bis 600 mVpp an 75 Ohm 
  Eingangsimpedanz 	75 Ohm 
  Format 	AES3-2003 / IEC60958-4 (AES/ EBU) oder IEC 60958-3 (SPDIF) 
Unterstützte Abtastraten 	44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz (einfach/doppelt/vierfach)
	Bei aktiviertem Abtastratenwandler umfasst der erkennbare Bereich 32–192 kHz. 
AES/EBU-Digitaleingang 	XLR-3-31 
  Eingangsspannungsbereich 	200 mVpp bis 10 Vpp an 110 Ohm 
  Eingangsimpedanz 	110 Ohm ±20 % 
  Format 	AES3-2003/IEC 60958-4 (AES/EBU) oder IEC 60958-3 (SPDIF) 
  Unterstützte Abtastraten 	44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz (einfach/doppelt/vierfach)
 	Bei aktiviertem Abtastratenwandler umfasst der erkennbare Bereich 32–192 kHz. 
SPDIF-Digitalausgang 	Cinchbuchse 
  Ausgangsspannung 	0,5 Vpp ±20 % an 75 Ohm 
  Eingangsimpedanz 	75 Ohm 
  Format 	IEC 60958-3 (SPDIF) 
  Unterstützte Abtastraten 	44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz (einfach/doppelt/vierfach) 
AES/EBU-Digitalausgang 	XLR-3-32 
  Ausgangsspannung 	2–5 Vpp an 110 Ohm 
  Ausgangsimpedanz 	110 Ohm ±20 % 
  Format 	IEC 60958-4 (AES/EBU) 
  Unterstützte Abtastraten 	44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz (einfach/doppelt/vierfach) 

Weitere Anschlüsse 
RS-422 (mit optionaler Erweiterungskarte SY-2) 	(Sub-D, 9-polig) 
RS–232C 	(Sub-D, 9-polig) 
Parallelschnittstelle 	(Sub-D, 25-polig) 
Timecode-Eingang (mit optionaler Erweiterungskarte SY-2) 	BNC-Buchse 
  Eingangsspannungsbereich 	0,5–5 Vpp 
  Eingangsimpedanz 	10 kOhm 
  Format 	Entsprechend SMPTE 12M–1999 
Timecode-Ausgang (mit optionaler Erweiterungskarte SY-2) 	BNC-Buchse 
  Eingangsspannungsbereich 	2 Vpp 
  Ausgangsimpedanz 	600 Ohm 
  Format 	Entsprechend SMPTE 12M–1999 
Wordclock-/Videoclockeingang 	BNC-Buchse 
  Eingangsspannung (WORD IN) 	TTL-Pegel (5 V) 
  Eingangsspannungsbereich (VIDEO IN) 	1 Vpp 
  Eingangsimpedanz 	75 Ohm ±10 % 
  Zulässige Freuquenzabweichung der externen Synchronisationsquelle 	±100 ppm 
  Eingangsfrequenz (WORD) 	44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz 
Framerate (VIDEO) 	24/25/29,97/30 Frames/s (NTSC/PAL Blackburst, HDTV Tri–Level) 
Wordclock-/Videoclockausgang bzw. -durchgang (WORD/VIDEO THRU/OUT) 	BNC-Buchse, Ausgang schaltbar OUT/THRU (OUT nur für Wordclockausgang) 
  Eingangsspannungsbereich 	TTL-Pegel (5 V) 
  Ausgangsimpedanz 	75 Ohm ±10 % 
  Ausgangsfrequenz (WORD) 	44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz 
  Frequenzstabilität 	±10 ppm oder weniger (Ta = 20 °C) 
Netzwerkanschluss (ETHERNET) 	RJ45 
  Kompatibilität 	100BASE-TX, 1000BASE-T 
Tastaturanschluss 	Mini-DIN-Buchse (PS/2) 
USB 	USB, Typ A, 4-polig 
  Protokoll 	USB 2.0 High Speed (480 MBit/s) 
Fernbedienungsanschluss (REMOTE) 	RJ45 
  Betriebsspannung 	13 V 
  Signal 	LVDS seriell 
  Umfang der Übertragung 	Anzeigeinformationen für das Display, asynchrone serielle Steuersignale, Port-Steuersignale 

Leistungsdaten Audio 
Frequenzbereich, Analogeingang bis Analogausgang 	20 Hz bis 20 kHz ±0,5 dB 
	(Fs = 44,1/48 kHz, JEITA, Aufnahme und Wiedergabe)
	20 Hz bis 40 kHz +0,5 dB/–2 dB 
	(Fs = 88,2/96 kHz, JEITA, Aufnahme und Wiedergabe)
	20 Hz bis 80 kHz +0,5 dB/–5 dB 
	(Fs = 176,4/192 kHz, JEITA, Aufnahme und Wiedergabe) 
Verzerrung, Analogeingang bis Analogausgang 	0,005 % oder weniger (JEITA, Aufnahme und Wiedergabe) 
Fremdspannungsabstand, Analogeingang bis Analogausgang 	>100 dB (JEITA, Aufnahme und Wiedergabe) 

Stromversorgung und sonstige Daten 
Netzspannung 	AC 100–240 V, 50–60 Hz 
Leistungsaufnahme 	22 W 
Abmessungen (B x H x T) 	483 mm x 94 mm x 314 mm 
Gewicht 	4,7 kg 
Betriebstemperaturbereich 	5–35 °C

Fabrikat:	Tascam
Modell:	HS-20

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.