Tascam SD-20M
4-Spur-Recorder für Installationen
Vierkanal-Solid-State-Recorder; Stereo- oder 4-Spuraufnahme (2 Mikrofoneingänge + 2 Lineeingänge); Zwei Mikrofoneingänge über XLR-/Klinken-Kombibuchsen auf der Front, kompatibel mit +4 dBu Linepegel, schaltbare Phantomspeisung (+48 V); Stereo-Lineeingang (Cinch) auf der Rückseite für Spuren 3-4 (kompatibel mit –10 dBV Linepegel); Zwei Aufnahmeformate werden unterstützt: WAV/BWF (44,1–96 kHz, 16/24 Bit) und MP3 (32–320 Kbit/s); Übersichtliche Bedienoberfläche; Dreistufiges Trittschallfilter (40/80/120 Hz); Funktion zum Teilen von Dateien; Dualaufnahme: Zweite Aufnahme mit niedrigerem Pegel zum Schutz vor Übersteuerungen; Änderung der Wiedergabegeschwindigkeit ohne Beeinflussung der Tonhöhe (0,5–1,5-fach in Schritten zu 0,1); Auto-Aufnahme (die Aufnahme startet und stoppt, wenn das Eingangssignal einen bestimmten Schwellenpegel passiert); Stereo-Lineausgang (Cinch); Kopfhöreranschluss (6,3-mm-Stereoklinke); Anschluss für Fernsteuerung (drahtgebunden oder per Fußschalter); Reservestromversorgung über Batterien für Aufnahmen auch bei Stromausfall; SDXC-Kartenschacht (bis 128 GB); Kompaktes Gehäuse im Rackformat mit 1 HE

Technische Daten

Betriebsdaten 
Aufnahmemedien 	SD-Karte (64 MB – 2 GB)
		SDHC-Karte (4–32 GB)
		SDXC-Karte (48–128 GB) 
Aufnahme- und Wiedergabeformate 	BWF: 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 16/24 Bit
		WAV: 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 16/24 Bit
		MP3: 44,1 kHz, 48 kHz; 32/64/96/128/192/256/320 Kbit/s 
Anzahl der Audiospuren 	4 Spuren (2 × Stereo) 

Analoge Audioeingänge und -ausgänge 
Mikrofon-/Lineeingang 1/2 (symmetrisch) 	Kombibuchsen:
		XLR-3-31 (1: Masse, 2: Heiß (+), 3: Kalt (–))
		6,3-mm-Klinkenbuchse, 3-polig
		(Spitze: heiß (+), Ring: kalt (–), Hülse: Masse) 
Einstellung MIC (Phantomspeisung wird unterstützt):
  Eingangsimpedanz 	2,7 kΩ 
  Maximaler Eingangspegel 	0 dBu (Verstärkung: LOW) 
  Mininaler Eingangspegel 	–67 dBu (Verstärkung: HIGH) 
Einstellung LINE:  
  Eingangsimpedanz 	10 kΩ oder höher 
  Nominaler Eingangspegel 	+4 dBu 
  Maximaler Eingangspegel 	+20 dBu 
  Minimaler Eingangspegel 	–12 dBu 
Lineeingänge 3/L und 4/R (unsymmetrisch, rückseitig) 	Cinchbuchsen 
  Eingangsimpedanz 	10 kΩ oder höher 
  Nominaler Eingangspegel 	–10 dBV 
  Maximaler Eingangspegel 	+6 dBV 
  Minimaler Eingangspegel 	–26 dBV 
Lineausgänge 	Cinchbuchsen 
  Nominaler Ausgangspegel 	–10 dBV 
  Maximaler Ausgangspegel 	+6 dBV 
  Ausgangsimpedanz 	200 Ω 
Kopfhörerausgang 	6,3-mm-Stereoklinkenbuchse 
  Maximale Ausgangsleistung 	20 mW + 20 mW (32 Ω, Verzerrung 0,1 %) 

Weitere Eingänge und Ausgänge 
Fernbedienungsanschluss (REMOTE) 	Mikroklinkenbuchse, 2,5 mm, 3-polig 

Leistungsdaten Audio 
Frequenzbereich 	20 Hz – 20 kHz, +1/–3 dB
		(Eingang 1-2 bis Ausgang, Fs 44,1/48 kHz, JEITA*)
		20 Hz – 40 kHz, +1/–3 dB
		(Eingang 1-2 bis Ausgang, Fs 96 kHz, JEITA*) 
Verzerrung 	0,01 % oder weniger 
		(Eingang 1-2 bis Ausgang, Fs 44,1/48/96 kHz, JEITA*) 
Fremdspannungsabstand 	100 dB oder mehr 
		(Eingang 1-2 bis Ausgang, Fs 44,1/48/96 kHz, JEITA*) 

Stromversorgung und sonstige Daten 
Stromversorgung 	Wechselstromadapter (Tascam PS-P1220E, im Lieferumfang enthalten)
		4 AA-Batterien (Alkaline-Batterien, NiMH-Akkus oder Lithium-Batterien) 
Leistungsaufnahme 	5 W (maximal) 
Stromaufnahme 	1 A (maximal) 
Abmessungen (B × H × T) 	483 mm × 45 mm × 300 mm 
Gewicht 	2,8 kg (mit Batterien)
		2,7 kg (ohne Batterien) 
Zulässiger Betriebstemperaturbereich 	5–35 °C

Fabrikat:	Tascam
Modell:	SD-20M

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.