Tascam US-1200
USB-Audio-Interface (6 Eingänge, 2 Ausgänge)

USB-Audiointerface mit 6 Eingängen und 2 Ausgängen; Alle Eingänge und Ausgänge lassen sich gleichzeitig nutzen; Vier symmetrische Mikrofoneingänge (XLR) mit zuschaltbarer Phantomspeisung (48 Volt) für Kondensatormikrofone, Pegelreglern und Übersteuerungsanzeigen auf der Vorderseite; Mikrofonvorverstärker mit Tascam HDDA-Technologie („High Definition Discrete Architecture“ bedeutet Differenzial-Vorverstärker, die auf ausgewählten Transistoren und anderen ausgewählten Bauteilen basieren und für hohen Rauschabstand und gute Signaltreue sorgen); Schaltbare Phantomspeisung (48 Volt) für Kondensatormikrofone; Zwei symmetrische Line-/Instrumenteneingänge mit Pegelreglern und Übersteuerungsanzeigen auf der Vorderseite (Klinke, symmetrisch in Stellung Line); Zwei symmetrische Line-Ausgänge auf der Rückseite (Klinke, 3-polig); Stereo-Kopfhörerausgang mit Pegelregler (2 x 50 mW); Bis zu 96 kHz Abtastrate bei 24 Bit Auflösung; Eingebauter Digitalmixer, Betriebsarten wählbar zwischen „Multi Track“ und „Stereo Mix“: Mehrspurmodus für DAW-Aufnahmen und Kompositionen, Stereomischungsmodus für Liveübertragungen ins Internet und Videoschnitt; Mixeranwendung für intuitives Mischen und Bedienen der Effekte auf dem Computerbildschirm; Eingebaute Effekte (nur bei 44,1/48 kHz): Einschleifeffekte (Compressor, Noise-Suppressor, De-esser, Exciter, 3-Band-EQ) für den Einsatz in den Eingängen, Halleffekt für die Zumischung in beliebigen Mixerkanälen (Sendeffekt); Abhören mit geringer Latenz; Monitor Mix-Regler bestimmt das Verhältnis zwischen den Signalen der externen Geräte und dem vom Computer kommenden Signal; Unterstützt ASIO- und WDM-Treiber von Windows bzw. Core Audio-Treiber von Macintosh; USB-2.0-Schnittstelle; Kompatibel mit Windows XP, Windows 7, Windows 8 und Mac OS X; Wechselstromadapter im Lieferumfang enthalten; Sonar X3 LE (nur Windows) und Ableton Live Lite (Mac/PC) im Lieferumfang enthalten; 19-Zoll-Gehäuse (1 HE)

Audioauflösung
Abtastraten 	44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Bitbreite der Quantisierung 	16/24 Bit

Analoge Audioeingänge und -ausgänge
Mikrofoneingänge(MIC IN 1–4) 	Symmetrisch, XLR-3-31
  Eingangsimpedanz 	2,2 kOhm
  Nominaler Eingangspegel (Eingangspegelregler in Maximalstellung) 	−68 dBu (0,0003 Vrms)
  Nominaler Eingangspegel (Eingangspegelregler in Minimalstellung) 	−22 dBu (0,0616 Vrms)
  Maximaler Eingangspegel 	−6 dBu (0,3884 Vrms)
  Übersteuerungsreserve 	16 dB
Gitarreneingänge (GUITAR 5–6) 	Unsymmetrisch, 6,3-mm-Klinkenbuchse
(GUITAR/LINE IN-Schalter in Position GUITAR) 	  Eingangsimpedanz
800 kOhm 	  Nominaler Eingangspegel (Eingangspegelregler in Maximalstellung)
−51 dBV (0,0028 Vrms) 	  Nominaler Eingangspegel (Eingangspegelregler in Minimalstellung)
−6 dBV (1,995 Vrms) 	  Maximaler Eingangspegel
+10 dBV (3,162 Vrms) 	  Übersteuerungsreserve
16 dB 	Lineeingänge (LINE IN 5–6)
Symmetrisch, 6,3-mm-Klinkenbuchse, 3-polig 	(GUITAR/LINE IN-Schalter in Position LINE IN)
  Eingangsimpedanz 	10 kOhm
  Nominaler Eingangspegel (Eingangspegelregler in Maximalstellung) 	−41 dBu (0,0069 Vrms)
  Nominaler Eingangspegel (Eingangspegelregler in Minimalstellung) 	+4 dBu (1,228 Vrms)
  Maximaler Eingangspegel 	+20 dBu (7,75 Vrms)
  Übersteuerungsreserve 	16 dB
Monitorausgänge (OUTPUT (BALANCED) L/R) 	6,3-mm-Klinkenbuchse, 3-polig
  Ausgangsimpedanz 	100 Ohm
  Nominaler Ausgangspegel 	+4 dBu (1,273 Vrms)
  Maximaler Ausgangspegel 	+24 dBu (12,283 Vrms)
Kopfhörerausgang (PHONES) 	6,3-mm-Stereoklinkenbuchse
  Maximale Ausgangsleistung 	50 mW + 50 mW oder mehr (THD+N: 1% oder weniger, an 32 Ohm)

Sonstige Eingänge und Ausgänge
USB 	4-polige USB-Buchse, Typ B
  Übertragungsrate 	USB 2.0 High Speed (480 MBit/s)

Leistungsdaten Audio
Frequenzbereich 	20 Hz – 20 kHz, ±1 dB (44,1/48 kHz, JEITA)
	20 Hz – 40 kHz, ±2 dB (88,2/96 kHz, JEITA)
Fremdspannungsabstand 	95 dB oder mehr (Eingangspegelregler in Minimalstellung, JEITA)
Verzerrung 	0,01 % oder weniger (1-kHz-Sinussignal, max. Eingangspegel, JEITA)
Übersprechdämpfung 	90 dB oder mehr (1 kHz)

Systemanforderungen Computer
Unterstützte Betriebssysteme, Windows 	Windows 8 (einschließlich 8.1), 32 Bit
	Windows 8 (einschließlich 8.1), 64 Bit
	Windows 7, 32 Bit, SP1 oder höher
	Windows 7, 64 Bit, SP1 oder höher
	Windows XP, 32 Bit, SP3 oder höher
	(Windows Vista 32 Bit/64 Bit und Windows XP 32 Bit werden nicht unterstützt)
Hardware-Voraussetzungen, Windows 	Windows-kompatibler Computer mit USB-2.0-Anschluss
	Prozessor/Taktrate: Dual-Core-Prozessor, 2 GHz oder schneller (x86)
	Arbeitsspeicher: 2 GB oder mehr
Unterstützte Betriebssysteme, Mac OS X 	Mavericks (10.9.1 oder höher )
	Mountain Lion (10.8.4 oder höher)
	Lion (10.7.5 oder höher)
	Snow Leopard (10.6.8 oder höher)
Hardware-Voraussetzungen, Mac OS X 	Apple-Macintosh-Computer mit USB-2.0-Anschluss
	Prozessor/Taktrate: Dual-Core-Prozessor, 2 GHz oder schneller
	Arbeitsspeicher: 2 GB oder mehr
Unterstützte Audiotreiber 	ASIO 2,0, WDM (MME), Core Audio

Stromversorgung und sonstige Daten
Stromversorgung 	Spezieller Wechselstromadapter (GPE248-120200-Z)
Leistungsaufnahme 	5,5 W
Abmessungen (B × H × T) 	483 mm × 45 mm × 301 mm
Gewicht 	2,9 kg
Betriebstemperaturbereich 	5–35 °C
Mitgelieferte Software 	Sonar LE (nur Windows), Ableton Live Lite

Fabrikat:	Tascam
Modell:	US-1200

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.