Tascam US-16x08
USB-Audio-/MIDI-Interface (16 Eingänge / 8 Ausgänge)
Hochwertige Ultra-HDDA-Mikrofonvorverstärker mit extrem geringem Eingangsrauschen (EIN: –125 dBu); Aufnahme mit bis zu 96 kHz Abtastrate bei 24 Bit Auflösung; Unterstützt Mac- und Windows-Betriebssysteme; Multikanal-Audioübertragung von und zu einem Computer, der über USB 2.0 mit dem Interface verbunden ist (16 Eingänge, 8 Ausgänge); Betriebsart wählbar zwischen Audiointerface und Standalone-Mikrofonvorverstärker; Eingebauter DSP-Mixer für Monitoring; Abhören mit geringer Latenz über den DSP-Mixer; Kompressor und 4-Band-EQ in jedem Eingangskanal des DSP-Mixers; Acht symmetrische XLR-Mikrofoneingänge mit Phantomspeisung; Zwei symmetrische Klinkeneingänge, umschaltbar zwischen Line- und Instrumentenpegel; Sechs symmetrische Klinkeneingänge auf der Rückseite; Acht symmetrische Klinkenausgänge; Standard-Kopfhöreranschluss; MIDI-Eingang/-Ausgang; USB Audio Compliance 2.0 für die Verbindung mit iOS-Geräten; Kompatibel mit gängigen DAW-Anwendungen (Sonar, ProTools, Cubase, Live, Studio One, Garage Band); Rack-Einbaukit im Lieferumfang enthalten; Spezieller Wechselstromadapter im Lieferumfang enthalten; Gehäuseform ermöglicht abgeschrägte Aufstellung mit leichter Zugänglichkeit

Technische Daten
Digitalwandlung
Abtastraten 	44,1/48/88,2/96 kHz 
Bitbreite der Quantisierung 	16 Bit oder 24 Bit

Analogeingänge
Mikrofoneingänge 1–8 (symmetrisch) 	XLR-3-31 (1 = Masse, 2 = heiß (+), 3 = kalt (–)) 
  Eingangsimpedanz 	2,4 kOhm 
  Nominaler Eingangspegel 	−68 dBu (0,0003 Vrms, Pegelregler max.) 
  Nominaler Eingangspegel 	−12 dBu (0,195 Vrms, Pegelregler min.) 
  Maximaler Eingangspegel 	+8 dBu (1,947 Vrms) 
  Maximale Eingangsverstärkung 	56 dB 
Instrumenteneingänge 9–10 (unsymmetrisch, LINE/INST-Schalter in Stellung INST) 	6,3-mm-Klinkenbuchse 
	(Spitze: Signal, Hülse: Masse) 
  Eingangsimpedanz 	1 MOhm oder höher 
  Nominaler Eingangspegel 	−57 dBV (0,0014 Vrms, Pegelregler max.) 
  Nominaler Eingangspegel 	−12 dBV (0,251 Vrms, Pegelregler min.) 
  Maximaler Eingangspegel 	+8 dBV (2,512 Vrms) 
  Maximale Eingangsverstärkung 	45 dB 
Line-Eingänge 9–10 (symmetrisch, LINE/INST-Schalter in Stellung LINE) 	6,3-mm-Klinkenbuchse, symmetrisch
	(Spitze: Heiß (+), Ring: Kalt (–), Hülse: Masse) 
  Eingangsimpedanz 	10 kOhm 
  Nominaler Eingangspegel 	−41 dBu (0,0069 Vrms, Pegelregler max.) 
  Nominaler Eingangspegel 	+4 dBu (1,228 Vrms, Pegelregler min.) 
  Maximaler Eingangspegel 	+24 dBu (12,282 Vrms) 
  Maximale Eingangsverstärkung 	45 dB 
Line-Eingänge 11–16 (unsymmetrisch, LEVEL-Schalter in Stellung –10 dBV) 	6,3-mm-Klinkenbuchse 
	(Spitze: Signal, Hülse: Masse) 
  Eingangsimpedanz 	10 kOhm 
  Nominaler Eingangspegel 	−10 dBV (0,3162 Vrms) 
  Maximaler Eingangspegel 	+10 dBV (3,162 Vrms) 
Line-Eingänge 11–16 (symmetrisch, LEVEL-Schalter in Stellung +4 dBu) 	6,3-mm-Klinkenbuchse, symmetrisch
	(Spitze: Heiß (+), Ring: Kalt (–), Hülse: Masse) 
  Eingangsimpedanz 	10 kOhm 
  Nominaler Eingangspegel 	+4 dBu (1,228 Vrms) 
  Maximaler Eingangspegel 	+24 dBu (12,282 Vrms)

Analogausgänge 
Line-Ausgänge 1–8 (symmetrisch) 	6,3-mm-Klinkenbuchse, symmetrisch
	(Spitze: Heiß (+), Ring: Kalt (–), Hülse: Masse) 
  Ausgangsimpedanz 	100 Ohm 
  Nominaler Ausgangspegel 	+4 dBu (1,228 Vrms) 
  Maximaler Ausgangspegel 	+24 dBu (12,277 Vrms) 
Kopfhörerausgang 	6,3-mm-Stereoklinkenbuchse 
  Maximale Ausgangsleistung 	70 mW + 70 mW (Klirrfaktor THD+N ≤1 %, 32 Ohm) 
  Frequenzbereich (Eingang bis Kopfhörerausgang)
	Bei 44,1 kHz und 48 kHz: 20 Hz bis 20 kHz, ±1,0 dB (JEITA)
	Bei 88,2 kHz und 96 kHz: 20 Hz bis 40 kHz, ±2,0 dB (JEITA)

Weitere Eingänge und Ausgänge 
MIDI-Eingang 	5-polige DIN-Buchse 
  Format 	Entsprechend MIDI-Spezifikation 
MIDI-Ausgang 	5-polige DIN-Buchse 
  Format 	Entsprechend MIDI-Spezifikation 
USB 	4-polige USB-Buchse, Typ B 
  Übertragungsrate 	USB 2.0 High Speed (480 MBit/s)

Leistungsdaten Audio 
Äquivalentes Eingangsrauschen der Mikrofonvorverstärker 	−125 dBu oder weniger 
Frequenzbereich (Eingang bis Line-Ausgang) 
  Bei 44,1 kHz und 48 kHz 	20 Hz bis 20 kHz, ±0,5 dB (JEITA) 
  Bei 88,2 kHz und 96 kHz 	20 Hz bis 40 kHz, ±0,5 dB (JEITA) 
Fremdspannungsabstand 	100 dB oder höher
	(Line-Eingang bis Line-Ausgang, Eingangspegelregler min., JEITA) 
Verzerrung 	0,006 % oder weniger
	(Mikrofon-/Line-Eingang bis Line-Ausgang, 1-kHz-Sinussignal, nominaler Eingangspegel, maximaler Ausgangspegel) 
Übersprechdämpfung 	100 dB oder höher
	(Mikrofon-/Line-Eingang bis Line-Ausgang, 1 kHz)

Systemanforderungen Computer 
Windows 
  Unterstützte Betriebssysteme 	Windows 8 (einschließlich 8.1), 32 Bit
	Windows 8 (einschließlich 8.1), 64 Bit
	Windows 7, 32 Bit, SP1 oder höher
	Windows 7, 64 Bit, SP1 oder höher 
  Hardware-Anforderungen 	Windows-kompatibler Computer mit USB-2.0- oder -3.0-Anschluss
	Dual-Core-Prozessor, 2 GHz oder schneller (x86)
	2 GB oder mehr Arbeitsspeicher
	Bildschirmauflösung mindestens 1280 x 800 Pixel 
  Unterstützte Audiotreiber 	ASIO 2,0, WDM (MME) 
Mac OS X 
	  Unterstützte Betriebssysteme 	OS X Yosemite (10.10) 
	Mavericks (10.9.1 oder höher )
	Mountain Lion (10.8.4 oder höher) 
  Hardware-Anforderungen 	Apple-Mac-Computer mit USB-2.0- oder -3.0-Anschluss
	Dual-Core-Prozessor, 2 GHz oder schneller
	2 GB oder mehr Arbeitsspeicher
	Bildschirmauflösung mindestens 1280 x 800 Pixel 
  Unterstützte Audiotreiber 	Core Audio, Core MIDI 
Unterstützte Apple iOS-Geräte 	iPad (4. Generation), iPad Air, iPad mini, iPhone

Stromversorgung und sonstige Daten 
Stromversorgung 	Spezieller Wechselstromadapter (GPE12-120200-Z) 
Leistungsaufnahme 	12 W 
Abmessungen (B × H × T) 	445 mm × 59 mm × 219 mm 
Gewicht 	2,8 kg 
Zulässiger Betriebstemperaturbereich 	5–35 °C

Fabrikat:	Tascam
Modell:	US-16x08

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.