Tascam US-1800
USB-Audio-/MIDI-Interface (16 Eingänge / 4 Ausgänge)
Stellt einem Windows- oder Macintosh-Computer 16 Audioeingänge, 4 Audioausgänge sowie MIDI-Eingang und -Ausgang zur Verfügung; 8 Mikrofon-/Lineeingänge mit Phantomspeisung (schaltbar für je 4 Kanäle) und Übersteuerungsanzeigen auf der Vorderseite; Zwei symmetrische Line-/Instrumenteneingänge (Klinke) auf der Vorderseite; Vier weitere symmetrische Lineeingänge auf der Rückseite; Vier Lineausgänge; Bis zu 96 kHz Abtastrate bei 24 Bit Auflösung; Separater Stereo-Monitorausgang (Klinke); Stereo-Digitaleingang und -ausgang (Eingang: SPDIF, Ausgang: schaltbar zwischen SPDIF und AES/EBU); Analog- und Digitaleingänge lassen sich gleichzeitig nutzen; MIDI-Eingang/-Ausgang (16 Kanäle); Getrennte Regler für Monitor- und Kopfhörerpegel; Latenzfreies Hardware-Monitoring; USB-2.0-Schnittstelle; Steinberg Cubase LE 5 (Mac/PC) im Lieferumfang enthalten; 19-Zoll-Gehäuse (1 HE)

Analogeingänge und -ausgänge
Mikrofoneingänge 1–8 	XLR-3-31 (symmetrisch)
	(1 = Masse, 2 = heiß (+), 3 = kalt (–))
  Eingangsimpedanz	2,2 kOhm
  Eingangspegel	–58 dBu  (Eingangspegelregler max.) bis 
	–2 dBu  (Eingangspegelregler min.)
  Maximaler Eingangspegel	+14 dBu
Line/Gitarren-Eingänge 9–10 	
 Lineeingang (Taste in Position LINE IN) 	6,3-mm-Klinke, symmetrisch 
	(Spitze: heiß (+), Ring: kalt (–), Hülse: Masse)
  Eingangsimpedanz	10 kOhm
  Nominaler Eingangspegel	–42 dBu (Eingangspegelregler max.) bis 
	+4 dBu (Eingangspegelregler min.)
  Maximaler Eingangspegel	+20 dBu 
 Gitarreneingang (Taste in Position GUITAR) 	6,3-mm-Klinke, unsymmetrisch 
  Eingangsimpedanz 	700 kOhm
  Nominaler Eingangspegel	–52 dBV  (Eingangspegelregler max.) bis 
	–6 dBV  (Eingangspegelregler min.)
  Maximaler Eingangspegel	+10 dBV dB
Eingänge 11–14 	6,3-mm-Klinke (symmetrisch)
	(Spitze: heiß (+), Ring: kalt (–), Hülse: Masse)
  Eingangsimpedanz	10 kOhm
  Nominaler Eingangspegel	+4 dBu oder –10 dBV
	(wählbar mit dem LEVEL-Schalter)
  Maximaler Eingangspegel	+6 dBV / +20 dBu
Lineausgänge 1–4 	6,3-mm-Klinke (symmetrisch)
	(Spitze: heiß (+), Ring: kalt (–), Hülse: Masse)
  Ausgangsimpedanz	100 Ohm
  Nominaler Ausgangspegel	+4 dBu
  Maximaler Ausgangspegel	+24 dBu
Monitorausgang L/R 	6,3-mm-Klinke (symmetrisch)
	(Spitze: heiß (+), Ring: kalt (–), Hülse: Masse)
  Ausgangsimpedanz	100 Ohm
  Nominaler Ausgangspegel	+4 dBu
  Maximaler Ausgangspegel	+24 dBu
Kopfhörerausgang (Stereo)	6,3-mm-Stereoklinke 
	(Spitze: L; Ring: R; Hülse: Masse)
  Maximale Ausgangsleistung	50 mW + 50 mW (32 Ohm, 1 kHz, Verzerrung 1 %)

Digitaleingänge und -ausgänge
Digitaleingang (DIGITAL IN)	Cinch-Buchse
  Signalformat	IEC 60958-3 Consumer (SPDIF)
  Pegel	0,5 Vpp an 75 Ohm
Digitalausgang (DIGITAL OUT)	Cinch-Buchse
  Signalformat	Softwareseitig wählbar: IEC 60958-3 Consumer (SPDIF) oder IEC 60958-3 Professional (AES/EBU)
  Pegel	0,5 Vpp an 75 Ohm

Weitere Anschlüsse
MIDI-Eingang (MIDI IN)	DIN-Buchse, 5-polig (Standard-MIDI-Format)
MIDI-Ausgang (MIDI OUT)	DIN-Buchse, 5-polig (Standard-MIDI-Format)
USB-Anschluss	USB-Anschluss Typ B
  Format	USB 2.0

Leistungsdaten Audio
Abtastrate 	44,1 kHz; 48 kHz; 88,2 kHz; 96 kHz 
Quantisierung 	16/24 Bit 
Frequenzbereich	20 Hz - 20 kHz, ±1 dB (44,1/48 kHz)
	20 Hz - 40 kHz +1/–3 dB (88,2/96 kHz)
	(MIC IN bis LINE OUT, Gain-Regler min., JEITA) 
Fremdspannungsabstand	96 dB oder mehr 
	(MIC IN bis LINE OUT, Gain-Regler min., 44,1 kHz, JEITA) 
Verzerrung (THD)	<0,01 % 
	(MIC IN bis LINE OUT, Gain-Regler min., JEITA) 

Systemvoraussetzungen
Windows	  
  Unterstützte Betriebssysteme	Windows XP, 32 oder 64 Bit, SP2 oder höher
	Windows Vista, 32 oder 64 Bit, SP2 oder höher
	Windows 7, 32 oder 64 Bit 
  Hardware-Voraussetzungen	Windows-kompatibler Computer mit USB-Anschluss (USB 2.0 empfohlen)  
  Prozessor/Taktrate	Pentium 4, 1,4 GHz oder schneller
	AMD Athlon, 1,4 GHz oder schneller 
	oder vergleichbarer Prozessor 
  Arbeitsspeicher	1 GB oder mehr 
Macintosh	  
  Unterstützte Betriebssysteme	Mac OS X 10.6.3 oder höher 
  Hardware-Voraussetzungen	Apple-Macintosh-Computer mit einem USB-Anschluss in der Standardausstattung 
  Prozessor/Taktrate	Intel-Prozessor  
  Arbeitsspeicher	1 GB oder mehr 

Anschlusswerte, Abmessungen, Gewicht
Stromversorgung 	Wechselstromadapter TASCAM PS-1225L (wird mitgeliefert) 
Eingangsspannung 	100–240 V AC, 50–60 Hz 
Ausgangsspannnung 	12 V DC, 2 A 
Leistungsaufnahme 	7,2 W 
Abmessungen (H x B x T) 	44 mm x 483 mm x 280 mm 
Gewicht 	3,1 kg 
Betriebstemperaturbereich 	5–35 °C

Fabrikat:	Tascam
Modell:	US-1800

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.