Tascam US-322
USB-Audio-Interface (2 Eingänge / 2 Ausgänge)
Stellt einem Windows- oder Macintosh-Computer zwei Audioeingänge und zwei Audioausgänge zur Verfügung; Zwei symmetrische Mic/Line-Eingänge (XLR/Klinke), Mikrofonvorverstärker mit Tascam HDDA-Technologie („High Definition Discrete Architecture“ bedeutet Differenzial-Vorverstärker, die auf ausgewählten Transistoren und anderen ausgewählten Bauteilen basieren und für hohen Rauschabstand und gute Signaltreue sorgen), Schaltbare Phantomspeisung (48 Volt) für Kondensatormikrofone, Ein Klinkeneingang umschaltbar auf Gitarre, Bass oder andere hochohmigen Quellen; Zwei Line-Ausgänge (Cinch oder symmetrische Klinke); Abtastrate bis 96 kHz, 24 Bit; Eingebauter Digitalmixer, Betriebsarten wählbar zwischen „Multi Track“ und „Stereo Mix“: Mehrspurmodus für DAW-Aufnahmen und Kompositionen: Erstellen Sie eine Abhörmischung unabhängig von den tatsächlichen Aufnahmepegeln, Stereomischungsmodus für Liveübertragungen ins Internet und Videoschnitt: Erstellen Sie eine Stereomischung aus zwei unterschiedlichen Quellen und dem vom Computer kommenden Ausgangssignal; Mixeranwendung für intuitives Mischen und Bedienen der Effekte auf dem Computerbildschirm; Eigene Taste, um die Bedienoberfläche auf dem Computer aufzurufen; Eingebaute Effekte: Einschleifeffekte (Kompressor, De-Esser, 3-Band-EQ usw.) für den Einsatz in Eingängen oder der Stereosumme, Halleffekt für die Zumischung in beliebigen Mixerkanälen (Sendeffekt), Bei Abtastraten von 44,1 kHz und 48 kHz kann ein Einschleifeffekt zeitgleich mit dem Halleffekt verwendet werden, Bei Abtastraten von 88,2 kHz und 96 kHz kann ein Digitaleffekt verwendet werden; Loop-back-Funktion ermöglicht das vom Computer kommende Signal nach dem Mischen mit anderen Signalen an den Computer zurückzuleiten (im Stereomischungsmodus); Abhören mit geringer Latenz; Monitor Mix-Regler bestimmt das Verhältnis zwischen den Signalen der externen Geräte und dem vom Computer kommenden Signal; Jeder Ausgang kann entweder das Signal des internen Mixers oder das vom Computer kommende Signal ausgeben; Kopfhörerausgang mit Pegelregler; Stromversorgung über USB 2.0, kein Wechselstromadapter erforderlich; Cubase LE6 im Lieferumfang enthalten; Kompatibel mit folgenden Computer-Betriebssystemen: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Mac OS X Snow Leopard, Lion, Mountain Lion

Audiodaten
Abtastrate 	44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Quantisierung 	24 Bit

Analoge Audioeingänge und -ausgänge
Mikrofoneingänge (MIC INPUT 1/L, MIC INPUT 2/R) 	XLR-3-31
  Eingangsimpedanz 	2,2 kOhm
  Nominaler Eingangspegel (INPUT-Regler in Maximalstellung) 	–65 dBu
  Minimaler Eingangspegel (INPUT-Regler in Minimalstellung) 	–22 dBu
  Maximaler Eingangspegel (INPUT-Regler in Minimalstellung) 	–6 dBu
Lineeingänge (LINE/GUITAR INPUT 1/L, LINE INPUT 2/R) 	6,3-mm-Klinkenbuchse, 3-polig
INPUT 1/L (MIC/LINE-GUITAR-Schalter in Stellung MIC/LINE) und INPUT 2/R 	 
  Eingangsimpedanz 	15 kOhm
  Nominaler Eingangspegel (INPUT-Regler in Maximalstellung) 	–39 dBu
  Minimaler Eingangspegel (INPUT-Regler in Minimalstellung) 	+4 dBu
  Maximaler Eingangspegel (INPUT-Regler in Minimalstellung) 	+20 dBu
INPUT 1/L (MIC/LINE-GUITAR-Schalter in Stellung GUITAR) 	 
  Eingangsimpedanz 	1 MOhm
  Nominaler Eingangspegel (INPUT-Regler in Maximalstellung) 	–55 dBV
  Nominaler Eingangspegel (INPUT-Regler in Minimalstellung) 	–12 dBV
  Maximaler Eingangspegel (INPUT-Regler in Minimalstellung) 	+4 dBV
Lineausgänge (LINE OUT 1/L, LINE OUT 2/R) 	6,3-mm-Klinkenbuchse, 3-polig
  Ausgangsimpedanz 	100 Ohm
  Nominaler Ausgangspegel 	+4 dBu
  Maximaler Ausgangspegel 	+20 dBu
Lineausgänge LINE OUT 1/L, LINE OUT 2/R 	Cinchbuchsen
  Ausgangsimpedanz 	200 Ohm
  Nominaler Ausgangspegel 	–10 dBV
  Maximaler Ausgangspegel 	+6 dBV
Kopfhörerausgang (PHONES) 	6,3-mm-Stereoklinkenbuchse
  Maximale Ausgangsleistung 	18 mW + 18 mW (Klirrfaktor THD+N ≤1%, 32 Ohm)

Weitere Ein- und Ausgänge
USB 	Typ B, 4-polig
  Format 	USB 2.0 High Speed (480 Mbit/s)

Leistungsdaten Audio
Dynamikumfang AD-Wandler 	102 dB (48 kHz, A-bewertet)
Dynamikumfang DA-Wandler 	106 dB (44,1 kHz, A-bewertet)
Frequenzbereich, MIC IN bis LINE OUT 	10 Hz – 40 kHz, ±3,0 dB (88,2/96 kHz, JEITA)
Frequenzbereich, MIC IN bis PHONES 	10 Hz – 30 kHz, ±1,0 dB (88,2/96 kHz, JEITA)
Fremdspannungsabstand 	98 dB oder mehr (MIC IN bis LINE OUT, GAIN-Regler min., 88,2/96 kHz, JEITA)
Äquivalentes Eingangsrauschen 	–120 dB oder weniger (MIC IN bis LINE OUT, GAIN-Regler max., 88,2/96 kHz, JEITA)
Verzerrung (THD) 	0,0045 % oder weniger (MIC IN bis LINE OUT, GAIN-Regler min., 88,2/96 kHz, JEITA)

Systemanforderungen Computer
Unterstützte Betriebssysteme, Windows 	Windows XP, 32 Bit, SP3 oder höher, Windows XP, 64 Bit, SP2 oder höher, 
		Windows 7, 32 Bit, SP1 oder höher, Windows 7, 64 Bit, SP1 oder höher, 
		Windows 8, 32 Bit, Windows 8, 64 Bit (Windows Vista 32 Bit/64 Bit wird nicht unterstützt)
Hardware-Voraussetzungen, Windows 	Windows-kompatibler Computer mit USB-2.0-Anschluss
		Prozessor/Taktrate: Dual Core-Prozessor, 2 GHz oder schneller (x86)
		Arbeitsspeicher: 2 GB oder mehr
Unterstützte Betriebssysteme, Mac OS X 	Mac OS X 10.6.8 (Snow Leopard), 
		Mac OS X 10.7.X (Lion), Mac OS X 10.8.X (Mountain Lion)
Hardware-Voraussetzungen, Mac OS X 	Apple-Macintosh-Computer mit USB-2.0-Anschluss
		Prozessor/Taktrate: Dual Core-Prozessor, 2 GHz oder schneller (x86)
		Arbeitsspeicher: 2 GB oder mehr
Unterstützte Audiotreiber 	ASIO 2.0, WDM (MME), Core Audio
Unterstützte Fernsteuerungsprotokolle 	Mackie Control, HUI

Stromversorgung und sonstige Daten
Stromversorgung 	via USB bei Verbindung mit einem Computer (5 V, maximale Stromaufnahme 500 mA)
Leistungsaufnahme 	2,5 W
Außenmaße (L × B × H) 	140 mm x 140 mm x 42 mm (ohne überstehende Teile)
Gewicht 	500 g
Betriebstemperaturbereich 	5–35 ºC
Mitgelieferte Software 	Cubase LE (für Windows oder Mac OS X)

Fabrikat:	Tascam
Modell:	US-322

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.