Tascam US-4x4
USB-Audio-/MIDI-Interface
Hochwertige Ultra-HDDA-Mikrofonvorverstärker mit extrem geringem Eingangsrauschen (EIN: –125 dBu); Operationsverstärker des Typs NE5532 in den Audioein- und -ausgängen; Aufnahme mit bis zu 96 kHz Abtastrate bei 24 Bit Auflösung; Unterstützt Mac- und Windows-Betriebssysteme; Audioübertragung von und zu einem Computer, der über USB 2.0 mit dem Interface verbunden ist (4 Eingänge, 4 Ausgänge); Vier analoge, symmetrische Mikrofon-/Line-Eingänge (XLR/Klinke) mit zuschaltbarer Phantomspeisung; Eingänge 1 und 2 können zwischen Line- und Instrumentenpegel umgeschaltet werden; Weiter Eingangsverstärkungsbereich von 57 dB, auch für dynamische Mikrofone geeignet; Latenzfreies Monitoring (Direktabhörfunktion); Vier symmetrische Analogausgänge (Klinke); Zwei Kopfhörerausgänge mit 45 mW Ausgangsleistung je Kanal; Getrennte Pegelregler für Line- und Kopfhörerausgang; MIDI-Eingang/-Ausgang; Quelle des Ausgangssignals über das Einstellungsfeld wählbar; Eingangsmonitor wählbar zwischen Mono- und Stereoabhören; Wechselstromadapter im Lieferumfang enthalten; USB Audio Compliance 2.0 für die Verbindung mit iOS-Geräten; Standalone-Betrieb für Proben; Sonar X3 LE and Ableton Live Lite 9 im Lieferumfang enthalten; Kompatibel mit gängigen DAW-Anwendungen (Sonar, ProTools, Cubase, Live); Robustes Aluminiumgehäuse; Gehäuseform ermöglicht abgeschrägte Aufstellung mit leichter Zugänglichkeit

Technische Daten
Audioauflösung
Abtastraten 	44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz 
Bitbreite der Quantisierung 	16/24 Bit

Analogeingänge
Mikrofoneingänge (symmetrisch) 	XLR-3-31 (1 = Masse, 2 = heiß (+), 3 = kalt (–)) 
  Eingangsimpedanz 	2,2 kOhm 
  Nominaler Eingangspegel 	−65 dBu (0,0004 Vrms) (Eingangspegelregler in Maximalstellung) 
  Nominaler Eingangspegel 	−8 dBu (0,3090 Vrms) (Eingangspegelregler in Minimalstellung) 
  Maximaler Eingangspegel 	+8 dBu (1,9467 Vrms) 
  Max. Eingangsverstärkung 	57 dB 
Instrumenteneingänge (unsymmetrisch, MIC/LINE INST-Schalter in Stellung INST) 	6,3-mm-Klinkenbuchse
	(Spitze: Signal, Hülse: Masse) 
  Eingangsimpedanz 	1 MOhm oder höher 
  Nominaler Eingangspegel 	−63 dBu (0,0007 Vrms) (Eingangspegelregler in Maximalstellung) 
  Nominaler Eingangspegel 	−6 dBu (0,5015 Vrms) (Eingangspegelregler in Minimalstellung) 
  Maximaler Eingangspegel 	+10 dBV (3,162 Vrms) 
  Max. Eingangsverstärkung 	57 dB 
Lineeingänge (symmetrisch, MIC/LINE INST-Schalter in Stellung MIC/LINE) 	6,3-mm-Stereoklinkenbuchse, 3-polig (TRS)
	(Spitze: Heiß (+), Ring: Kalt (–), Hülse: Masse) 
  Eingangsimpedanz 	10 kOhm 
  Nominaler Eingangspegel 	−53 dBu (0,0017 Vrms) (Eingangspegelregler in Maximalstellung) 
  Nominaler Eingangspegel 	+4 dBu (1,228 Vrms) (Eingangspegelregler in Minimalstellung) 
  Maximaler Eingangspegel 	+20 dBu (7,75 Vrms) 
  Max. Eingangsverstärkung 	57 dB

Analogausgänge
Lineausgänge (LINE OUT (BALANCED)) 	6,3-mm-Stereoklinkenbuchse, 3-polig (TRS)
	(Spitze: Heiß (+), Ring: Kalt (–), Hülse: Masse) 
  Ausgangsimpedanz 	110 Ohm 
  Nominaler Ausgangspegel 	+4 dBu (1,273 Vrms) 
  Maximaler Ausgangspegel 	+20 dBu (7,75 Vrms) 
Kopfhörerausgang (PHONES) 	6,3-mm-Stereoklinkenbuchse 
  Maximale Ausgangsleistung 	45 mW + 45 mW oder mehr
	(THD+N ≤1 %, 32 Ohm) 

Weitere Eingänge und Ausgänge
MIDI-Eingang 	5-polige DIN-Buchse 
  Format 	MIDI-Standard 
MIDI-Ausgang 	5-polige DIN-Buchse 
  Format 	MIDI-Standard 
USB 	4-polige USB-Buchse, Typ B 
  Übertragungsrate 	USB 2.0 High-Speed (480 Mbit/s)

Leistungsdaten Audio
Äquivalentes Eingangsrauschen der Mikrofonvorverstärker 	−127 dBu oder weniger
	(mit 150 Ohm abgeschlossen, Eingangspegelregler in Maximalstellung) 
Frequenzbereich (IN1–IN4 bis LINE OUT (BALANCED) oder PHONES) 
		20 Hz – 20 kHz +0 dB/–0,3 dB (–0,1 dB bei 20 kHz) bei fs = 44,1 kHz oder 48 kHz, JEITA
		20 Hz – 40 kHz +0dB/–0,3 dB (–0,2 dB bei 40 kHz) bei fs = 88,2 kHz oder 96 kHz, JEITA
Fremdspannungsabstand 	101 dB oder mehr
	(MIC/LINE-Eingang bis Lineausgang, Eingangspegelregler in Minimalstellung, JEITA) 
Verzerrung 	0,003 % oder weniger
	(MIC/LINE-Eingang bis Lineausgang, 1-kHz-Sinussignal, nominaler Eingangspegel, maximaler Ausgangspegel, JEITA) 
	Übersprechdämpfung 	95 dB oder mehr
	(MIC/LINE-Eingang bis Lineausgang, 1 kHz, JEITA)

Systemvoraussetzungen
Windows 	  
  Unterstützte Betriebssysteme 	Windows 8 (einschließlich 8.1), 32 Bit
	Windows 8 (einschließlich 8.1), 64 Bit
	Windows 7, 32 Bit, SP1 oder höher
	Windows 7, 64 Bit, SP1 oder höher
	(Windows Vista und Windows XP werden nicht unterstützt) 
  Systemanforderungen Computer 	Windows-kompatibler Computer mit USB-2.0-Anschluss 
  Prozessor/Taktrate 	Dual-Core-Prozessor, 2 GHz oder schneller (x86) 
  Arbeitsspeicher 	2 GB oder mehr 
Mac OS X 	  
  Unterstützte Betriebssysteme 	Mavericks (10.9.1 oder höher )
	Mountain Lion (10.8.4 oder höher) 
  Systemanforderungen Computer 	Apple-Mac-Computer mit USB-2.0-Anschluss 
  Prozessor/Taktrate 	Dual-Core-Prozessor, 2 GHz oder schneller 
  Arbeitsspeicher 	2 GB oder mehr 
Unterstützte Apple iOS-Geräte 	Geräte mit Apple iOS 7 oder höher 
Unterstützte Audiotreiber 	ASIO 2,0, WDM (MME)
	Core Audio
	Core MIDI 
Wichtig 	Der Betrieb dieses Geräts wurde mit Standard-Computern getestet, die die oben genannten Anforderungen erfüllen. Das ist jedoch keine Garantie dafür, dass es mit jedem Computer funktioniert. Selbst Computer, die den hier genannten Anforderungen genügen, können je nach Konfiguration unter Umständen eine zu geringe Rechenleistung aufweisen. 

Stromversorgung und sonstige Daten
Versorgungsspannung 	Spezieller Wechselstromadapter (GPE248-120200-Z), DC 5 V 
Leistungsaufnahme 	5 W 
Außenmaße (H × B × T) 	296 mm × 65 mm × 160 mm 
Gewicht 	1,6 kg 
Betriebstemperaturbereich 	5–35 ºC 
Mitgelieferte DAW-Anwendungen 	Sonar LE (für Windows)
	Ableton Live Lite

Fabrikat:	Tascam
Modell:	US-4x4

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.