Stereo-Kassettenrecorder 102 MKII
für die Aufnahme und Wiedergabe von Audiomaterial auf Compact-Kassetten, CPS- und Intro-Check-Funktion, IC-Logik-gesteuerter Bandtransport, mittig platzierter Bandtransport, Eingangspegelregler, Kopfhörerausgang, Dolby B, C und HX Pro Rauschunterdrückung, 19-Zoll-Gehäuse, 3 HE
Technische Daten
Köpfe	2 (Löschen, Aufnahme/Wiedergabe)
Bandgeschwindigkeit	4,75 cm/s
Gleichlaufschwankungen	±0,045% (WRMS)
Gesamt-Frequenzgang (-20 dB)
Metal	25 Hz - 20 kHz
Chrom	25 Hz - 18 kHz
Normal	25 Hz - 17 kHz
Fremdspannungsabstand
bei 3% THD, keine Rauschunterdrückung	59 dB
mit Dolby B, oberhalb von 5 kHz	69 dB
mit Dolby C, oberhalb von 1 kHz	79 dB
Line-Eingänge	Cinch, 97 mV, 50 kOhm, rückseitig
Line-Ausgänge	Cinch, 0,52 V, 50 kOhm
Kopfhörerausgang	6,3-mm-Stereoklinke, 1 mW, 8 Ohm
Spulzeit	ca. 110 s für C-60
Gewicht	4 kg
Abmessungen (B x H x T)	435 mm x 132 mm x 286 mm

Fabrikat	Tascam
Modell	102 MKII