Professioneller Kassettenrecorder 122 MKIII
für die Aufnahme und Wiedergabe von Audiomaterial auf Compact-Kassetten, 3 Köpfe, 3 Motoren, symmetrische (XLR) und unsymmetrische (Cinch) Eingänge und Ausgänge, Trimmregler auf der Vorderseite zum Kalibrieren von Bias und Pegel (L/R), Rauschunterdrückung Dolby B, C und HX Pro, automatische Bandsortenwahl, 3-Punkt-Autolocator, Wiederholfunktion, Rec-Mute mit Auto-Space-Funktion, LC-Display mit Echtzeit-Bandzählwerk (2 Modi), VU-Meter mit LED-Spitzenwertanzeige, vorbereitet für Faderstart, regelbarer Kopfhörerausgang, Tonoszillator (400 Hz und 10 kHz), Bias und Level über Trimmregler kalibrierbar, Parallelschnittstelle für externe Laufwerkssteuerung, Anschluss für optionale Fernbedienung, 19-Zoll-Gehäuse, 3 HE

Optionen
RC-134	Fernbedienung, kabelgebunden (5 m)

Technische Daten
Köpfe	3 (Löschen, Aufnahme, Wiedergabe)
Bandgeschwindigkeit	4,75 cm/s
Pitch-Control	±12%
Gleichlaufschwankungen	±0,04%
Gesamt-Frequenzgang (-20 dB, ±3 dB)
Metal	25 Hz - 20 kHz
Chrom	25 Hz - 19 kHz
Normal	25 Hz - 17 kHz
Fremdspannungsabstand
ohne Rauschunterdrückung	>60 dB
mit Dolby B, oberhalb von 5 kHz	>70 dB
mit Dolby C, oberhalb von 1 kHz	>80 dB
Line Eingänge	XLR, +6 dBm, 10 kOhm, symmetrisch
	Cinch, -10 dBV, 20 kOhm, unsymmetrisch
Line Ausgänge	XLR, +6 dBm, 600 Ohm, symmetrisch
	Cinch, -10 dBV, 100 Ohm, unsymmetrisch
Kopfhörerausgang	6,3-mm-Stereoklinke, 100 mW, 8 Ohm
Leistungsaufnahme	23 W
Gewicht	8,4 kg
Abmessungen (B x H x T)	482 mm x 132 mm x 356 mm

Fabrikat	Tascam
Modell	122 MKIII