Stereo-Kassettenrecorder 130
für die Aufnahme und Wiedergabe von Audiomaterial auf Compact-Kassetten, automatische Bandsortenerkennung, Dolby B, C und HX PRO, Echtzeit-Bandzählwerk, LED-Aussteuerungsanzeige (16 Segmente), regelbarer Kopfhörerausgang auf der Vorderseite, Eingangspegel mittels Panoramaregler für beide Kanäle getrennt regelbar, zwei Motoren (DC), regelbare Tonhöhe/Geschwindigkeit (Pitch-Control), schaltbare Hinterbandkontrolle (Auto-Monitor), Timer für zeitversetzte Aufnahme/Wiedergabe, 19-Zoll-Gehäuse, 3 HE.

Technische Daten
Köpfe	3 (Löschen, Aufnahme/Wiedergabe)
Bandgeschwindigkeit	4,75 cm/s
Pitch-Control	±10%
Gleichlaufschwankungen	0,045% (NAB-bewertet)
Gesamt-Frequenzgang (-20 dB, +/-3dB)
Metal	15 Hz – 21 kHz
Chrom	15 Hz – 20 kHz
Normal	15 Hz – 18 kHz
Fremdspannungsabstand
bei 3% THD, A-bewertet	58 dB
mit Dolby B, oberhalb 5 kHz	70 dB
mit Dolby C, oberhalb 1 kHz	80 dB
Verzerrung (THD)	<1% bei 1 kHz
Magnetisierung	160 nWb/m (0 VU)
Line-Eingang	Cinch, unsymmetrisch, 97 mV, 50 kOhm
Line-Ausgang	Cinch, unsymmetrisch, 0,58 V, 50 kOhm
Kopfhörerausgang	6,3-mm-Stereoklinke, 1 mW, 8 Ohm
Leistungsaufnahme	15 W
Gewicht	5 kg
Abmessungen (B x H x T)	483 mm x 132 mm x 290 mm

Fabrikat	Tascam
Modell	130