Doppel-Kassettenrecorder 202 MKIII
für die Aufnahme und Wiedergabe von Audiomaterial auf Compact-Kassetten, Endloswiedergabe, bidirektionale Aufnahme und Wiedergabe, Kopieren mit doppelter Geschwindigkeit, Auto-Reverse, Intro-Check-Funktion, Rauschunterdrückung Dolby B, C und HX Pro, CPS (Suchfunktion), getrennte Mikrofoneingänge auf der Front (6,3-mm-Klinke), Bandzählwerk mit LC-Display, 2 Köpfe pro Laufwerk, 19-Zoll-Gehäuse, 3 HE

Technische Daten
Köpfe	2 pro Laufwerk (Löschen, Aufnahme/Wiedergabe)
Bandgeschwindigkeiten
Normal	4,75 cm/s
(High-Speed-Dubbing)	9,5 cm/s
Gleichlaufschwankungen	±0,06%
Gesamt-Frequenzgang (±3 dB)
Metal	25 Hz - 19 kHz
Chrom	25 Hz - 18 kHz
Normal	25 Hz - 17 kHz
Fremdspannungsabstand
ohne Rauschunterdrückung, 3% THD	59 dB
mit Dolby B (oberhalb von 5 kHz)	69 dB
mit Dolby C (oberhalb von 1 kHz)	79 dB
Mikrofoneingänge (L/R getrennt)	2 x 6,3-mm-Klinke, 0,38 mV, 200 Ohm
Line-Eingänge	Cinch, unsymmetrisch, 97 mV, 50 kOhm
Line-Ausgänge	Cinch, unsymmetrisch, 0,52 V, 50 kOhm
Kopfhörerausgang	6,3-mm-Stereoklinke, 1 mW, 8 Ohm
Umspulzeit	ca. 110 s für C-60
Leistungsaufnahme	15 W
Gewicht	4 kg
Abmessungen (B x H x T)	435 mm x 132 mm x 284 mm

Fabrikat	Tascam
Modell	202 MKIII