Doppel-Kassettenrecorder  202 MKIV
Zwei Kassettendecks in einem Gerät; Fortlaufende Wiedergabe oder Aufnahme über beide Laufwerke; Parallele Aufnahme mit beiden Laufwerken; Kopieren mit einfacher oder doppelter Geschwindigkeit; Überspielen mit Umkehrsynchronisierung; Anspielfunktion (Intro Check); CPS-Titelsuchfunktion; Leerbandsuche; Variable Tonhöhe/Geschwindigkeit (Pitch Control, ±12%); Dolby-Rauschunterdrückung und HX Pro; Unsymmetrische Eingänge und Ausgänge (Cinch); Mikrofoneingang mit eigenem Pegelregler für Mix-Aufnahmen; Timer-Funktion für Aufnahme-/Wiedergabebeginn bei Stromzufuhr; Kopfhörerausgang; 19-Zoll-Gehäuse mit 3 HE

Technische Daten
Kassettenlaufwerke
Tonspur-System 	4-Spur, 2-Kanal-Stereo
Tonkopfkonfiguration 	Aufnahme-/Wiedergabekopf x 1 (je Deck)
Löschkopf x 1 (je Deck)
Bandgeschwindigkeit 	4,8 cm/s
9,5 cm/s (High-Speed Dubbing)
Geschwindigkeitsfeinregler 	±12 %
Umspuldauer 	Ca. 110 Sek. (C-60 Kassette)
Antrieb 	Gleichstrom-Servomotor (Tonwelle)

Leistungsdaten Audio
Frequenzbereich (gesamt)
  Metallband (Typ IV, nur Wiedergabe) 	30 Hz – 19 kHz
  Chromband (Typ II) 	30 Hz – 18 kHz
  Normalband (Typ I) 	30 Hz – 17 kHz
Signal/Rausch-Abstand (gesamt) 	58 dB (ohne Rauschunterdrückung, Nennaufnahmepegel)
		69 dB (mit Rauschunterdrückung, CCIR-ARM)
Gleichlaufschwankungen 	0,09 % ±0,1 % (gewichteter Effektivwert)

Eingänge und Ausgänge
Line-Eingang 	Cinchbuchsen
  Empfindlichkeit 	100 mV
  Eingangsimpedanz 	50 kOhm
Mikrofoneingang 	6,3 mm-Monoklinke
  Empfindlichkeit 	0,38 mV
  Eingangsimpedanz 	200 kOhm
Line-Ausgang 	Cinchbuchsen
  Ausgangsspannung 	0,46 V
  Lastimpedanz 	50 kOhm oder mehr
Kopfhörerausgang 	6,3 mm-Stereoklinke
  Ausgangsleistung 	1 mW (an 32 Ohm)

Stromversorgung und sonstige Daten
Netzspannung 
  USA/Kanada 	120 V AC, 60 Hz
  Europa 	230 V AC, 50 Hz
  Australien 	240 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme 	22 W
Abmessungen, einschl. hervorstehender Teile (B x H x T) 	482 mm x 139 mm x 286 mm
Gewicht 	5,5 kg

Fabrikat:	Tascam
Modell:	202 MKIV

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.