Tascam 202MKVI
Doppel-Kassettenrecorder
Zwei Kassettendecks in einem Gerät; Fortlaufende Wiedergabe oder Aufnahme über beide Laufwerke; Parallele Aufnahme mit beiden Laufwerken; Kopieren mit einfacher oder doppelter Geschwindigkeit; Überspielen mit Umkehrsynchronisierung; Variable Tonhöhe/Geschwindigkeit (Pitch Control, ±12%, nur Deck 1); RTZ-Funktion (Zurückspulen auf Null, nur Deck 1); Wiederholte Wiedergabe eines Abschnitts; Mikrofoneingang mit eigenem Pegelregler für Mix-Aufnahmen; Unsymmetrische Eingänge und Ausgänge (Cinch); Aufnahme-/Wiedergabebeginn bei Stromzufuhr (Timer-Funktion); Kopfhörerausgang; 19-Zoll-Gehäuse mit 3 HE

Kassettenlaufwerke
Tonspur-System	4-Spur, 2-Kanal-Stereo 
Tonkopfkonfiguration	Aufnahme-/Wiedergabekopf x 1 (je Deck)
	Löschkopf x 1 (je Deck)
Bandgeschwindigkeit	4,8 cm/s
	9,5 cm/s (High-Speed Dubbing)
Geschwindigkeitsfeinregler	±12 %
Umspuldauer	Ca. 160 s (C-60 Kassette) 
Antrieb 	Gleichstrom-Servomotor (Tonwelle)

Leistungsdaten Audio
Frequenzbereich (gesamt),	
    Metallband (Typ IV, nur Wiedergabe)	30 Hz – 19 kHz
    Chromband (Typ II)	30 Hz – 18 kHz
    Normalband (Typ I)	30 Hz – 17 kHz
Signal/Rausch-Abstand (gesamt)	58 dB (ohne Rauschunterdrückung, Nennaufnahmepegel)
	69 dB (mit Rauschunterdrückung, CCIR-ARM)
Gleichlaufschwankungen	0,25 % ±0,1 % (gewichteter Effektivwert)

Eingänge und Ausgänge
Line-Eingang	Cinchbuchsen
    Empfindlichkeit	100 mV
    Eingangsimpedanz	50 kOhm
Mikrofoneingang	6,3 mm-Monoklinke
    Empfindlichkeit	0,38 mV
    Eingangsimpedanz	200 kOhm
Line-Ausgang	 Cinchbuchsen
    Ausgangsspannung	0,46 V
    Lastimpedanz	50 kOhm oder mehr
Kopfhörerausgang	6,3 mm-Stereoklinke
    Ausgangsleistung	1 mW (an 32 Ohm)

Stromversorgung und sonstige Daten
Netzspannung
    USA/Kanada	120 V AC, 60 Hz
    Europa	230 V AC, 50 Hz
    Australien	240 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	22 W
Abmessungen, einschl. hervorstehender Teile (B x H x T)	482 mm x 139 mm x 286 mm
Gewicht	4 kg

Fabrikat:	Tascam
Modell:	202MKVI

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.