Tascam 202MKVII
Doppel-Kassettenrecorder
Zwei Kassettendecks in einem Gerät; Beide Decks können aufnehmen und wiedergeben; Parallele Aufnahme mit beiden Laufwerken; Elektronische Laufwerkssteuerung mit ausgezeichneter Stabilität und Haltbarkeit; Unterstützt die Bandarten Normal, Chrom und Metall (Typ I, Typ II, Typ IV); Kopieren mit einfacher Geschwindigkeit; Rauschunterdrückung (nur Wiedergabe); Variable Tonhöhe/Geschwindigkeit (Pitch Control, ±12%, nur Deck 1); RTZ-Funktion (Nullrücklauf); Wiederholte Wiedergabe (Abschnitt A–B, stoppt nach 20 Wiederholungen); Mikrofoneingang mit eigenem Pegelregler für Karaoke und Ansagen; Mix-Aufnahmen: Singen oder sprechen Sie in ein Mikrofon zu einem Line-Eingangssignal oder einer spielenden Kassette und nehmen Sie diese Mischung auf; Unsymmetrische Eingänge und Ausgänge (Cinch); Digitaler USB-Ausgang für die Sicherung und Archivierung auf einem Computer (für die Aufnahme auf dem Computer ist Recording-Software erforderlich); Timer-Funktion für Aufnahme-/Wiedergabebeginn bei Stromzufuhr (benötigt eine externe Zeitschaltuhr); Kopfhörerausgang mit Pegelregler; Kabellose Fernbedienung im Lieferumfang enthalten; 19-Zoll-Gehäuse mit 3 Höheneinheiten

Kassettenlaufwerke
Tonspursystem	4 Spuren, 2 Kanäle (Stereo) 
Tonkopfkonfiguration	Aufnahme-/Wiedergabekopf x 1 (je Deck)
	Löschkopf x 1 (je Deck)
Bandgeschwindigkeit	4,8 cm/s
Variable Tonhöhe/Geschwindigkeit	±12 %
Spulzeit	ungefähr 120 s (C-60 Kassette) 
Antrieb (Tonrolle)	Gleichstrom-Servomotor

Leistungsdaten Audio
Frequenzbereich (gesamt),	
  Chromband (Typ II)	30 Hz – 15 kHz, ±4 dB
  Normalband (Typ I)	30 Hz – 13 kHz, ±4 dB
Signal/Rausch-Abstand (gesamt)	59 dB(A) (max Eingangspegel)

Analogeingänge und -ausgänge
Line-Eingänge (unsymmetrisch) 	Cinchbuchsen
  Referenz-Eingangsspannung 	0,28 V
  Impedanz 	≤30 kΩ
Mikrofoneingang 	6,3-mm-Monoklinkenbuchse
  Referenz-Eingangsspannung 	0,38 mV
  Impedanz 	≥3 kΩ
Line-Ausgänge (unsymmetrisch) 	Cinchbuchsen
  Referenz-Ausgangsspannung 	0,46 V
  Lastimpedanz 	≥50 kΩ
Kopfhörerausgang 	6,3-mm-Stereoklinkenbuchse
  Ausgangsleistung	15 mW (an 32 Ω)

Stromversorgung und sonstige Daten
Netzspannung
  USA/Kanada	120 V AC, 60 Hz
  Europa	230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	14 W
Abmessungen, einschl. hervorstehender Teile (B x H x T)	482 mm x 139 mm x 286 mm
Gewicht	5,5 kg
Zulässiger Betriebstemperaturbereich 	5–35 °C
Mitgeliefertes Zubehör 	Kabellose Fernbedienung (RC-1331), 2 AAA-Batterien (Micro),
		Schraubensatz für den Rack-Einbau, Benutzerhandbuch (mit Informationen zur Gewährleistung)

Fabrikat:	Tascam
Modell:	202MKVII

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.