Doppel-Kassettenrecorder 302
für die Aufnahme und Wiedergabe von Audiomaterial auf Compact-Kassetten, zwei Laufwerke mit völlig unabhängigen Eingängen, Ausgängen und Bedienelementen, Kopieren mit einfacher und doppelter Geschwindigkeit, Endloswiedergabe (bis zu 10 Geräte kaskadierbar), Rauschunterdrückung Dolby B, C und HX Pro, 3 Bandsorten, Auto-Locator, CPS (Suchfunktion) für beide Laufrichtungen gleichzeitig, Anschluss für Fernsteuerung, regelbarer Kopfhörerausgang (6,3-mm-Klinke) mit Wahlschalter (1/2/Mix), FL-Display mit zwei zweikanaligen Pegelanzeigen und Echtzeit-Bandzählwerk, 2 Köpfe pro Laufwerk, 19-Zoll-Gehäuse, 3 HE

Technische Daten
Köpfe	2 je Laufwerk (Löschen, Aufnahme/Wiedergabe)
Bandgeschwindigkeit	4,75 cm/s und 9,5 cm/s (High-Speed-Dubbing)
Gleichlauf der Laufwerke	±1%
Gleichlaufschwankungen	±0,06%
Gesamt-Frequenzgang (-20 dB, ±3 dB)
Metal	25 Hz - 19 kHz
Chrom	25 Hz - 18 kHz
Normal	25 Hz - 17 kHz
Verzerrung (THD)	<1%
Fremdspannungsabstand
ohne Rauschunterdrückung	>59 dB
mit Dolby C	>79 dB
Pitch-Control (getrennt für jedes Laufwerk)	±10%
Line-Eingänge	Cinch, -10 dBV, unsymmetrisch
Line-Ausgänge	Cinch, -10 dBV, unsymmetrisch
Kopfhörerausgang	6,3-mm-Stereoklinke, 1 mW, 8 Ohm
Leistungsaufnahme	30 W
Gewicht	7 kg
Abmessungen (B x H x T)	482 mm x 132 mm x 305 mm

Fabrikat	Tascam
Modell	302