Doppel-Kassettenrecorder 322
für die Aufnahme und Wiedergabe von Audiomaterial auf Compact-Kassetten, zwei Auto-Reverse-Laufwerke mit völlig unabhängigen Eingängen, Ausgängen und Bedienelementen, Aufnahme und/oder Wiedergabe mit beiden Laufwerken gleichzeitig oder nacheinander, Endlosaufnahme/-wiedergabe mit beiden Laufwerken, optische Erkennung des Vorspannbandes mit Schnellumschaltung (Quick Auto-Reverse) für geringstmöglichen Zeitverlust beim Umschalten der Laufrichtung, Kopieren mit einfacher und doppelter Geschwindigkeit, gleichzeitiges Wechseln der Laufrichtung beider Kassetten unabhängig von ihrer Länge (Sync-Reverse), bis zu 10 Geräte kaskadierbar (Master/Slave) für Mehrfachaufnahmen und -kopien oder Langzeitaufnahme/-wiedergabe, CPS (Suchfunktion) für beide Laufrichtungen gleichzeitig, Auto-Locator, automatische Bandsortenwahl (3 Bandsorten), Rauschunterdrückung Dolby B und C mit HX Pro, Display mit zwei zweikanaligen Pegelanzeigen und Echtzeit-Bandzählwerken, regelbarer Kopfhörerausgang (6,3-mm-Klinke) mit Wahlschalter (1/2/Mix), kabelgebundene Fernbedienung im Lieferumfang enthalten (RC-322A), serielle Schnittstelle zur Fernsteuerung mittels Controller (RS-232), unsymmetrische Eingänge/Ausgänge (Cinch), optionales Symmetrierkit LA-322 für symmetrische Eingänge/Ausgänge (XLR, für beide Laufwerke sind zwei Kits erforderlich), 2 Köpfe pro Laufwerk, 19-Zoll-Gehäuse, 3 HE

Technische Daten
Laufwerke
Bandmaterial	Compact-Kassette C-30/60/90 (Normal/High/Metal)
Spurformat	4 Spuren, 2 Kanäle
Spulzeit	ca. 120 s mit C-60-Cassette
Köpfe	 je ein kombinierter Permalloy-Aufnahme-/Wiedergabekopf in Laufwerk 1 und Laufwerk 2
		je ein Ferrit-Löschkopf in Laufwerk 1 und Laufwerk 2
Motor	je ein Gleichstrom-Servomotor in Laufwerk 1 und Laufwerk 2 für Capstan-Antrieb 
		je ein Gleichstrommotor in Laufwerk 1 und Laufwerk 2 für Spulmechanismus
Bandgeschwindigkeit	4,76 cm/s (NORMAL) oder 9,5 cm/s (HIGH SPEED)
Pitch-Control	ca. ±10%
Bias-/Löschfrequenz	100 kHz
Wiedergabeentzerrung	3180 µs + 70 µs (High/Metal)
		3180 µs + 120 µs (Normal)
Referenz-Aufnahmepegel	250 nWb/m = 0 VU (315 Hz, JEITA)

Eingänge und Ausgänge
Line-Eingang	Cinch
  nominaler Eingangspegel	–10 dBV (0,3 V)
  minimaler Eingangspegel	–18 dB (0,1 V)
  Eingangsimpedanz	24 kOhm
Line-Ausgang	Cinch
  nominaler Ausgangspegel	–5 dBv (0,6 V)
  Ausgangsimpedanz	1,5 kOhm
Kaskadierausgang	Cinch
  nominaler Ausgangspegel	–10 dBV (0,3 V)
  Ausgangsimpedanz	100 Ohm
Kopfhörerausgang	6,3-mm-Klinke
  Ausgangsleistung	7 mW max. an 32 Ohm
Kaskadieranschluss	3,5-mm-Miniklinkenbuchse
Fernbedienungsanschluss für RC-322 A	2,5 mm Miniklinkenbuchse
Serielle Schnittstelle	RS-232C

Typische Leistungsdaten
Geschwindigkeitsabweichung	<±3,0%
Gleichlaufschwankungen	<0,15% WRMS
Frequenzbereich, gesamt (JEITA, ohne Dolby)	63 Hz bis 18 kHz, ±3 dB (Metal)
		63 Hz bis 16 kHz, ±3 dB (High)
		63 Hz bis 16 kHz, ±3 dB (Normal)
Verzerrung	<2,5% bei 1 kHz, l60 nWb/m (Metal)
Fremdspannungsabstand	59 dB (ohne Dolby, bei 3% THD, bewertet; Metal)
		69 dB (mit Dolby-B, CCIR ARM)
		79 dB (mit Dolby-C, CCIR ARM)
Kanaltrennung	>30 dB (1 kHz)
Löschdämpfung	>65 dB (1 kHz)

Stromversorgung und sonstige Daten
Netzspannung	230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	33 Watt
Einschaltstoßstrom	1,2 A
elektromagnetische Verträglichkeit	E4
Abmessungen über alles (B x H x T)	483 mm x 140 mm x 324 mm
Gewicht	7,8 kg

Fabrikat	Tascam
Modell	322