Tascam AE-4D 
Vierkanaliger Analog-Dante-Wandler mit DSP-Mixer

Das Produkt soll die folgenden Eigenschaften aufweisen:
Hardware-Funktionen: Zwei AES/EBU-Eingänge mit Abtastratenwandler über symmetrische XLR-Anschlüsse; Zwei AES/EBU-Ausgänge über symmetrische XLR-Anschlüsse; Vier Audiokanäle bei 44,1/48 kHz, 16/24 Bit; Zwei Audiokanäle bei 88,2/96 kHz, 16/24 Bit; Dante-Interface ermöglicht die Übertragung von Audiosignalen über ein Ethernet-Netzwerk; Zwei Netzwerkanschlüsse für das Durchschleifen zu weiteren Dante-Geräten; Flexibles Routing mithilfe der Computer-Anwendung „Dante Controller“; Unterstützt AES67, dadurch ist die Verbindung mit Ravenna und anderen kompatiblen Audio-Netzwerktechnologien möglich; Bis zu 96 kHz Abtastrate und 24 Bit Auflösung; Anzeigen für Betriebszustand und aktuelle Abtastrate auf der Gerätevorderseite; Signalanzeigen für Eingangs- und Ausgangssignale; Stromversorgung über PoE (Power-over-Ethernet) oder optionalen Wechselstromadapter; Zwei Geräte können von einem Wechselstromadapter versorgt werden; ; Kompaktes Gehäuse mit halber Rackbreite (1U); Mitgelieferte Montagewinkel erlauben die Befestigung des Geräts beispielsweise unter einer Tischplatte
Software-Funktionen: Fader und Stummschaltung für jeden Eingang und Ausgang; Bis zu 50 Voreinstellungen können gespeichert werden; Zeitgesteuertes Abrufen von Voreinstellungen (in Planung); Zwei verschiedene Programme zur Steuerung verfügbar (kompatibel mit Windows-, Mac-, iOS- und Android-Geräten): (1) DCP Connect für Systemeinrichter ermöglicht vollen Zugriff auf praktisch alle Einstellungen, (2) EZ Connect für Endnutzer ist eine einfache App für die wichtigsten Einstellungen
Optionales Zubehör: Wechselstromadapter PS-P1220E (kann bei der Versorgung mittels PoE als Redundanz dienen); Rackmontagehalterung AK-RS1 für den Einbau von zwei Geräten nebeneinander

Technische Daten
Allgemein
Kanalzahl und Formate 	4 Kanäle, 44,1 kHz, 48 kHz, 16/24 Bit
		2 Kanäle (doppelte Übertragungsgeschwindigkeit), 88,2 kHz, 96 kHz, 16/24 Bit

Eingänge und Ausgänge
AES/EBU-Eingänge (AES/EBU INPUTS) 	XLR-3-31
  Eingangsimpedanz 	110 Ω
  Format 	AES3-2003/IEC60958-4 (AES/EBU)
  Unterstützte Abtastraten 	32–192 kHz (Abtastratenwandler ist immer eingeschaltet)
AES/EBU-Ausgänge (AES/EBU OUTPUTS) 	XLR-3-32
  Eingangsimpedanz 	110 Ω
  Format 	AES3-2003/IEC60958-4 (AES/EBU)
  Unterstützte Abtastraten 	44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Dante/Ethernet-Anschlüsse (DATA und DATA + PoE) 	RJ-45
  Übertragungsprotokoll 	Dante
  Gigabit-Ethernet-Standard 	1000BASE-T (IEEE 802.3ab)
  Erforderliche Kabel 	STP-Kabel entsprechend Cat 5e oder besser

Stromversorgung und sonstige Daten
Stromversorgung 	PoE Klasse 0
		Wechselstromadapter Tascam PS-P51220E (als Zubehör erhältlich)
Leistungsaufnahme 	3 W
Abmessungen (B × H × T, über alles) 	214 mm × 45 mm × 136 mm
Gewicht 	795 g
Zulässiger Betriebstemperaturbereich 	0–40 °C

Fabrikat:	Tascam
Modell:	AE-4D

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.