Mischpult/Verstärker für Präsentationen  AV-452
vier Mikrofonkanäle mit Phantomspeisung (für Kondensatormikrofone), 60-mm-Fadern, Eingangspegelregler, Stummschaltung und 3-Band-Klangregelung; AV-Kanal mit Video-Umschaltung, Eingängen für zwei reine Audioquellen (z.B. CD-Player) und drei Audio-/Video-Quellen, 60-mm-Fadern, Eingangspegelregler, Stummschaltung/Abblendung und 3-Band-Klangregelung; Aufnahmewahlschalter erlaubt Überspielen zwischen Geräten; motorisierter Regler für die Raumlautstärke; eingebauter Digital-Leistungsverstärker mit 100 W je Seite an 8 Ohm, Betrieb an 4–16 Ohm möglich; Kopfhörerausgang mit Pegelregler, 100 mW je Seite an 68 Ohm, 6,3-mm-Klinkenanschluss; universelle, lernfähige Fernbedienung im Lieferumfang enthalten, Tasten für AV-452, Projektor ein/aus und AV-Komponenten; Möglichkeit der Projektor-Fernsteuerung: AV-452 lernt IR-Befehle, mit denen man die Eingangsquellen am Projektor umschalten kann; Möglichkeit der bidirektionalen Steuerung (Relaisein-/-ausgänge für den direkten Anschluss von Tasten und LEDs, serielle Schnittstelle (RS-232, RS-422 oder RS-485) für den Anschluss einer Mediensteuerung, Parallelschnittstelle); Einbindung in vorhandene Kommunikations-/Meldesysteme möglich (Konstantspannungseingang 12V / 24V / 70V für Lautsprecherlinien mit Stummschaltung und Noisegate, Alarmeingang schaltet den AV-452 stumm, sobald ein Notfallsignal eingeht); symmetrischer Lineausgang, um externe Verstärker nutzen zu können; symmetrischer Kaskadierungseingang, um weitere Signalquellen über einen zweiten AV-452 oder ein anderes Pult beizumischen oder zusätzliche Verstärker anzusteuern; Mikrofongruppen-Einschleifweg, um Kompressoren / Limiter / Gates einzubinden oder Signale zu splitten; Aufnahmeausgang, um die Präsentation/Veranstaltung mitschneiden zu können

Fabrikat:	Tascam
Modell:	AV-452

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.