Tascam BD-01U
Blu-Ray-Player für Installationen
Kompakter Blu-ray- und DVD-Player; Platzbedarf nur 1 HE; Fernsteuerung über eine Netzwerkverbindung oder RS-232C; Gibt Video- und Audiomaterial von BD-V, DVD-V, DVD-VR, CD oder USB-Speichermedien wieder; Unterstützte Dateiformate: AVCHD, WAV, WMA, MP3, JPEG; Unterstützte Audio-Merkanalformate: Dolby und DTS; Bild-in-Bild (Bonusview™) bei der Wiedergabe von BD-Video wird unterstützt; Infrarot-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten; Hochauflösender HDMI-Audio-/Videoausgang; Symmetrischer XLR-Ausgang sowie unsymmetrischer Ausgang (Cinchbuchsen); Pegelabsenkung von bis zu –12 dB am Analogausgang; Optischer und koaxialer Audio-Digitalausgang; Wiedergabe mit bis zu 1,3-facher Geschwindigkeit; Automatischer Wiedergabestart bei Stromzufuhr möglich; Sperrfunktion (Bedienelemente, Lade oder Fernbedienung); Abschaltbare Anzeige von Informationen auf dem angeschlossenen Bildschirm; Dimmbares Display; Aktualisierung der Firmware via USB oder LAN

Technische Daten

Video 
Ausgabesignalformat 	NTSC (Modell für USA/Kanada)
NTSC/PAL (Modell für Europa) 

Audio 
Linearer Audioinhalt BD 	4 Hz – 88 kHz (192 kHz) 
Linearer Audioinhalt DVD 	4 Hz – 44 kHz (96 kHz), 4 Hz – 22 kHz (48 kHz) 
Audio-CD 	20 Hz – 20 kHz (44,1 kHz) 
Frequenzbereich 	20 Hz - 20 kHz, +/–1 dB (JEITA) 
Fremdspannungsabstand 	90 dB (JEITA) 
Dynamikbereich 	90 dB (JEITA) 
Klirrfaktor (THD) 	0,01 % (1 kHz, JEITA) 
Kanaltrennung 	90 dB (JEITA) 

Anschlüsse 
USB-Eingang 	USB-Buchse, Typ A, USB 2.0, 500 mA max. 
Analogausgänge (unsymmetrisch) 	Cinchbuchsen 
  Nominaler Ausgangspegel 	–10 dBV (0,316 Vrms) 
  Maximaler Ausgangspegel 	+6 dBV (2,0 Vrms) 
  Ausgangsimpedanz 	200 Ω 
Analogausgänge (symmetrisch) 	XLR-3-32 (1: Masse, 2: Heiß, 3: Kalt) 
  Nominaler Ausgangspegel 	+4 dBu (1,23 Vrms) 
  Maximaler Ausgangspegel 	+20 dBu (7,75 Vrms) 
  Ausgangsimpedanz 	100 Ω 
Digitalausgang, koaxial 	Cinch 
  Ausgangsimpedanz 	75 Ω 
  Kompatibles Signalformat 	IEC-60958-3 (SPDIF) 
Digitalausgang, optisch 	Optische Buchse 
  Kompatibles Signalformat 	IEC-60958-3 (SPDIF) 
HDMI-Ausgang 	HDMI-Buchse, 19-polig, Typ A 
  Ausgabeformate 	480p/576p*, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24 / Audio
		(* 576p: Modell für Europa) 
Ethernet-Anschluss 	10BASE-T/100BASE-TX 
Serielle Schnittstelle 	RS-232C, Sub-D 9-polig

Stromversorgung und sonstige Daten 
Netzspannung 	AC 120 V,60 Hz (Modell für USA/KANADA)
		AC 230 V, 50 Hz (Modell für Europa) 
Leistungsaufnahme 	16,5 W 
Abmessungen (B × H × T) 	483 mm × 45 mm × 258 mm 
Gewicht 	2,26 kg 
Betriebstemperaturbereich 	5–35 °C 
Zulässige Luftfeuchte (Betrieb) 	Weniger als 80% (nicht kondensierend)

Fabrikat:	Tascam
Modell:	BD-01U

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.