Tascam BD-MP1
Blu-Ray-Player für Tourneebetrieb und Installation

; Blu-ray- und Medien-Player mit nur einer Höheneinheit; Steuerbar über Ethernet (Telnet), RS-232C oder drahtlose Fernbedienung; Gibt Video- und Audiomaterial wieder, das auf folgenden Medien gespeichert ist:: – BD25, BD50, BD-ROM, BD-R, BD-RE, –DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, – CD, CD-R, CD-RW, – SD-Karten (bis 128 GB), – USB-Speichermedien; Unterstützt eine Vielzahl unterschiedlicher Dateiformate; Wandlung zwischen NTSC und PAL; BD-Live-Funktion; Hochauflösender HDMI-Audio-/Videoausgang, unterstützt HDMI CEC, wodurch sich das angeschlossene Display in der richtigen Reihenfolge ein- und ausschalten lässt; Einzelne Ausgänge für 7.1-Surround; Stereoausgang über XLR (symmetrisch) und Cinch (unsymmetrisch); Bis zu 12 dB Pegelabsenkung für den analogen Stereoausgang; Koaxialer digitaler Audioausgang (SPDIF, Dolby, DTS); Wiedergabebeginn bei Stromzufuhr; Fortsetzung nach Stromausfall; Wiederholfunktion (Kapitel, Titel, A–B); Sofortwiederholung (10 Sekunden); Tastensperre (Gerätefront, Lade oder Fernbedienung); Anzeige von Informationen auf dem angeschlossenen Bildschirm lässt sich unterdrücken; Dimmbares Gerätedisplay; Firmware-Aktualisierung über Disc oder USB-Speichermedium; Infrarot-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten

Technische Daten
Medien
Blu-Ray 	BD25, BD50, BD-ROM, BD-R, BD-RE
  Discformate 	BDMV, BDAV, BD-Audio
DVD 	DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW
  Discformate 	DVD-Video, DVD-VR, AVCHD, DVD-Audio
CD 	CD-DA, CD-R, CD-RW
SD 	SD-Karte mit bis zu 128 GB Gesamtkapazität (SDXC wird unterstützt)
  Unterstützte Dateisysteme 	FAT16, FAT32, exFAT, NTFS
USB 	USB-Stick (Massenspeicherklasse) mit maximal 2 TB Gesamtkapazität
  Unterstützte Dateisysteme 	FAT16, FAT32, NTFS

Unterstützte Dateiformate
Video 	3GP, ASF, AVI, DAT, M2TS, MKV, MOV, MP4, MPG, OGM, RMVB, TP, TS, WMV
Audio 	AAC, APE, FLAC, MP3, WAV, WMA
Standbild 	JPEG, GIF, PNG

Audioauflösung
BD/DVD/USB/SD 	Abtastrate: 44,1/48/64/88,2/96/176,4/192 kHz
	Bitbreite: 16/24 Bit
CD 	Abtastrate: 44,1/48 kHz
	Bitbreite: 16/24 Bit
MP3/WMA 	Abtastrate: 32/44,1/48 kHz
	Bitbreite: 16/24 Bit
	MP3-Bitrate: 112–320 kbit/s
	WMA-Bitrate: 48–192 kbit/s

Video
Auflösungen 	Auto, 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p
Seitenverhältnisse 	16:9 Full, 16:9 Normal, 4:3 Pan & Scan, 4:3 Letterbox
Farbsysteme 	NTSC, PAL, Multi (wenn durch TV unterstützt)
HDMI-Farbraum 	RGB PC-Ebene, RGB Video-Ebene, YCbCr (4:4:4), YCbCr 4:2:2

Analoge Audioausgänge
Symmetrisch 	XLR-3-31 (1: Masse, 2: Heiß (+), 3: Kalt (–))
  Nominaler Ausgangspegel 	+4 dBu (1,23 Vrms)
  Maximaler Ausgangspegel 	+20 dBu (7,75 Vrms)
  Ausgangsimpedanz 	200 Ω
Unsymmetrisch 	Cinch
  Nominaler Ausgangspegel 	–10 dBV (0,316 Vrms)
  Maximaler Ausgangspegel 	+6 dBV (2,0 Vrms)
  Ausgangsimpedanz 	200 Ω
7.1 	8 × Cinch
  Nominaler Ausgangspegel 	–10 dBV (0,316 Vrms)
  Maximaler Ausgangspegel 	+6 dBV (2,0 Vrms)
  Ausgangsimpedanz 	200 Ω

Leistungsdaten Audio
Frequenzbereich 	20 Hz bis 20 kHz, ±0,5 dB
Fremdspannungsabstand 	> 96 dB (JEITA)
Verzerrung (THD) 	< 0,03 % (1 kHz, JEITA)
Dynamikumfang 	> 96 dB (JEITA)
Kanaltrennung 	> 89 dB
Digitalausgänge
HDMI-Ausgang 	HDMI, 19-polig, Typ A
Koaxialer Audioausgang 	Cinch
  Format 	IEC 60958 (AES3)
  Ausgangsimpedanz 	75 Ω

Weitere Ein- und Ausgänge
RS-232C 	Sub-D, 9-polig
  Betriebsart 	Vollduplex
  Übertragungsrate 	9600, 38400 Bit/s (wählbar)
Netzwerkanschluss (Ethernet) 	RJ45
  Unterstützte Standards 	10BASE-T, 100BASE-TX
USB 	USB, Typ A (1 × frontseitig, 1 × rückseitig)
  Protokoll 	USB-2.0-konform
  Nominale Versorgungsspannung 	DC 5 V, 1 A

Stromversorgung und sonstige Daten
Netzanschluss 	IEC-Buchse
Versorgungsspannung 	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme 	30 W (typisch)
	< 0,5 W (Standby)
Abmessungen (B × H × T) 	483 mm × 47 mm × 275 mm
Gewicht 	3 kg
Zulässiger Betriebstemperaturbereich 	5–35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 	25–85 %, nicht-kondensierend
Mitgeliefertes Zubehör 	Infrarot-Fernbedienung (RC-BDMP1), Netzanschlusskabel, 
		Rack-Einbaukit (4 Schrauben, 4 Unterlegscheiben), Bedienungsanleitung

Fabrikat:	Tascam
Modell:	BD-MP1

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.