Tascam BD-MP4K
Professioneller 4K-Blu-Ray-/Medienplayer für Tourneebetrieb und Installation
Blu-ray- und Medienplayer mit nur einer Höheneinheit; Steuerbar über Ethernet, RS-232C oder drahtlose Fernbedienung; Gibt Video- und Audiomaterial von folgenden Medien wieder: 4K/UHD BD, BD25, BD50, BD-ROM, BD-R, BD-RE, DVD-ROM, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, CD-DA, CD-R, CD-RW, SD-Karten (bis 512 GB), USB-Sticks (bis 2 TB); Unterstützt das exFAT-Dateiformat und die Wiedergabe verschiedener Video-, Bild- und Audioformate von SD-Karten und USB-Flashspeichermedien; Kann auf eine Samba-Freigabe im Netzwerk zugreifen, um auf einem externen Server gespeicherte Dateien wiederzugeben; Wiedergabebeginn bei Stromzufuhr mit den folgenden Disc-Medien: 4K/UHD BD, BD, DVD, CD-DA; Nahtlose Wiederholung von Kapiteln, Titeln oder markierten Abschnitten (A–B); Funktion „Letzte Wiedergabeposition merken“ ermöglicht es, die Wiedergabe einer Disc nach dem Wiedereinschalten an der gemerkten Stelle fortzusetzen; Verschiedene Gerätesperren (Bedienfeld, Fernbedienung, Disc-Lade); Das auf dem angeschlossenen Bildschirm normalerweise angezeigte Menü lässt sich ausblenden; Viele Ausgänge verfügbar (alle gleichzeitig nutzbar): HDMI 2.0 Audio-/Videoausgang, HDMI 1.4 Audioausgang, Separate Ausgänge für 7.1-Surroundsound (Cinch-Buchsen), Stereoausgang über XLR (symmetrisch) und Cinch (unsymmetrisch), SPDIF/Dolby/DTS-Digitalausgang (koaxial); Bis zu 40 dB Pegelabsenkung für die Audioausgänge; USB-3.0-Schnittstelle für schnelle Datenübertragung; Eingebautes Netzteil mit IEC-Buchse und abnehmbarem Netzkabel; Robustes Metallgehäuse; Kompaktes Gehäuse für den Rackeinbau (nur 1 HE); Im Lieferumfang enthalten: Infrarot-Fernbedienung (RC-BDMP4K), Netzkabel, Adapter 3-Pol auf 2-Pol, Schraubensatz für den Rack-Einbau, Bedienungsanleitung

Technische Daten
Medien
Blu-Ray 	4K/UHD BD, BD25, BD50, BD-ROM, BD-R, BD-RE
  Discformate 	BDMV, BDAV, BD-Audio
DVD 	DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW
  Discformate 	DVD-Video, DVD-VR, AVCHD, DVD-Audio
CD 	CD-DA, CD-R, CD-RW
SD 	SD-Karte mit bis zu 512 GB Gesamtkapazität (SDXC wird unterstützt)
  Unterstützte Dateisysteme 	FAT16, FAT32, exFAT, NTFS
USB 	USB-Stick (Massenspeicherklasse) mit maximal 2 TB Gesamtkapazität
  Unterstützte Dateisysteme 	FAT16, FAT32, exFAT, NTFS

Unterstützte Dateiformate
Video 	3GP, ASF, AVI, DAT, M2TS, MKV, MOV, MP4, MPG, OGM, TP, TS, WMV
Audio 	AAC, APE, FLAC, MP3, WAV, WMA
Standbild 	JPEG, GIF, PNG

Audioauflösung
BD/DVD/USB/SD 	Abtastrate: 44,1/48/64/88,2/96/176,4/192 kHz
	Bitbreite: 16/24 Bit
CD 	Abtastrate: 44,1/48 kHz
	Bitbreite: 16/24 Bit
MP3/WMA 	Abtastrate: 32/44,1/48 kHz
	Bitbreite: 16/24 Bit
	MP3-Bitrate: 112–320 kbit/s
	WMA-Bitrate: 48–192 kbit/s (nur WMA v9, DRM wird nicht unterstützt)

Video
Auflösungen 	Auto, 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Seitenverhältnisse 	16:9 Full, 16:9 Normal, 4:3 Pan & Scan, 4:3 Letterbox
Farbsysteme 	NTSC, PAL, Multi (wenn durch TV unterstützt)
HDMI-Farbraum 	RGB PC-Ebene, RGB Video-Ebene, YCbCr (4:4:4), YCbCr 4:2:2

Analoge Audioausgänge
Symmetrisch 	XLR-3-31 (1: Masse, 2: Heiß (+), 3: Kalt (–))
  Nominaler Ausgangspegel 	+4 dBu (1,23 Vrms)
  Maximaler Ausgangspegel 	+20 dBu (7,75 Vrms)
  Ausgangsimpedanz 	200 Ω
Unsymmetrisch 	Cinch
  Nominaler Ausgangspegel 	–10 dBV (0,316 Vrms)
  Maximaler Ausgangspegel 	+6 dBV (2,0 Vrms)
  Ausgangsimpedanz 	200 Ω
7.1 	8 × Cinch
  Nominaler Ausgangspegel 	–10 dBV (0,316 Vrms)
  Maximaler Ausgangspegel 	+6 dBV (2,0 Vrms)
  Ausgangsimpedanz 	200 Ω

Leistungsdaten Audio
Frequenzbereich 	20 Hz bis 20 kHz, ±0,5 dB
Fremdspannungsabstand 	> 96 dB (JEITA)
Verzerrung (THD) 	< 0,03 % (1 kHz, JEITA)
Dynamikumfang 	> 96 dB (JEITA)
Kanaltrennung 	> 89 dB
Digitalausgänge
HDMI-Ausgang 1 (Audio/Video) 	HDMI, 19-polig, Typ A, Version 2.0
HDMI-Ausgang 2 (nur Audio) 	HDMI, 19-polig, Typ A, Version 1.4
Koaxialer Audioausgang 	Cinch
  Format 	IEC 60958 (AES3)
  Ausgangsimpedanz 	75 Ω

Weitere Ein- und Ausgänge
RS-232C 	Sub-D, 9-polig
  Betriebsart 	Vollduplex
  Übertragungsrate 	9600, 38400 Bit/s (wählbar)
Netzwerkanschluss (Ethernet) 	RJ45
  Kompatible Standards 	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Unterstützte Protokolle	SMB/CIFS für Netzwerkspeicher, TCP/IP für die Steuerung mittels eigenem Protokoll
USB 	USB, Typ A (rückseitig)
  Protokoll 	USB-3.0-konform
  Nominale Versorgungsspannung 	DC 5 V, 1 A

Stromversorgung und sonstige Daten
Netzanschluss 	IEC-Buchse
Versorgungsspannung 	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme 	30 W (typisch)
	< 0,5 W (Standby)
Abmessungen (B × H × T) 	483 mm × 44 mm × 281 mm
Gewicht 	2,8 kg
Zulässiger Betriebstemperaturbereich 	5–35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 	25–85 %, nicht-kondensierend
Mitgeliefertes Zubehör 	Infrarot-Fernbedienung (RC-BDMP4K), Netzanschlusskabel, 
		Rack-Einbaukit (4 Schrauben, 4 Unterlegscheiben), Bedienungsanleitung

Fabrikat:	Tascam
Modell:	BD-MP4K

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.