CD-Recorder/Kassettendeck-Kombination CC-222MKII
Kombinationsgerät zum Kopieren von Kassette nach CD-R/RW und umgekehrt, fortlaufende Wiedergabe mit beiden Decks, unabhängige unsymmetrische Analogeingänge/ -ausgänge für beide Decks, RIAA-Phono-Eingang, Kopfhörerausgang mit Pegelregler, Infrarot-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten, 19-Zoll-Gehäuse mit 3 HE
CD-RW-Recorder: verwendbare Medien: CD-R, CD-RW, CD-R-DA CD-RW-DA, Samplingraten-Konverter (von 32 kHz oder 48 kHz in 44,1 kHz), digitaler Eingangspegelregler, direkte Digitalaufnahme (umgeht SRC und digitalen Pegelregler), Ein- und Ausblendfunktion (1–24 s), automatische Titelerzeugung (mittels SPDIF oder einstellbarem Audiopegel), pegelgesteuerter Aufnahmebeginn (einstellbar), Leerpausenfunktion (Record Mute), CD-RWs löschen, abgeschlossene CD-RWs öffnen (un-finalize), fortlaufende, zufällige oder programmierte Wiedergabe (maximal 25 Titel), Wiederholfunktion (ein Titel, alle Titel, A–B), Intro-Check, zeitversetzte Wiedergabe (Timer), koaxiale und optische Digitaleingänge/ -ausgänge
Kassettendeck: Auto-Reverse, Dolby B Rauschunterdrückung, Pitch-Control (ca. ±12%), Nullrücklauf (RTZ), Leerpausenfunktion (Record Mute), Suchfunktion (CPS)

Technische Daten
Kassettendeck
Köpfe	1 Aufnahme-/Wiedergabekopf (drehbar für Reverse),
		1 Löschkopf
Antrieb	Gleichstrom-Servomotor
Pitch-Control	ca. ±12%
Eingang (analog, unsymmetrisch)	Cinch
  Nominalpegel	-11 dBV
  Nominalimpedanz	50 kOhm
Ausgang (analog, unsymmetrisch)	Cinch
  Nominalpegel	-6,7 dBV
  Nominalimpedanz	50 kOhm
Frequenzbereich	50 Hz – 12,5 kHz (Chrom), 50 Hz – 10 kHz (Normal)
Fremdspannungsabstand	46 dB (Dolby aus), 52 dB (mit Dolby-B)
Spulzeit 	ca. 120 s mit C60-Kassette

CD-R/-RW-Recorder
verwendbare CDs	CD, CD-R, CD-RW, CD-R-DA, CD-RW-DA
Quantisierung	16 Bit
Samplingfrequenz	44,1 kHz
Eingang (analog, unsymmetrisch)	Cinch
  Nominalpegel	-10 dBV
  Nominalimpedanz	10 kOhm
Ausgang (analog, unsymmetrisch)	Cinch
  Nominalpegel	-10 dBV
  Nominalimpedanz	1 kOhm
Eingang (digital, koaxial)	Cinch, IEC60958 Typ II (SPDIF)
Eingang (digital, optisch)	TOS LINK, IEC60958 Typ II (SPDIF)
Ausgang (digital, koaxial)	Cinch, IEC60958 Typ II (SPDIF)
Ausgang (digital, optisch)	TOS LINK, IEC60958 Typ II (SPDIF)
Frequenzbereich	20 Hz – 20 kHz, ±1 dB (Wiedergabe) 
		20 Hz – 20 kHz, +1,0/-1,5 dB (Aufnahme)
Fremdspannungsabstand	92 dB (Wiedergabe), 88 dB (Aufnahme)
Dynamikbereich	92 dB (Wiedergabe), 88 dB (Aufnahme)
Verzerrung (THD)	<0,008% (Wiedergabe), <0,01% (Aufnahme)
Kanaltrennung	>80 dB (1 kHz, Wiedergabe), >75 dB (1 kHz, Aufnahme)

Sonstige
Kopfhörerausgang	6,3-mm-Stereoklinke, 2x 10 mW (32 Ohm)
RIAA-Phono-Eingang	Cinch
  Nominale Eingangsspannung	5,6 mV, 47 kOhm
  Fremdspannungsabstand	60 dB
Netzspannung	230 VAC, 50–60 Hz
Leistungsaufnahme	30 W
Abmessungen (B x H x T)	483 mm x 138 mm x 295 mm
Gewicht	8,0 kg

Fabrikat:	Tascam
Modell:	CC-222MKII

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.