CD-Recorder/Kassettendeck-Kombination CC-222MKIII
Allgemein: Kombinationsgerät für separate Nutzung beider Laufwerke, fortlaufende Wiedergabe über beide Decks oder zum Kopieren von Kassette nach CD-R/RW und umgekehrt; voneinander unabhängige Cinch-Analogeingänge und -ausgänge für beide Laufwerke; analoge Eingangspegelregler auf der Frontseite; koaxialer und optischer Digitaleingang/-ausgang für den CD-Recorder; RIAA-Phonoeingang für den Anschluss eines Schallplattenspielers; Kopfhörerausgang mit Pegelregler; drahtlose Fernbedienung RC-222 im Lieferumfang enthalten; 19-Zoll-Gehäuse mit 3 Höheneinheiten (HE)
CD-RW-Recorder: Liest und beschreibt CD-R, CD-RW, CD-R-DA CD-RW-DA; Wiedergabe von MP3-Dateien (auch innerhalb von Verzeichnissen); 24-Bit-A/D- und D/A-Wandler; digitaler Eingangspegelregler; Kopierschutz wählbar; automatischer Abtastratenwandler im Eingang (32–48 kHz nach 44,1 kHz, abschaltbar); Titelmarken automatisch setzen und manuell anpassen; Titelmarken in festgelegten Zeitabständen setzen (1 bis 10 Minuten); Auto-Space-Funktion: Trennt Titel durch kurze Leerpausen, wenn Titelmarken automatisch gesetzt werden; pegelgesteuerter Aufnahmebeginn (Pegel einstellbar); Ein- und Ausblendfunktion (1–30 s); Leerpausenfunktion (Record Mute); Wiedergabearten: Einzeltitel, fortlaufend, zufällig, Programm (maximal 99 Titel); Wiederholfunktion: ein Titel, alle Titel, Programm, Zufall, Abschnitt; Anspielfunktion (Intro-Check): Spielt jeden Titel auf CD einige Sekunden lang; CD-RWs löschen; abgeschlossene CD-RWs öffnen; Timerfunktion: CD-Wiedergabe beginnt, sobald das Gerät mit Strom versorgt wird (über den Hauptschalter der Installation oder über eine Zeitschaltuhr)
Kassettendeck: Auto-Reverse, Dolby-B-Rauschunterdrückung, Pitch-Control (ca. ±10%), Nullrücklauf (RTZ), Leerpausenfunktion (Record Mute), Suchfunktion (CPS)

Technische Daten
Kassettendeck
Bandmaterial 	Compact-Kassette C-30/60/90 (Normal/High/Metal)C-60/90
		(Normal und High Position, Metal: nur Wiedergabe)
Köpfe 	1 Aufnahme-/Wiedergabekopf (drehbar für Reverse), 1 Löschkopf
Antrieb 	Gleichstrom-Servomotor
Pitch-Control 	ca. ±10 %
Analogeingang 	Cinch (unsymmetrisch)
  Nominalpegel 	–11 dBV (0,28 V)
  Nominalimpedanz 	50 kOhm
Analogausgang 	Cinch (unsymmetrisch)
  Nominalpegel 	–6,7 dBV (0,46 V)
  Nominalimpedanz 	50 kOhm
Frequenzbereich 	50 Hz bis 12,5 kHz, ±3 dB (High Position)
		50 Hz bis 10 kHz, ±3 dB (Normal)
Fremdspannungsabstand 	46 dB (Dolby aus), 52 dB (Dolby ein)
Spulzeit 	ca. 120 s mit C-60-Cassette

CD-R/-RW-Recorder
verwendbare CDs   	CD, CD-R, CD-RW, CD-R-DA, CD-RW-DA
		CD-ROM ISO9660 Level 1/2/Joliet (MP3)
Quantisierung 	16 Bit
Abtastrate 	44,1 kHz
Analogeingang 	Cinch (unsymmetrisch)
  Nominalpegel 	–10 dBV
  Nominalimpedanz 	50 kOhm
Analogausgang 	Cinch (unsymmetrisch)
  Nominalpegel 	–10 dBV
  Nominalimpedanz 	600 Ohm
Digitaleingang (koaxial) 	Cinch, IEC60958 Typ II (SPDIF)
Digitaleingang (optisch) 	TOSLINK, IEC60958 Type II (SPDIF)
Digitalausgang (koaxial) 	Cinch, IEC60958 Typ II (SPDIF)
Digitaleingang (optisch) 	TOSLINK, IEC60958 Type II (SPDIF)
Frequenzbereich 	20 Hz bis 20 kHz, ±0,8 dB (Wiedergabe)
		20 Hz bis 20 kHz, ±1,0 dB (Aufnahme)
Fremdspannungsabstand 	92 dB (Wiedergabe), 88 dB (Aufnahme)
Dynamikumfang 	92 dB (Wiedergabe), 88 dB (Aufnahme)
Verzerrung (THD) 	<0,006 % (Wiedergabe), <0,01 % (Aufnahme)
Kanaltrennung (1 kHz) 	80 dB (Wiedergabe), 75 dB (Aufnahme)

Sonstige
Kopfhörerausgang   	6,3-mm-Stereoklinke
  Ausgangsleistung 	2 x 10 mW (an 32 Ohm)
RIAA-Phonoeingang 	Cinch, unsymmetrisch
  Nominale Eingangsspannung 	5,6 mV, 47 kOhm
  Fremdspannungsabstand 	60 dB
Netzspannung 	120 V / 60 Hz, 230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme 	30 W
Abmessungen (B x H x T) 	483 mm x 138 mm x 295 mm
Gewicht 	7,4 kg

Fabrikat:	Tascam
Modell:	CC-222MKIII

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.