CD-Recorder/Kassettendeck-Kombination CC-222SL
Allgemein: Kombinationsgerät für separate Nutzung beider Laufwerke, fortlaufende Wiedergabe zwischen beiden Laufwerken; voneinander unabhängige Cinch-Analogeingänge und -ausgänge für beide Laufwerke; analoge Eingangspegelregler auf der Frontseite; koaxialer und optischer Digitaleingang/-ausgang für den CD-Recorder; RIAA-Phonoeingang für den Anschluss eines Schallplattenspielers; Kopfhörerausgang mit Pegelregler; drahtlose Fernbedienung im Lieferumfang enthalten; 19-Zoll-Gehäuse mit 3 Höheneinheiten (HE)
CD-RW-Recorder: Zuverlässiges Laufwerk mit Einzugsschacht; Liest und beschreibt CD-R, CD-RW, CD-R-DA CD-RW-DA; Wiedergabe von MP3-Dateien (auch innerhalb von Verzeichnissen); 24-Bit-A/D- und D/A-Wandler; digitaler Eingangspegelregler; Kopierschutz wählbar; automatischer Abtastratenwandler im Eingang (32–48 kHz nach 44,1 kHz, abschaltbar); Titelmarken automatisch setzen und manuell anpassen; Titelmarken in festgelegten Zeitabständen setzen (1 bis 10 Minuten); Auto-Space-Funktion: Trennt Titel durch kurze Leerpausen, wenn Titelmarken automatisch gesetzt werden; pegelgesteuerter Aufnahmebeginn (Pegel einstellbar); Ein- und Ausblendfunktion (1–30 s); Leerpausenfunktion (Record Mute); Wiedergabearten: Einzeltitel, fortlaufend, zufällig, Programm (maximal 99 Titel); Wiederholfunktion: ein Titel, alle Titel, Programm, Zufall, Abschnitt; Anspielfunktion (Intro-Check): Spielt jeden Titel auf CD einige Sekunden lang; CD-RWs löschen; abgeschlossene CD-RWs öffnen; Timerfunktion: CD-Wiedergabe beginnt, sobald das Gerät mit Strom versorgt wird (über den Hauptschalter der Installation oder über eine Zeitschaltuhr)
Kassettendeck: Auto-Reverse, Dolby-B-Rauschunterdrückung, Pitch-Control (ca. ±10%), Nullrücklauf (RTZ), Leerpausenfunktion (Record Mute), Suchfunktion (CPS)

Technische Daten
CD-Recorder
Für die Aufnahme verwendbare Medien 	CD-R, CD-R-DA, CD-RW, CD-RW-DA (High-speed-CD-RW wird unterstützt)
Quantisierung 	16 Bit linear
Abtastrate 	44,1 kHz
Frequenzbereich 	20 Hz – 20 kHz ±0,8 dB (Wiedergabe)
		20 Hz – 20 kHz ±1,0 dB (Aufnahme)
Fremdspannungsabstand 	>92 dB (Wiedergabe)
		>88 dB (Aufnahme)
Dynamikbereich 	>92 dB (Wiedergabe)
		>88 dB (Aufnahme)
Verzerrung (THD) 	<0,006% (Wiedergabe)
		<0,01% (Aufnahme)
Kanaltrennung (1 kHz) 	80 dB (Wiedergabe)
		75 dB (Aufnahme)
Gleichlaufschwankungen 	nicht messbar (<0,001%)
Digitaleingänge 
  Abtastraten 	32–48 kHz (Abtastratenwandler ein)
		44,1 kHz (Abtastratenwandler aus)
  COAXIAL (Digital, SPDIF) 	Cinch, IEC60958 Typ II
  OPTICAL (Lichtleiter) 	TOSLINK, IEC60958 Typ II
Digitalausgänge
  COAXIAL (Digital, SPDIF) 	Cinch, IEC60958 Typ II
  OPTICAL (Lichtleiter) 	TOSLINK, IEC60958 Typ II
Line-Eingang 1 	2 x Cinch, unsymmetrisch
  nominaler Eingangspegel 	–10 dBV (– 16 dBFS)
  max. Eingangspegel 	+6 dBV
  Eingangsimpedanz 	50 kOhm ±10 % (unsymmetrisch)
Line-Ausgang 1 	2 x Cinch, unsymmetrisch
  nominaler Ausgangspegel 	–10 dBV (–16 dBFS)
  max. Ausgangspegel 	+6 dBV ±2 dB
  Ausgangsimpedanz 	600 Ohm, ±10 % (unsymmetrisch)

Kassettendeck
Anzahl der Kanäle 	4 Spuren, 2 Kanäle (Stereo)
Köpfe 	1 Aufnahme-/Wiedergabekopf (drehbar für Reverse), 1 Löschkopf
Verwendbare Kassetten 	Aufnahme und Wiedergabe: Compact-Kassette C-60 oder C-90, 
		Typ I (Normal) oder Typ II (High-Position/Chrom); nur Wiedergabe: Typ IV (Metall)
Bandgeschwindigkeit 	4,76 cm/s
Antrieb 	Gleichstrom-Servomotor
Gleichlaufschwankungen 	0,19 % (WRMS)
Frequenzbereich, gesamt 	50 Hz – 12,5  kHz, ±3  dB (High-Position)
		50 Hz – 10 kHz, ±3 dB (Normal)
Fremdspannungsabstand, gesamt 	46 dB (Dolby aus)
		52 dB (Dolby ein)
Spulzeit 	ca. 120 s (C-60)
Line-Eingang 2 	2 x Cinch, unsymmetrisch
  nominaler Eingangspegel 	0,28 V (–11 dBV)
  Eingangsimpedanz 	50 kOhm
Line-Ausgang 2 	Cinch, unsymmetrisch
  nominaler Ausgangspegel 	0,46 V (–6,7 dBV)
  Ausgangsimpedanz 	1 kOhm

Phono-Eingang und Kopfhörerausgang
RIAA-Phono-Eingang 	2 x Cinch, unsymmetrisch (mit Erdung)
  Tonabnehmerart 	MM (Moving Magnet)
  Eingangsspannung 	5,6 mV
  Eingangsimpedanz 	50 kOhm
  Fremdspannungsabstand 	60 dB
Kopfhörerausgang 	6,3-mm-Stereo-Klinkenbuchse
  Ausgangsleistung 	10 mW + 10 mW (an 32 Ohm)

Spannungsversorgung und sonstige Daten
Netzspannung 	230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme 	33 W
Abmessungen (B x H x T) 	435 mm x 138 mm x 295 mm
Gewicht 	6,9 kg

Fabrikat:	Tascam
Modell:	CC-222SL

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.