Tascam CD-200BT
CD-Player mit Bluetooth-Empfänger
Einfach zu bedienender, preiswerter CD-Player mit Bluetooth-Empfänger; Vielfältige Wiedergabefunktionen: Wiedergabe von Audio-CDs, Wiedergabe von MP3- und WAV-Dateien auf CD, Wiedergabe von Internetradio oder Netzwerkdateien über eine Bluetooth-Verbindung mit einem Smartphone oder Computer, Wiedergabe von anderer Audioquellen über eine AUX IN-Buchse; Bluetooth-Codec apt-X gewährleistet Audioübertragung in hoher Qualität und mit geringer Latenz (AAC und SBS werden ebenfalls unterstützt); Bis zu acht verschiedene Bluetooth-Geräte werden gespeichert und können einfach per Tastendruck ausgewählt werden; Hochwertiges TEAC-CD-Laufwerk speziell für Audiogeräte (unterstützt CD-R und CD-RW); Wahl eines bestimmten Ordners einer MP3- oder WAV-CD; Fortlaufende Wiedergabe, Wiedergabe in zufälliger Folge (Shuffle), Wiedergabe in programmierter Folge; Wiederholte Wiedergabe (Einzeltitel, alle Titel, Ordner); Anspielfunktion (Intro Check); Unterstützt CD-Text und ID3-Tags zur Anzeige von Titel- und Künstlerinformationen, sofern vorhanden; Zeitanzeige (CD-DA: Verstrichene und verbleibende Wiedergabezeit des Titels, gesamte verbleibende Wiedergabezeit; MP3: verstrichene Wiedergabezeit); Veränderbare Wiedergabegeschwindigkeit/Tonhöhe um ±12,5 % (Pitch-Control); Speicher zum Schutz vor Aussetzern; Kopfhörerausgang mit Pegelregler; Analogausgang (Cinch); SPDIF Digitalausgänge (koaxial und optisch); Drahtlose Fernbedienung im Lieferumfang enthalten; 19-Zoll-Einbaugehäuse mit 2 Höheneinheiten

Allgemein 
Unterstützte CD-Medien 	CD, CD-R, CD-RW 
	(einschließlich 12-cm- und 8-cm-Medien, Multisession-CDs und CDs, die CD-Text enthalten) 
Kompatible Dateiformate 
  CD-DA 	Stereo, 44,1 kHz, 16 Bit 
  MP2 	32 kHz/44,1 kHz/48 kHz, 32–384 Kbit/s (Daten-CDs) 
  MP3 	32 kHz/44,1 kHz/48 kHz, 32–320 Kbit/s, VBR (Daten-CDs) 
  WAV 	8/16/32/11,025/22,05/44,1/12/24/48 kHz, 16 Bit (Daten-CDs) 

Analoge Audioeingänge und -ausgänge 
Analoger Audioeingang 	AUX IN-Buchse, 3,5-mm-Stereo-Miniklinkenbuchse 
  Nominaler Eingangspegel 	–20 dBV 
  Maximaler Eingangspegel 	–4 dBV 
  Eingangsimpedanz 	22 kOhm 
Analogausgang (unsymmetrisch) 	Cinchbuchsen 
  Ausgangsimpedanz 	200 Ohm 
  Nominaler Ausgangspegel 	–10 dBV (0,32 Vrms) 
  Maximaler Ausgangspegel 	+6 dBV (2,0 Vrms) 
Kopfhörerausgang 	6,3-mm-Stereoklinkenbuchse 
  Maximale Ausgangsleistung 	20 mW + 20 mW (THD+N: 0,1 %, an 32 Ohm) 

Digitale Audioausgänge 
Koaxialer Digitalausgang 	Cinchbuchse 
  Kompatibles Datenformat 	IEC-60958-3 (SPDIF) 
Optischer Digitalausgang 	TOS-Buchse (JEITA RC-5720C) 
  Kompatibles Datenformat 	IEC-60958-3 (SPDIF) 

Leistungsdaten Audio 
Frequenzbereich 	20 Hz – 20 kHz, ±1,0 dB (Wiedergabe, JEITA) 
Fremdspannungsabstand (S/N) 	>90 dB (Wiedergabe, JEITA) 
Verzerrung (THD) 	<0,01 % (Wiedergabe, JEITA) 
Dynamikbereich 	>90 dB (Wiedergabe, JEITA) 
Kanaltrennung 	>90 dB (Wiedergabe, JEITA) 
Bluetooth 	Version 3.0, Klasse 2 (Übertragungsdistanz: 10 m*) 
Unterstützte Profile 	A2DP, AVRCP 
Unterstützte A2DP-Codecs 	SBC, AAC, aptX 
Unterstützte A2DP-Kopierschutzmechanismen 	SCMS-T 
*Die angegebene Übertragungsdistanz ist ein ungefährer Wert. Sie kann je nach Umgebungsbedingungen und bei Vorhandensein elektromagnetischer Einstrahlung abweichen.

Stromversorgung und sonstige Daten 
Netzspannung 	230 V AC, 50 Hz 
Leistungsaufnahme 	8 W 
Abmessungen (B x H x T) 	481 mm x 95 mm x 298 mm 
Gewicht 	4,5 kg 
Betriebstemperaturbereich 	5–35 °C 
Zulässiger Einbau-Neigungswinkel 	5 Grad oder weniger

Fabrikat:	Tascam
Modell:	CD-200BT

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.