CD-Player mit iPod-Dock CD-200i
CD-Player mit iPod-Dock und zusätzlichem Line-Eingang; iPod-Dock auf der Vorderseite zur direkten Wiedergabe von einem Apple iPod; iPod-Video- und S-Video-Ausgänge auf der Rückseite; Stereo-Line-Eingang auf der Vorderseite für die Audiowiedergabe von anderen Quellen; Hochwertiges TEAC-Laufwerk (unterstützt CD-R und CD-RW); Wiedergabe von Audio-CDs; Wiedergabe von MP3- und WAV-Dateien auf CD; Wahl eines bestimmten Ordners von MP3- oder WAV-CDs; Fortlaufende Wiedergabe, Wiedergabe in zufälliger Folge (Shuffle), Wiedergabe in programmierter Folge; Wiederholte Wiedergabe (Einzeltitel, alle Titel, Ordner); Anspielfunktion (Intro-Check); Unterstützt CD-Text und ID3-Tags zur Anzeige von Titel- und Künstlerinformationen, falls vorhanden; Zeitanzeige (CD-DA: Verstrichene und verbleibende Spielzeit des Titels, Gesamte verbleibende Spielzeit; MP3: Verstrichene Spielzeit); Veränderbare Tonhöhe/Geschwindigkeit um ±12,5 % (für Audio-CDs nur über Analogausgang); Speicher zum Schutz vor Aussetzern (10 Sekunden); Kopfhörerausgang mit Pegelregler; Analogausgang (RCA); SPDIF-Digitalausgänge (koaxial und optisch); 19-Zoll-Einbaugehäuse mit 2 Höheneinheiten
iPod™ ist eine Marke der Apple Corporation

Technische Daten
Allgemeine Daten
Kompatible Medien  	CD-R, CD-RW (12 cm/8 cm)
Formate 	CD-DA, CD-ROM (ISO 9660 Level 1, 2, 3 JOLIET Romeo UDF 1.5), MP3, WAV
MP3-Wiedergabe  
  Dateiformat 	Stereo/Joint Stereo/Dual Channel/Mono/VBR
		MPEG 1 Audio Layer III (MP3)
  Abtastrate	32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
  Bitrate	32–320 Kbit/s
WAV-Wiedergabe
  Abtastrate	8 kHz/11,025 kHz/12 kHz/16 kHz/22,05 kHz/24 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
  Auflösung	8 Bit/16 Bit
Audio-CD-Wiedergabe
  Abtastrate	44,1 kHz
  Auflösung	16 Bit
  Anzahl der Kanäle	2 (Stereo)
Übertragungsdaten
Frequenzbereich	20 Hz – 20 kHz, ±1,5 dB
Fremdspannungsabstand (S/N)	> 90 dB(A) (Tiefpassfilter 20 kHz)
Klirrfaktor (THD+N)	< 0,01 % (1 kHz, Tiefpassfilter 20 kHz)
Dynamikbereich	90 dB min.
Kanaltrennung	90 dB min. (1 kHz, Bandpassfilter 1 kHz) 
Audioausgänge
Analogausgang unsymmetrisch 	Cinchbuchsen
  Nominaler Ausgangspegel	–10 dBV
  Maximaler Ausgangspegel	+6 dBV
  Ausgangsimpedanz	200 Ohm
Kopfhöreranschluss	Stereo-Klinkenbuchse
  Nennausgangsleistung	20 mW + 20 mW min.
			(Beim Abhören von CD, THD+N 0,1 % max., 32 Ohm)
Koaxialer Digitalausgang	Cinchbuchse
  Kompatibles Datenformat	IEC-60958-3 (SPDIF)
  Ausgangsimpedanz	75 Ohm
Optischer Digitalausgang	Lichtleiteranschluss
  Kompatibles Datenformat	IEC-60958-3 (SPDIF)

Andere Eingänge und Ausgänge
Aux-Eingang unsymmetrisch 	Mini-Stereoklinkenbuchse (3,5 mm) 
  Nominaler Eingangspegel 	–16 dBV 
  Maximaler Eingangspegel 	0 dBV 
  Eingangsimpedanz 	22 kOhm 
Videoausgang 	Cinch 
  Signalformat 	Composite-Video 
  Ausgangsimpedanz 	75 Ohm 
S-Video-Ausgang 	4-polige Mini-DIN-Buchse 
  Signalformat 	S-Video-Signal
Stromversorgung und sonstige Daten
Netzspannung	120 V AC, 60 Hz (USA/Kanada)
		230 V AC, 50 Hz (Großbritannien/Europa)
		240 V AC, 50 Hz (Australien)
Leistungsaufnahme	12 W 
Betriebstemperaturbereich	zwischen +5 °C und +35 °C 
Zulässiger Neigungswinkel	max. 5 Grad 
Abmessungen (B x H x T)	481 mm x 95 mm x 298 mm 
Gewicht	4,7 kg

Fabrikat:	Tascam
Modell:	CD-200i

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.