Tascam CD-240
Netzwerk-/CD-Player
Kombination aus Netzwerk- und CD-Player für die Festinstallation; Ideal für die Hintergrundbeschallung in Restaurants, Bars, Cafés usw.; Hoch aufgelöste Audioformate wie DSD in 5,6 MHz sowie WAV-/FLAC-Dateien mit 192 kHz bei 24 Bit können von Computern, NAS-Geräten (Network Attached Server) oder einem anderen Speicherort im Netzwerk wiedergegeben werden (UPnP service); Kompatibel mit DLNA 1.5 für Zugriff auf Heimnetzwerkgeräte; Genießen Sie Internetradio und Abo-Musikanbieter wie vTuner (aktuell mehr als 24.000 Stationen weltweit); Geben Sie Dateien von einem USB-Stick wieder (je ein USB-Anschluss auf der Vorder- und Rückseite vorhanden); Geben Sie Dateien, die auf Ihrem iPod/iPhone gespeichert sind, in hoher Auflösung über eine digitale USB-Verbindung wieder, während das Gerät zugleich geladen wird (nur über den frontseitigen USB-Anschluss); Leistungsfähiger D/A-Wandler von BurrBrown; Qualitäts-Audio-CD-Laufwerk aus dem Hause TEAC; Fernsteuerungs-App für iOS/Android kostenlos erhältlich; Zugriff auf die Fernsteuerung kann über das Menü aktiviert/deaktiviert werden; Symmetrischer Stereoausgang (XLR); Unsymmetrischer Stereoausgang (Cinch); Koaxiale und optische Digitalausgänge; Kopfhöreranschluss mit Pegelregler auf der Vorderseite (Ausgangsleistung 2 × 55 mW); Ethernet-Netzwerkanschluss (100BASE-T) für die Verbindung mit dem Netzwerk; Infrarot-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten; 19-Zoll-Gehäuse mit 2 Höheneinheiten

CD-Audioformate 
CD-DA 	  
  Abtastrate 	44,1 kHz 
  Quantisierungs-Bitrate 	16-Bit 
Daten-CD, MP3 	  
  Abtastrate 	16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz 
  Bitrate 	8 KBit/s – 320 KBit/s oder VBR 
Daten-CD, WAV 	 
  Abtastrate 	8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz 
  Quantisierungs-Bitrate 	8-Bit, 16-Bit

Audioformate Netzwerk und USB 
MP3 	  
  Abtastrate 	8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz 
  Bitrate 	8–320 KBit/s oder VBR 
WMA 	  
  Abtastrate 	8 kHz, 11,025 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz 
  Bitrate 	5–320 KBit/s oder VBR 
WMA Lossless 	  
  Abtastrate 	44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz 
  Quantisierungs-Bitrate 	16-Bit, 24-Bit 
WAV 	  
  Abtastrate 	8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz 
  Quantisierungs-Bitrate 	8-Bit, 16-Bit, 24-Bit 
AAC 	  
  Abtastrate 	8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz 
  Bitrate 	8–320 KBit/s oder VBR 
FLAC 	  
  Abtastrate 	8 kHz, 11,025 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz 
  Quantisierungs-Bitrate 	8-Bit, 16-Bit, 24-Bit 
Ogg Vorbis 	  
  Abtastrate 	8 kHz, 11,025 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz 
  Bitrate 	48–500 KBit/s oder VBR 
Apple Lossless 	  
  Abtastrate 	8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz 
  Quantisierungs-Bitrate 	16-Bit, 24-Bit 
DSD 	  
  Abtastrate 	2,8224 MHz, 5,6448 MHz 

Anschlüsse der Ein-/Ausgänge 
LAN 	100BASE-T 
USB 	Frontseite: USB 2.0 für iPod/iPhone (+5V/1A Versorgungsspannung)
	Rückseite: USB1.1 (Typ A) (+5V/500mA Versorgungsspannung) 
Digitalausgang, koaxial 	RCA (Cinch) Buchse 
  Kompatibles Signalformat 	konform mit IEC-60958-3 Standard für Kundenanwendungen (S/PDIF) 
Digitalausgang, optisch 	TOS (JEITA RC-5720C) 
  Kompatibles Signalformat 	konform mit IEC-60958-3 Standard für Kundenanwendungen (S/PDIF) 
Analogausgang (symmetrisch) 	XLR3-32 
  Ausgangsimpedanz 	200 Ohm 
  Referenz-Ausgangspegel 	+4 dBV (1,23 Vrms) 
  Maximaler Ausgangspegel 	+20 dBV (7,75 Vrms) 
  Ausgangspegel-Einstellbereich 	0 dB bis –14 dB (in Schritten von 1 dB) 
Analogausgang (unsymmetrisch) 	RCA (Cinch) Buchse 
  Ausgangsimpedanz 	200 Ohm 
  Referenz-Ausgangspegel 	–10 dBV (0,32 Vrms) 
  Maximaler Ausgangspegel 	+6 dBV (2,0 Vrms) 
  Ausgangspegel-Einstellbereich 	0 dB bis –14 dB (in Schritten von 1 dB) 
Kopfhörerbuchse (PHONES) 	6,3 mm Stereo-Klinkenbuchse 
  Maximale Ausgangsleistung 	55 mW + 55 mW (THD+N 1 % oder weniger, an 32 Ohm) 
  Rauschabstand (S/N) 	108 dB (1 kHz, 0 dBfs, 192 kHz fs, A-bewertet) 
  Frequenzbereich 	20 Hz – 60 kHz (+1 dB, −3 dB) 

Leistungsdaten Audio 
Frequenzbereich 	10 Hz – 70 kHz (+0,5 dB, −3 dB) 
Rauschabstand (S/N) 	114 dB (1 kHz, 0 dBfs, 192 kHz fs, A-bewertet) 
Dynamikumfang 	114 dB
	(1 kHz, −60 dBfs, 192 kHz fs, A-bewertet) 
Verzerrung (THD+N) 	0,002% oder weniger (1 kHz, 0 dBfs) 
Kanaltrennung (Line) 	110 dB (1 kHz, 0 dBfs, 192 kHz fs) 

Stromversorgung und andere Daten
Netzspannung 	Modell für Europa: AC 220-240 V (50 Hz, 60 Hz)
	Modell für USA/Kanada: AC 120 V (50 Hz, 60 Hz) 
Leistungsaufnahme 	30 W 
Standby-Verbrauch 	0,42 W (im normalen Standby-Modus)
	5,6 W (im Netzwerk-Standby-Modus) 
Äußere Abmessungen (B × H × T, inklusive Anbauteile) 	483 mm × 95 mm × 301 mm 
Gewicht 	5 kg 
Zulässiger Betriebstemperaturbereich 	+5 °C bis +35 °C 
Luftfeuchtigkeit (bei Betrieb) 	5 % bis 85 % (nicht kondensierend) 
Lagerungstemperatur 	−20 °C bis +55 °C

Fabrikat:	Tascam
Modell:	CD-240

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.