Doppel-CD-Player CD-302
für die Wiedergabe und kreative Mischung von Audio-CDs in Discotheken usw., Laufwerke: zwei CD-Player in einem 19-Zollgehäuse mit 2 HE, Laufwerks-Controller: im gemeinsamen Einbaurahmen (5 HE) einzeln verwendbar, Line-Ausgänge (Cinch) an beiden Laufwerken, 10-Sekunden-Speicher in jedem CD-Player zum Schutz vor Aussetzern durch Stöße usw., Sofortstart-Funktion, große Jog-Räder zur Frame-genauen Suche und zum Scratchen, Beeinflussung von Tempo und Tonart um ±8/16/32%, variables Tempo ohne Änderung der Tonart, variable Tonart ohne Änderung des Tempos, Änderung der Tonart in Halbtonschritten, Pitch-Control für gleichzeitiges Ändern von Tempo und Tonart, Schieberegler mit langem Regelweg für Tempoeinstellungen, 10-Sekunden-Sampler in jedem Controller, wiederholte Wiedergabe (Loop): A-B, Single und All, nahtlose Loops bei A-B-Wiedergabe, BPM-Zähler in jedem Controller, automatische Beat Sync-Funktion, automatische Tempo Sync-Funktion, TAP-Funktion zur manuellen BPM-Anpassung, Bend-Funktion zum Trimmen des Takts, Brake-Funktion zum Ausbremsen wie mit herkömmlichen Plattenspielern, Scratch-Funktion zum Scratchen wie mit herkömmlichen Plattenspielern, Bibliothek für 1000 Titel speichert die wesentlichen Informationen zu jedem Titel, Ausgangspegel digital einstellbar (±6 dB in 1-dB-Schritten), Display umschaltbar zwischen verstrichener und verbleibender Spielzeit, Wiedergabe einzelner Titel, Wiedergabe programmierter Titel (bis zu 30), Auto-Cue-Funktion, Auto-Ready-Funktion, EOM-Funktion (End of Message), zeitversetzte Wiedergabe (Timer), abwechselnde Wiedergabe, Schlummerfunktion zum Schutz der Laufwerke bei mehr als 30 Minuten Stillstand, Auto-Close-Funktion schließt das CD-Fach automatisch nach 30 Sekunden, Incremental-Play-Funktion, Eventstart, Fader-Start, große beleuchtete PLAY/PAUSE- und CUE-Tasten, Cue-Funktion erlaubt direktes Aufsuchen des letzten Wiedergabepunkts, Zifferntasten für Titelsuche, Zeitsuche und Auswahl der Presets, Indexsuche. 

Technische Daten
Medien	Audio-CD mit 8 oder 12 cm Durchmesser
Audiokanäle	2 (Stereo)
Quantisierung	16 Bit linear
Samplingfrequenz	44,1kHz
D/A-Wandler	16 Bit, 8-faches Oversampling
Frequenzbereich	20 Hz bis 20 kHz, ±1,0 dB
Dynamikbereich	98 dB
Fremdspannungsabstand 	98 dB
Verzerrung	<0,006% 

Analogausgänge und andere Anschlüsse
Analogausgang	Cinch, unsymmetrisch
  Ausgangsimpedanz	<1 kOhm
  max. Ausgangspegel	+6 dBV
Fader/Eventstart 	Stereo-Klinkenbuchse (6,3 mm)

Stromversorgung und sonstige Daten
Netzspannung	230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	32 W
Gewicht 
  Laufwerke	5,9 kg
  Laufwerks-Controller	3,9 kg
Abmessungen (B x H x T)
  Laufwerke	482 mm x 88 mm x 261 mm (2 HE)
  Laufwerks-Controller	482 mm x 220 mm x 87 mm (5 HE)

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.