Tascam CD-400U DAB
Medien-Player mit Radio- und Bluetooth-Empfänger

Das Produkt soll die folgenden Eigenschaften aufweisen:
Äußerst kompakter Medienplayer für den Rackeinbau mit DAB/UKW-Radioempfänger und Bluetooth; Vielfältige Wiedergabefunktionen: Wiedergabe von Audio-CDs, Wiedergabe von MP3- und WMA-Dateien auf CD, Wiedergabe von Audiodateien auf SD und USB-Speichermedien (MP3, AAC, WAV, WMA), DAB+/UKW-Radio (Ausgabe über eigene oder gemeinsame Ausgangsbuchsen), Wiedergabe von Dateien auf einem Smartphone oder Computer über eine Bluetooth-Verbindung, Wiedergabe von anderer Audioquellen über eine AUX IN-Buchse auf der Gerätevorderseite; Unterstützte CD-Formate: CD-DA, CD-ROM, CD-R, CD-RW (nur CD-DA-Format) sowie Daten-CDs mit MP3- oder WMA-Dateien; CD-Laufwerk mit Einzugsschacht; Zifferntasten für direkte numerische Titelwahl; Drei Wiedergabemodi: Normale Wiedergabe, Einzeltitelwiedergabe, Zufallswiedergabe; Wiederholte Wiedergabe (alle Titel, Einzeltitel, A–B-Abschnitt); Inkrementelle Wiedergabe erlaubt es, mit jedem Drücken der Wiedergabetaste zum jeweils nächsten Titel zu springen (funktioniert mit CDs, SD-Karten, USB-Sticks); Resume-Funktion erlaubt es, die Wiedergabe dort fortzusetzen, wo sie zuletzt beendet wurde; Ordnerwiedergabe mit SD- und USB-Speichermedien; Kopieren von CD oder Radio auf SD- oder USB-Speichermedien; Zeitanzeige für verstrichene und verbleibende Zeit des aktuellen Titels sowie verstrichene und verbleibende Gesamtzeit; Wiedergabebeginn bei Stromzufuhr (Timer-Wiedergabe); Tastensperre zur Vermeidung von Fehlbedienung; Speicher zum Schutz vor Aussetzern; Symmetrische Analogausgänge für alle Signale (XLR); Unsymmetrischer Analogausgang für alle Signale (Cinch); Unsymmetrischer Analogausgang für Radio-Signal (Cinch); Fernsteuerung über serielle RS-232C-Schnittstelle (Sub-D, 9-polig); Optionale Ethernet-Interfacekarte (IF-100E) für die externe Steuerung über ein Netzwerk (Telnet-Protokoll); Kopfhörerausgang mit eigenem Pegelsteller; Hintergrundbeleuchtetes LC-Display; Drahtlose Fernbedienung im Lieferumfang enthalten; Mitgeliefertes Zubehör: Abnehmbares Netzkabel, Infrarot-Fernbedienung RC-CD400, Schraubensatz für den Rack-Einbau, UKW-Antenne, deutschsprachiges Benutzerhandbuch

Technische Daten
Datenträger- und Dateiformate
Unterstützte Medien
  USB-Sticks 	512 MB – 64 GB 
  SD-Karten 	512 MB – 2 GB 
  SDHC-Karten 	4–32 GB 
  CD 	CD-DA, CD-ROM, CD-R, CD-RW (nur CD-DA-Format) 
Unterstützte Dateisysteme 	FAT16, FAT32 
Unterstützte Dateiformate
  CD-DA 	44,1 kHz, 16 Bit 
  MP3 	44,1 kHz, 48 kHz, 32–320 kbit/s und VBR (MPEG 1/2 Audio Layer 3) 
  WAV (nur SD, USB) 	44,1 kHz, 48 kHz, 16 Bit 
  WMA 	44,1 kHz, 48 kHz, 32–320 kbit/s und VBR (WMA-Version 9, DRM nicht unterstützt) 
  AAC (nur SD, USB) 	44,1 kHz, 48 kHz, 8–320 kbit/s und VBR (MPEG 4 AAC-LC Audio Stream) 
Anzahl der Audiokanäle 	2 Kanäle (stereo), 1 Kanal (mono) 
Aufnahmedateiformat 	MP3 (44,1 kHz, 96/128/192/320 kbit/s) 

Bluetooth-Empfänger
Bluetooth-Version 	4.2 
Sendeklasse 	Klasse 2 
Unterstützte Profile 	A2DP, AVRCP 
Unterstützte A2DP-Codecs 	SBC, AAC, aptX 
Unterstützte A2DP-Kopierschutzmechanismen 	SCMS-T 

Radioempfänger
Frequenzbereich 	FM: 87,5–108 MHz<br/>DAB: Band III, 174–240 MHz 
Antennenanschluss 	F-Buchse, 50 Ω, unsymmetrisch 

Analoge Audioeingänge und -ausgänge
AUX-Analogeingang (unsymmetrisch) 	3,5-mm Stereo-Miniklinkenbuchse 
  Nominaler Eingangspegel 	–20 dBV (0,1 Vrms) 
  Maximaler Eingangspegel 	–4 dBV (0,63 Vrms) 
  Eingangsimpedanz 	≥10 kΩ 
Analoge Audioausgänge (Haupt, symmetrisch) 	XLR-3-31 (1: Masse, 2: Heiß (+), 3: Kalt (–)) 
  Nominaler Ausgangspegel 	+4 dBu (1,23 Vrms, keine Pegelabsenkung gewählt) 
  Maximaler Ausgangspegel 	+20 dBu (7,75 Vrms, keine Pegelabsenkung gewählt) 
  Ausgangsimpedanz 	100 Ω 
Analoge Audioausgänge (Haupt, unsymmetrisch) 	Cinchbuchsen 
  Nominaler Ausgangspegel 	–10 dBV (0,316 Vrms, keine Pegelabsenkung gewählt) 
  Maximaler Ausgangspegel 	+6 dBV (2,0 Vrms, keine Pegelabsenkung gewählt) 
  Ausgangsimpedanz 	200 Ω 
Analoge Audioausgänge (Radio, unsymmetrisch) 	Cinchbuchsen 
  Nominaler Ausgangspegel 	–10 dBV (0,316 Vrms, keine Pegelabsenkung gewählt) 
  Maximaler Ausgangspegel 	+6 dBV (2,0 Vrms, keine Pegelabsenkung gewählt) 
  Ausgangsimpedanz 	200 Ω 
Kopfhörerausgang 	6,3-mm-Stereoklinkenbuchse 
  Maximale Ausgangsleistung 	≥20 mW + 20 mW (Verzerrung THD+N: <0,1 % an 32 Ω) 

Serielle Schnittstelle
RS-232C 	Sub-D, 9-polig 

Leistungsdaten Audio
Frequenzbereich 	20 Hz – 20 kHz, ±1 dB (Fs: 44,1 kHz, 48 kHz, JEITA) 
Verzerrung (THD) 	≤0,005 % (JEITA) 
Fremdspannungsabstand 	≥95 dB (JEITA) 
Dynamikumfang 	≥90 dB (JEITA) 
Übersprechdämpfung 	≥90 dB (JEITA) 

Stromversorgung und sonstige Daten
Netzspannung 	AC 100–240 V, 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme 	20 W 
Abmessungen über alles (B × H × T) 	483 mm × 47 mm × 296 mm 
Gewicht 	3,3 kg 
Zulässiger Betriebstemperaturbereich 	5–35 °C 
Optionales Zubehör:
	Ethernet-Netzwerkkarte (IF-E100) ermöglicht die Steuerung des Geräts über ein Netzwerk (Telnet-Protokoll)

Fabrikat:	Tascam
Modell:	CD-400UDAB

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.