Professioneller CD-Player CD-450
für die Wiedergabe von Audio-CDs, Call-Funktion für sofortige Wiedergabe, Auto-Cue mit einstellbarem Pegel von -54 bis -72 dB, End-Of-Message-Funktion mit wählbarer Zeit, Fader- und Event-Start, Suche nach Titel, Index und Zeit mittels Zifferntasten oder üblicher Laufwerkstasten, Wiedergabe einzelner bzw. programmierter Titel (Single-Play, Program-Play, Incremental-Play), wiederholte Wiedergabe einzelner Titel oder Passagen (Repeat), einstellbare Tonhöhe/Geschwindigkeit (Pitch-Control), ±12% in 1-%-Schritten, Schalter für feste Tonhöhe/Geschwindigkeit, Benutzereinstellungen bleiben nach dem Ausschalten erhalten (batteriegepuffert), 19-Zoll-Gehäuse, 2 HE.

Optionen
RC-450C	Fernbedienung, kabelgebunden 
LA-450	Ausgangskit für symmetrische Analogausgänge (XLR) sowie digitalen AES/EBU-Ausgang

Technische Daten
Audio-CDs:	8 cm oder 12 cm Durchmesser
Digitalausgänge:
Cinch	SPDIF (koaxial)
XLR (LA-450, optional)	AES/EBU
Line-Ausgänge:
Cinch unsymmetrisch	-9 dBV, -16 dBFS, 10 kOhm
XLR symmetrisch (LA-450)	+4 dBm, -16 dBFS, 10 kOhm
Kopfhörerausgang:	6,3-mm-Stereoklinke, 25 mW max., 320 Ohm
Auto-Cue-Pegel:	-54/-60 (Standard), -66 dB, -72 dB schaltbar
Frequenzbereich:	20 Hz – 20 kHz, +0,5/-1 dB
Fremdspannungsabstand:
	94 dB oder besser (bei 1 kHz, Maximalaussteuerung)
Leistungsaufnahme:	16 W
Gewicht: 	5,1 kg
Abmessungen (B x H x T):	482 mm x 105 mm x 310 mm
Fabrikat:	Tascam
Modell:	CD-450