Tascam CD-6010
Professioneller CD-Player
Äußerst zuverlässiger CD-Player mit Lade für Rundfunk, Installation oder mobile Konzertbeschallung; Wiedergabe von Audio-CDs sowie Daten-CDs mit MP3- und WAV-Dateien (CD-R/CD-RW); Sofortstartfähigkeit für bis zu 20 Titel; Zifferntasten für Titelwahl und Sofortstart; Frame-genaues Suchen; Speicher für 20 Cuepunkte; Flashback-Funktion, um während der Wiedergabe schnell ein paar Sekunden zurückspringen; Auto-Cue (automatisches Aufsuchen des Audiobeginns im Titel), Auto-Ready (automatischer Wechsel in den Pausenmodus nach dem Aufsuchen eines Titels), titelweise Wiedergabe und Anspielfunktion; Resume-Funktion; Indexsuche für Audio-CDs; Verzeichnissuche für MP3-CDs; Wiedergabearten: normale Wiedergabe, Einzeltitelwiedergabe, programmierte Wiedergabe (bis zu 99 Titel); Speicher für Wiedergabeprogramme von bis zu 100 CDs; Wiederholungsarten: einen Titel, alle Titel, markierten Abschnitt (A–B); Wählbare Pausenzeit zwischen Titeln; Pitch-Control (±16%); Tonart halten (nur die Geschwindigkeit ändert sich); Ein- und Ausblendfunktion (bis zu 10 Sekunden, in 0,5-Sekunden-Schritten); Zeitanzeige für verstrichene und verbleibende Zeit des aktuellen Titels und gesamte verbleibende Zeit; Wiedergabebeginn bei Stromzufuhr (Timer-Wiedergabe); Automatischer Laufwerkswechsel über mehrere Geräte hinweg; Faderstart/Eventstart; Tastensperre zur Vermeidung von Fehlbedienung; Speicher zum Schutz vor Aussetzern; Symmetrischer Analogausgang (XLR) (Ausgangspegel kann bei Bedarf vom technischen Kundendienst angepasst werden); Analogausgang (Cinch, unsymmetrisch); Koaxialer Digitalausgang (SPDIF); AES/EBU-Digitalausgang (XLR); Mono-Ausgang; Serielle Schnittstelle (RS-232C, Sub-D 9-polig); Parallelschnittstelle Control Sub-D, 15-polig); Kopfhörerausgang mit eigenem Pegelregler; Schaltbarer Abhörlautsprecher; Speicher für letzten Betriebszustand (Wiedergabemodus, Programm, Wiederholungsmodus, Zeitanzeige); EOM-Signalisierung (End of Message); Hintergrundbeleuchtetes LC-Display; Abnehmbares Netzstromkabel; 19-Zoll-Gehäuse mit 2 Höheneinheiten; Infrarotfernbedienung im Lieferumfang enthalten (Empfänger kann bei Bedarf deaktiviert werden); Optionales Zubehör: - Fußschalter für verschiedene Funktionen (RC-3F), - Fernbedienung für die Direktwiedergabe (RC-20), ‑ Sofortstart-Fernbedienung für die Direktwiedergabe von bis zu 20 Titeln, Einspielern oder Effekten (RC-SS20)

Medien und Audioformate
Gerätetyp 	CD-Player
Kompatible CD-Typen 	CompactDiscs (12- und 8-cm-CDs einschließlich CD-R)
Abspielbare Medienformate 	CD-DA, CD-ROM (ISO9660 Level 1/2/JOLIET)
Spielbare Dateiformate 	Audio-CD (CD-DA), MP3 (MPEG Audio Layer III), WAV
MP3-Wiedergabe  
  Dateiformate 	stereo/mono
  Abtastrate 	32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
  Bitrate 	32–320 Kbit/s und VBR
WAV-Wiedergabe 
  Abtastrate 	32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
  Auflösung 	16 Bit
Audio-CD-Wiedergabe 
  Abtastrate 	44,1 kHz
  Auflösung 	16 Bit
Anzahl der Kanäle 	2

Analoge Audioausgänge
Unsymmetrischer Analogausgang 	Cinchbuchsen
  Ausgangsimpedanz 	200 Ohm
  Nominaler Ausgangspegel 	−10 dBV (0,32 Vrms)
  Maximaler Ausgangspegel 	+6 dBV (2,0 Vrms)
Symmetrischer Analogausgang 	XLR-3-32 (1 = Masse, 2 = heiß (+), 3 = kalt (–))
  Ausgangsimpedanz 	100 Ohm
  Nominaler Ausgangspegel 	+4 dBu (1,23 Vrms)
  Maximaler Ausgangspegel 	+24 dBu (12,28 Vrms)
Kopfhöreranschluss 	6,3-mm-Stereoklinkenbuchse
  Maximale Ausgangsleistung 	45 mW + 45 mW oder mehr (THD+N < 0,1 %, 32 Ohm)

Digitale Audioausgänge
Koaxialer Digitalausgang 	Cinchbuchse
  Unterstützte Signalformate 	IEC 60958-3 für den Heimbereich,
IEC 60958-4 für professionellen Einsatz
  Ausgangsimpedanz 	75 Ohm
  Ausgangspegel 	0,5 Vpp
Symmetrischer Digitalausgang 	XLR-3-32 (1 = Masse, 2 = heiß (+), 3 = kalt (–))
  Unterstützte Signalformate 	IEC 60958-3 für den Heimbereich,
	IEC 60958-4 für professionellen Einsatz
  Ausgangsimpedanz 	110 Ohm

Steueranschlüsse
REMOTE-Anschluss 	2,5-mm-Klinkenbuchse (3-polig)
RS-232C-Schnittstelle 	Sub-D, 9-polig
Parallelschnittstelle 	Sub-D, 25-polig

Leistungsdaten Audio
Frequenzbereich 	20 Hz – 20 kHz: ±0,5 dB (JEITA)
Fremdspannungsabstand 	>95 dB (JEITA)
Dynamikbereich 	>95 dB (JEITA)
Verzerrung 	<0,005 % (JEITA)
Kanaltrennung 	>95 dB (1 kHz, JEITA)

Stromversorgung und sonstige Daten
Stromversorgung 	100–240 V AC, 50–60 Hz
Leistungsaufnahme 	12,5 W
Abmessungen (B x H x T) 	483 mm x 94 mm x 306 mm
Gewicht 	4,9 kg
Betriebstemperaturbereich 	5–35 °C
Einbauwinkel 	15 Grad oder weniger

Fabrikat:	Tascam
Modell:	CD-6010

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.