Tascam CD-9010CF
Rundfunk-CD-Player
Professioneller CD-Player für Rundfunkstudios und kommerzielle Installationen; Äußerst zuverlässiges Laufwerk des Typs TEAC CD-5010B mit robuster Lade und manueller Auswurfmöglichkeit; Langlebige Tasten und Fader; Sorgfältig ausgewählte elektronische Bauteile für Wiedergabe in höchster Qualität; Großes, hintergrundbeleuchtetes LC-Display; Beleuchtete Laufwerkstasten; Online-Funktion ermöglicht Wechsel zwischen Vorhören und Senden; Unterstützt CD-DA (Audio-CD) und CD-R (Daten-CD) mit Dateien im MP3- oder BWF/WAV-Format; Speicher für 9 Cuepunkte je CD, bis zu 500 CDs insgesamt; Programmierte Wiedergabe; Auto-Cue (automatisches Aufsuchen des Audiobeginns im Titel), Auto-Ready (automatischer Wechsel in den Pausenmodus nach dem Aufsuchen eines Titels) und titelweise Wiedergabe; ±Wiedergabegeschwindigkeit/Tonhöhe anpassbar um ±12,5 %; Wordclock-Eingang und -Durchgang (BNC); Abtastratenwandler im Eingang (48 kHz nach 44,1 kHz); Symmetrischer Stereo-Lineausgang (XLR); Unsymmetrischer Stereo-Monitorausgang (Klinkenbuchsen); Kopfhörerausgang mit Pegelregler auf der Frontseite; Symmetrischer Mix-Stereoeingang für den Anschluss eines Reserve-Geräts; AES/EBU-Digitalausgang (XLR); Digitaler SPDIF-Ausgang (koaxial); Parallelschnittstelle (Sub-D, 37-polig); Serielle RS-232C-Schnittstelle; Einbaugehäuse (halbe Rackbreite, 3 Höheneinheiten); Optionales Zubehör: Fernbedienung RC-9010 (mit beleuchteten Tasten, Jog-Rad und Display); CF-Kartenschacht für die Wiedergabe von Dateien auf CompactFlash-Speichermedien; Wiedergabeprogramme können Titel von CD und CF-Karte zugleich enthalten; CD-Titel extrahieren (Ripping-Funktion); Stereo/Mono-Umschalter; Symmetrischer Stereo-Monitorausgang (XLR); AES/EBU-Digitalausgang über BNC-Steckverbinder (anstelle XLR), kein SPDIF-Ausgang; Anschluss für eine USB-Computertastatur

Unterstützte Medien- und Dateiformate
Unterstützte Medien 	CD, CD-R (CD-DA, ISO9660 Level 1/Joliet/Romeo)
	CF-Karte, 512 MB – 64 GB, nur Typ I
Kompatible Dateiformate 	WAV: 44,1/48 kHz, 16/24 Bit
	Max. Dateigröße: 2 GB
	CD-DA: 44,1 kHz, 16 Bit
Anzahl der Kanäle 	2 (stereo), 1 (mono)

Analoge Audioeingänge und -ausgänge
Mixeingang (symmetrisch) 	XLR-3-31 (1: Masse, 2: Heiß (+), 3: Kalt (–))
  Eingangsimpedanz 	10 kOhm
  Nominaler Eingangspegel 	+4 dBu (1,23 Vrms)
  Maximaler Eingangspegel 	+24 dBu (12,28 Vrms)
Lineausgang (symmetrisch) 	XLR-3-32 (1 = Masse, 2 = heiß (+), 3 = kalt (–))
  Ausgangsimpedanz 	200 Ohm
  Nominaler Ausgangspegel 	+4 dBu (1,23 Vrms)
  Maximaler Ausgangspegel 	+24 dBu (12,28 Vrms)
Monitorausgang (symmetrisch) 	XLR-3-32 (1 = Masse, 2 = heiß (+), 3 = kalt (–))
  Ausgangsimpedanz 	200 Ohm
  Nominaler Ausgangspegel 	+4 dBu (1,23 Vrms)
  Maximaler Ausgangspegel 	+24 dBu (12,28 Vrms)
Kopfhöreranschluss 	6,3-mm-Stereoklinkenbuchse
  Maximale Ausgangsleistung 	45 mW + 45 mW (1 kHz, 0,1 % THD, 32 Ohm)

Digitale Audioausgänge
Digitalausgang 	BNC
  Format 	AES3-2003, AES-3id-2001, IEC 60958-4 (AES/EBU)
  Ausgangsimpedanz 	75 Ohm

Weitere Anschlüsse
Wordclock-Eingang 	BNC (schaltbarer Abschlusswiderstand)
  Eingangsspannung 	TTL-Pegel (5 V)
  Eingangsimpedanz 	75 Ohm
  Zulässige Freuquenzabweichung der externen Synchronisationsquelle 	±100 ppm
Wordclock-Durchgang 	BNC
  Ausgangsspannung 	TTL-Pegel (5 V)
  Ausgangsimpedanz 	75 Ohm
Serielle Schnittstelle 	Sub-D, 15-polig
Parallelschnittstelle 	Sub-D, 37-polig
  Maximale Eingangsspannung 	+5,5 V
  Minimale Eingangsspannung für High-Pegel 	+3,75 V
  Maximale Eingangsspannung für Low-Pegel 	+1,25 V
  Ausgangsformat 	Offener Kollektor (max. 50 V, 100 mA)
  Maximale Ausgangsspannung für Low-Pegel 	0,5 V
  Maximale Stromabgabe (+5 V) 	100 mA
Tastaturanschluss	USB, Typ A, 4-polig
  Protokoll 	USB 1.1 Low Speed (1,5 Mbit/s)
  Maximale Stromabgabe (+5 V) 	500 mA

Leistungsdaten Audio
Alle Audioangaben beziehen sich auf die Wiedergabe entsprechend JEITA-Standard CP-2150
Frequenzbereich 	20 Hz – 20 kHz, ±0,5 dB
Verzerrung 	0,005 % oder weniger
Fremdspannungsabstand 	100 dB oder mehr
Dynamikbereich 	95 dB oder mehr
Kanaltrennung 	95 dB oder mehr

Stromversorgung und sonstige Daten
Netzspannung 	AC 100–240 V, 50–60 Hz
Leistungsaufnahme 	18 W
Abmessungen (B x H x T) 	220 mm x 137 mm x 385 mm
Gewicht 	6 kg
Betriebstemperaturbereich 	5–35 °C
Einbauwinkel 	5 Grad oder weniger

Fabrikat:	Tascam
Modell:	CD-9010CF

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.