CD-Player / Kassettendeck CD-A500
Kombination für die Wiedergabe von Audio-CDs und die Aufnahme und Wiedergabe von Compact-Kassetten, Infrarot-Fernbedienung für alle Funktionen, Kopfhöreranschluss mit Lautstärkeregler, unabhängige Displays für CD und Kassette, fortlaufende Wiedergabe CD-Kassette und Kassette-CD; CD-Player: 1-Bit-D/A-Wandler (zweifach), Wiedergabe in willkürlicher (Shuffle) oder programmierter Reihenfolge, Wiedergabe einzelner Titel (Single Play), drei Wiederholfunktionen (Einzeln/Auto/A-B), Intro-Check, vorgegebene Pausen zwischen Titeln (Auto-Space), Timer; Kassettendeck: Auto-Reverse, Aufnahme/Wiedergabe in beiden Laufrichtungen, Titelsuche, veränderbare Geschwindigkeit (Pitch-Control), CD-Sync, Return-To-Zero, Dolby B, Timer; 19-Zoll-Gehäuse, 3 HE

Technische Daten
CD
Audio-CDs:	8 cm oder 12 cm Durchmesser
Quantisierung/Filter:	16 Bit linear, 4-fach Oversampling
Samplingfrequenz:	44,1 kHz
Verzerrung (THD, 1kHz, Maximalaussteuerung)	<0,02%
Frequenzbereich:	10 Hz – 20 kHz, ±0,5 dB
Fremdspannungsabstand:	>90 dB

Kassette
Köpfe:	2 (Löschen, Aufnahme/Wiedergabe)
Gleichlaufschwankungen:	0,08% (WRMS)
Gesamt-Frequenzbereich (±3 dB)
Metal:	50 Hz – 15 kHz
Chrom:	50 Hz – 15 kHz
Normal:	50 Hz – 14 kHz
Fremdspannungsabstand:	>69 dB (Dolby B, oberhalb 5 kHz)

Sonstige
Kopfhörerausgang:	6,3-mm-Stereoklinke
Leistungsaufnahme:	14 W
Gewicht: 	6,4 kg
Abmessungen (B x H x T):	483 mm x 145 mm x 290 mm
Fabrikat:	Tascam
Modell:	CD-A500