Tascam CD-A580
Kombination aus CD-Player, Kassettendeck und USB-Recorder

Das Produkt soll die folgenden Eigenschaften aufweisen:
Kombination aus CD-Player, Kassettendeck und USB-Recorder, Kassettendeck: Kassettenmechanismus mit IC-Logiksteuerung, Dubbing-Funktion ermöglicht das Kopieren von CDs, Pitch-Control (±10%), Arbeitet mit Kassetten von C-10 bis C-90, Wiedergabe: Typ I (Normal), Typ II (High-Position/Chrom) und Typ IV (Metall), Aufnahme: Typ I (Normal), Typ II (High-Position/Chrom), Aufnahme-/Wiedergabebeginn bei Stromzufuhr (externe Zeitschaltuhr erforderlich)
CD-Player: Spielt CD-Rs und CD-RWs im CD-DA- oder Datenformat (MP3), Zufallswiedergabe, Programmierte Wiedergabe, Verschiedene Wiedergabemodi (Einzeltitel/Alle/Programm), Wiedergabemodi während des Kopierens: Programm/Zufall/Wiederholen, Speicher zum Schutz vor Aussetzern (2 Sekunden), Wiedergabebeginn bei Stromzufuhr (externe Zeitschaltuhr erforderlich)
USB-Recorder/-Player: Aufnahme im MP3-Format von CD, Kassette oder Line-Eingang, MP3-Wiedergabe (Ordner werden unterstützt), Zufallswiedergabe, Programmierte Wiedergabe, Wiederholte Wiedergabe ganzer Ordner, Manuelle Titelunterteilung beim Aufnehmen von Kassette oder Line-Eingang, Automatische Titelunterteilung beim Aufnehmen von CD, Wiedergabebeginn bei Stromzufuhr (externe Zeitschaltuhr erforderlich)
Allgemeine Daten: Unsymmetrische Analogeingänge und -ausgänge (Cinch), Kopfhörerausgang mit Pegelregler, LC-Display mit Pegelanzeigen, Infrarot-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten, 19-Zoll-Gehäuse mit 3 Höheneinheiten (HE)

Technische Daten
Spezifikationen (Kassettendeck)
Wiedergabesystem	2 Kanäle (Stereo)
Köpfe	1 Aufnahme-/Wiedergabekopf, 1 Löschkopf
Unterstützte Kassettentypen	C-10 bis C-90
Unterstützte Bandtypen	 
  Wiedergabe	Normal (TYP I), Chrom (TYP II), Metall (TYP IV)
  Aufnahme	Normal (TYP I), Chrom (TYP II)
Bandgeschwindigkeit	4,76 cm/s
Antrieb	Gleichstrom-Servomotor
Variable Tonhöhe/Geschwindigkeit (Pitch Control)	±10 % (nur Wiedergabe)
Spulzeit	ca. 120 Sekunden for für eine C-60-Kassette

Leistungsdaten Audio (Kassettendeck)
Gleichlaufschwankungen	0,25 % (WRMS)
Frequenzbereich	50 Hz – 12,5 kHz, ±4 dB (Chrom, Normal)
Fremdspannungsabstand	59 dB (max. Eingangspegel, A-bewertet)

Analogeingänge und -ausgänge (Kassettendeck)
Line-Eingang (unsymmetrisch)	Cinchbuchsen
  Nominaler Eingangspegel	–4,5 dBu (0,46 V)
  Eingangsimpedanz	>50 kΩ
Line-Ausgang (unsymmetrisch)	Cinchbuchsen
  Nominaler Ausgangspegel	–4,5 dBu (0,46 V)
  Nominale Ausgangsimpedanz	>50 kΩ

Spezifikationen (CD-Player)
Unterstützte CD-Medien	CD, CD-R, CD-RW (12 cm, 8 cm)
Unterstützte CD-Formate	 
  Audio-CD	Dateiformat: CD-DA
		Abtastrate: 44,1 kHz
		Quantisierung: 16 Bit
		Audiokanäle: 2
  Daten-CD (ISO 9660 Level 1 / Level 2)	Dateiformat: MP3
		Kodierungsvarianten: Stereo, Joint Stereo, Dual Channel, Mono
		Abtastrate: 16 kHz – 48 kHz
		Bitraten: 8–320 Kbit/s
		Nicht kompatibel mit DRM (Digital Rights Management)

Leistungsdaten Audio (CD-Player)
Frequenzbereich	20 Hz – 20 kHz, ±2 dB
Verzerrung (THD+N)	<0,02% (1 kHz)
Fremdspannungsabstand	>87 dB (IHF-A)

Analogausgang (CD-Player)
Max. Ausgangspegel	+6 dBV (2 V)

Spezifikationen (USB-Recorder/-Player)
Wiedergabe	 
  Dateiformat	MP3
  Abtastrate	16–48 kHz
  Bitrate	8–320 Kbit/s
		Nicht kompatibel mit DRM (Digital Rights Management)
Aufnahme	 
  Dateiformat	MP3
  Abtastrate	44,1 kHz
  Bitrate	128 Kbit/s
Unterstützung von Ordnern	Bis zu 8 Ebenen

Leistungsdaten Audio (USB-Recorder/-Player)
Wiedergabe	 
  Frequenzbereich	20 Hz – 20 kHz, ±2 dB
  Fremdspannungsabstand	>85 dB
Aufnahme	 
  Frequenzbereich	CD -> USB: 20 Hz – 15 kHz, ±3 dB
Line-Eingang -> USB: 100 Hz – 15 kHz, ±3 dB
  Fremdspannungsabstand	>85 dB

Analoge Audioeingänge und -ausgänge (USB-Recorder/-Player)
Nominaler Eingangspegel (Cinch)	–4,5 dBu (0,46 V)
Maximaler Ausgangspegel (Cinch)	+6 dBV (2,0 V)
USB-Anschluss	USB 1.1 Full Speed (12 Mbit/s)
  Anschlusstyp	USB, Typ A

Kopfhöreranschluss
Anschlusstyp	6,3-mm-Stereoklinkenbuchse
Nominaler Ausgangspegel	10 mW + 10 mW
Verzerrung (THD+N)	0,1 % (32 Ω, CD MONITOR)

Stromversorgung und sonstige Daten
Netzspannung	AC 230 V, 50–60 Hz
Leistungsaufnahme	13 W
Abmessungen (B × H × T)	483 mm × 139 mm × 290 mm
Gewicht	6,0 kg
Zulässiger Betriebstemperaturbereich	5–35 °C
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung RC-1329
		2 AAA-Batterien (Micro)
		Schraubensatz für den Rackeinbau
		Bedienungsanleitung

Fabrikat:	Tascam
Modell:	CD-A580

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.