3-fach-CD-Wechsler / Kassettenrecorder-Kombination CD-A630
für die Wiedergabe von Audio-CDs und die Aufnahme und Wiedergabe von Compact-Kassetten, Infrarot-Fernbedienung für alle Funktionen, Kopfhöreranschluss mit Lautstärkeregler, unsymmetrische Eingänge/Ausgänge, separate Ausgänge für CD und Kassette, Parallelschnittstelle für ferngesteuerte, automatisierte Wiedergabe, unabhängige Anzeigebereiche für CD und Kassette, fortlaufende Wiedergabe CD-Kassette und Kassette-CD; CD-Wechsler: Wiedergabe in willkürlicher (Shuffle) oder programmierter Reihenfolge, Wiedergabe einzelner Titel (Single Play), vier Wiederholfunktionen (ein Titel, eine CD, alle CDs, Passagen A–B), veränderbare Geschwindigkeit (Pitch-Control, ±12%), zeitversetzte Wiedergabe (Timer), optischer SPDIF-Digitalausgang; Kassettendeck: Auto-Reverse, Aufnahme/Wiedergabe in beiden Laufrichtungen, veränderbare Geschwindigkeit (Pitch-Control, ±12%), CD startet bei Aufnahmebeginn (CD-Sync), Nullrücklauf (Return-To-Zero), Dolby B Rauschunterdrückung, 19-Zoll-Gehäuse, 3 HE

Technische Daten
Kassettendeck
Köpfe 	1 Aufnahme-/Wiedergabekopf (drehbar für Reverse), 1 Löschkopf
Motor 	Gleichstromservomotor
Pitch-Control	±12%
Frequenzbereich 	63 Hz – 14 kHz, ±3 dB (Normal)
63 Hz – 15 kHz, ±3 dB (CrO2)
Fremdspannungsabstand	66 dB (mit Dolby-Rauschunterdrückung)
Gleichlaufschwankungen 	0,08% (Wrms)
Spulzeit	ca. 120 s mit C-60

CD-Wechsler
Medien	Musik-CD mit 8 oder 12 cm Durchmesser
Pitch-Control	±12%
Frequenzbereich 	10 Hz – 20 kHz, ±1,0 dB
Fremdspannungsabstand 	90 dB (A-bewertet)
Verzerrung (THD) 	0,02% (bei 1 kHz)
Kanaltrennung	>70 dB

Eingänge und Ausgänge
Eingang, Kassette	-10 dBV, 2 x Cinch, unsymmetrisch
Ausgang, Kassette	-10 dBV, 2 x Cinch, unsymmetrisch
Analogausgang, CD	+6 dBV (2 Vrms), 2 x Cinch, unsymmetrisch
Digitalausgang, CD	SPDIF (IEC60958 Typ II), optisch
Kopfhörerausgang	6,3-mm-Stereoklinkenbuchse, 2 x 5 mW, 33 Ohm 

Spannungsversorgung und sonstige Daten
Netzspannung	230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	18 W
Abmessungen (B x H x T) 	483 mm x 133 mm x 293 mm
Gewicht 	6,7 kg 	
Fabrikat:	Tascam
Modell:	CD-A630

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.