CD-Player / Kassettendeck-Kombination CD-A700
für die Wiedergabe von Audio-CDs und die Aufnahme und Wiedergabe von Compact-Kassetten, Infrarot-Fernbedienung für alle Funktionen, Kopfhöreranschluss mit Lautstärkeregler, symmetrische und unsymmetrische Eingänge/Ausgänge, SPDIF-Digitalausgang (CD), Parallelschnittstelle für ferngesteuerte, automatisierte Wiedergabe, unabhängige Displays für CD und Kassette, fortlaufende Wiedergabe CD-Kassette und Kassette-CD; CD-Player: 1-Bit-D/A-Wandler (zweifach), Wiedergabe in willkürlicher (Shuffle) oder programmierter Reihenfolge, Wiedergabe einzelner Titel (Single Play), drei Wiederholfunktionen (Einzeln/Auto/A-B), Timer; Kassettendeck: Auto-Reverse, Aufnahme/Wiedergabe in beiden Laufrichtungen, Titelsuche, veränderbare Geschwindigkeit (Pitch-Control, ±12%), bei Aufnahme auf Kassette starten beide Laufwerke gleichzeitig (CD-Sync), Return-To-Zero, Dolby B Rauschunterdrückung, Timer; 19-Zoll-Gehäuse, 3 HE

Technische Daten
Kassettendeck
Köpfe	1 Aufnahme-/Wiedergabekopf (drehbar für Reverse), 1 Löschkopf
Motor	Gleichspannungs-Servomotor
Gleichlaufschwankungen	±0,08%
Frequenzbereich	50 Hz - 15 kHz ±3 dB (Metall)	50 Hz - 15 kHz ±3 dB (CrO2)
	50 Hz - 14 kHz ±3 dB (Normal)
Fremdspannungsabstand	³69 dB (mit Dolby-Rauschunterdrückung)
Eingänge (analog, symmetrisch)	2 x XLR
Nominalpegel	+4 dBu
Impedanz	10 kOhm
Eingänge (analog, unsymmetrisch)	2 x Cinch
Nominalpegel	-10 dBV
Impedanz	50 kOhm
Ausgänge (analog, symmetrisch)	2 x XLR
Nominalpegel	+4 dBu
Impedanz	150 Ohm
Ausgänge (analog, unsymmetrisch)	2 x Cinch
Nominalpegel	-6 dBV
Impedanz	400 Ohm

CD-Player
D/A-Konverter	1 Bit
Samplingfrequenz	44,1 kHz
Frequenzbereich	20 Hz - 20 kHz ±0,5 dB
Fremdspannungsabstand	90 dB
Verzerrung (THD)	0,02% bei 1kHz
Ausgänge (analog, symmetrisch)	2 x XLR
Nominalpegel	+4 dBu
Ausgänge (analog, unsymmetrisch)	2 x Cinch
Nominalpegel	-10 dBV
Digitalausgang	Koaxial

Sonstige Daten
Fernsteuerung	Parallelschnittstelle (Sub-D, 15-polig)
Leistungsaufnahme	15 W
Abmessungen (B x H x T)	483 mm x 133 mm x 270 mm
Gewicht	6,6 kg
Fabrikat:	Tascam
Modell:	CD-A700