CD-Player/Kassettenrecorder-Kombination CD-A750
Allgemein: CD-Player und Auto-Reverse-Kassettendeck in einem kompakten 19-Zoll-Gehäuse mit 3 Höheneinheiten; Fortlaufende Wiedergabe CD–Kassette und Kassette–CD; Kopieren von CD nach Kassette (ganze CD, einzelne Titel, markierte Abschnitte); Umfassendes, gemeinsames FL-Display; Getrennte Ausgänge für Kassettendeck und CD-Player; Gemeinsamer Ausgang mit wählbarem Signal (Kassette, Auto, oder Mischung beider Laufwerke); Monoausgabe (CD oder Kassette); Symmetrische XLR-Eingänge und Ausgänge; Parallelschnittstelle; Serielle RS-232-SchnittstelleWiedergabebeginn bei Stromzufuhr (CD oder Kassette); Aufnahmebeginn bei Stromzufuhr (nur Kassette); Infrarot-Fernbedienung (55 Tasten)
CD-Player: Hochwertiges TEAC-Laufwerk (unterstützt CD-R und CD-RW); Wiedergabe von Audio-CDs; Wiedergabe von MP3-Dateien auf CD; Wiedergabe von WAV-Dateien auf CD; Wählbare Ordner bei MP3- und WAV-CDs; Wiedergabe fortlaufend, einzeln, in zufälliger oder programmierter Folge; Wiederholte Wiedergabe (alle Titel oder A–B-Abschnitt); Auto-Space-Funktion (fügt während der Wiedergabe eine feste Leerpause zwischen den Titeln ein); CD-Text- und ID3-Tag-Unterstützung (Anzeige von Interpret und Titelname, sofern vorhanden); Audiobeginn eines Titels automatisch aufsuchen (Auto Cue); Automatische Pausenschaltung (Auto Ready); An den Punkt des letzten Wiedergabestarts springen (Cue Call); Durch Drücken der PLAY-Taste zum jeweils nächsten Titel springen (Incremental Play); Speicher zum Schutz vor Aussetzern; Wiedergabegeschwindigkeit/Tonhöhe anpassen (Pitch-Control, ±12,5 %); Analogausgang (Cinch); SPDIF-Digitalausgang (koaxial)
Kassettendeck: Wiedergabe beider Kassettenseiten in Folge (Auto-Reverse, bis zu 5 Durchläufe); Aufnahme beider Kassettenseiten in Folge; Dolby-B-Rauschunterdrückung; Leerpausenfunktion (Record Mute); Bandzählwerk mit Nullrücklauf (RTZ); Wiedergabegeschwindigkeit/Tonhöhe anpassen (Pitch-Control, ±10 %); Kassetentypen: Normal, Chrom (Wiedergabe/Aufnahme) und Metall (nur Wiedergabe)

Technische Daten
CD-Player
Nutzbare Medien	CD, CD-R, CD-RW mit 8 oder 12 cm Durchmesser
Lesbare Formate	CD-DA, CD-ROM (ISO9660 LEVEL 1, 2, 3, JOLIET Romeo, UDF 1.5), MP3 und WAV
MP3-Wiedergabe 
  Kompressionsart	MPEG1 Audio Layer III
  Betriebsarten	Stereo, Joint Stereo, Dual Channel, Mono, VBR 
  Abtastraten	32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
  Bitraten	32–320 Kbit/s
WAV-Wiedergabe 
  Abtastraten	8 kHz / 11.025 kHz / 12 kHz / 16 kHz / 22.05 kHz / 24 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz 
  Quantisierungs-Wortbreite	8 Bit/16 Bit
Audio-CD-Wiedergabe
  Abtastrate	44,1 kHz
  Wortbreite	16 Bit
  Zahl der Audiokanäle	2 (Stereo) 
Variable Tonhöhe/Geschwindigkeit (Pitch Control)	±12,5 %
Leistungsdaten Audio
  Frequenzbereich	20 Hz – 20 kHz, ±0,8 dB
  Fremdspannungsabstand	98 dB(A) (20-kHz-Tiefpassfilter)
  Verzerrung (THD)	0,006% (1 kHz, 20-kHz-Tiefpassfilter)
  Dynamikumfang	96 dB(A) (AES-17, 20 kHz)
  Kanaltrennung	90 dB (1 kHz, 1-kHz-Bandpassfilter) 
Kassettendeck
Wiedergabesystem	4 Spuren, 2 Kanäle (Stereo)
Köpfe	1 Aufnahme-/Wiedergabekopf (drehbar für Reverse), 1 Löschkopf
Nutzbare Kassettentypen	Kassetten der Typen C-60 und C-90 (Metall: nur Wiedergabe)
Bandgeschwindigkeit	4,76 cm/s
Variable Tonhöhe/Geschwindigkeit (Pitch Control)	±10 %
Gleichlaufschwankungen	0,25 % oder weniger (JIS WRMS)
Spulzeit	160 s oder weniger (C-60)
Leistungsdaten Audio (Aufnahme/Wiedergabe)
  Frequenzbereich	50 Hz – 12,5 kHz, ± 3 dB (Chrom)
		50 Hz – 10 kHz, ± 3 dB (Normal)
  Kanaltrennung	>35 dB (1 kHz, 1-kHz-Bandpassfilter)
  Fremdspannungsabstand	58 dB (Dolby-Rauschunterdrückung aus, nominaler Aufnahmepegel)
		69 dB (Dolby-Rauschunterdrückung ein, CCIR ARM-bewertet)
Verzerrung (THD)	2,5 % oder weniger (400 Hz/Dolby-Pegel)
Analoge Audioeingänge und -ausgänge
Line-Ausgang CD, symmetrisch	XLR-3-32
  Nominaler Ausgangspegel	+4 dBu
  Maximaler Ausgangspegel	+20 dBu
  Ausgangsimpedanz	100 Ohm
Line-Ausgang CD, unsymmetrisch	Cinch
  Nominaler Ausgangspegel	–10 dBV
  Maximaler Ausgangspegel	+6 dBV
Ausgangsimpedanz	200 Ohm
Line-Ausgang Kassette, symmetrisch	XLR-3-32
  Nominaler Ausgangspegel	+4 dBu
  Ausgangsimpedanz	100 Ohm
Line-Ausgang Kassette, unsymmetrisch	Cinch
  Nominaler Ausgangspegel	–4,5 dBV
  Ausgangsimpedanz	200 Ohm
Line-Eingang Kassette, symmetrisch	XLR-3-32
  Nominaler Eingangspegel	+4 dBu
  Minimaler Eingangspegel	–6 dBu
  Eingangsimpedanz	14,4 kOhm
Line-Eingang Kassette, unsymmetrisch	Cinch
  Nominaler Eingangspegel	–9 dBu
  Minimaler Eingangspegel	–19 dBu
  Eingangsimpedanz	22 kOhm
Kopfhörerausgang	6,3-mm-Stereoklinkenbuchse
  Maximale Ausgangsleistung	20 mW + 20 mW (Beim Abhören von CD, THD+N <0,1 %)
  Lastimpedanz	32 Ohm
  Wählbare Ausgangssignale	Kassette, CD, Beide
Digitaler Audioausgang
Digitalausgang CD	Koaxial (Cinch)
  Ausgangsimpedanz	75 Ohm
  Format	IEC60958-3 (SPDIF)
Sonstige Eingänge und Ausgänge
Parallelschnittstelle	Sub-D, 25-polig
  Maximale Eingangsspannung	+5,5 V
  Minimale Eingangsspannung für Hi-Pegel	+3,75 V
  Maximale Eingangsspannung für Low-Pegel	+1,25 V
  Ausgangsformat	Offene Kollektorschaltung (Durchschlagfestigkeit 15 V, maximale Stromstärke 35 mA) 
  Maximale Ausgangsspannung bei Low-Pegel	<+0,5 V
  Maximaler Ausgangsstrom bei +5 V	50 mA
Serielle Schnittstelle	Sub-D, 9-polig
  Format	RS-232C-Protokoll V1.00
Stromversorgung und sonstige Daten
Netzspannung	120/230 V AC, 50–60 Hz
		(USA/Kanada/Allgemeiner Export)
		230 V AC, 50 Hz (Europa/Vereinigtes Königreich)
		240 V AC, 50 Hz (Australien)
Leistungsaufnahme	15 W
Abmessungen (B x H x T)	483 mm x 138 mm x 275 mm
Gewicht	6,5 kg

Fabrikat:	Tascam
Modell:	CD-A750

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.