4-fach-CD-Kopierer CD-D1x4
erzeugt vier exakte Duplikate von einer CD zur gleichen Zeit, kopiert mit bis zu 16-facher Normalgeschwindigkeit, zwei Geräte lassen sich kaskadieren (um bis zu acht Kopien auf einmal zu erstellen), kopiert Audio- und Daten-CDs auf gängige Medien (CD-R, CD-RW, CD-R-DA und CD-RW-DA), CDs untersuchen und vergleichen, Track-Extraction-Funktion zum Kopieren eines bestimmten Audiotitels, Signalton, wenn der Kopiervorgang beendet ist oder ein Fehler auftritt, Löschfunktion für CD-RWs, Kopfhörerausgang an jedem Laufwerk, zuverlässige TEAC-Computer-Laufwerke, 19-Zoll-Gehäuse mit 4 HE

Technische Daten
verwendbare CDs	CD-R, CD-R-DA, CD-RW, CD-RW-DA, High-speed-CD-RW mit 8 und 12 cm Durchmesser
schreibbare Formate	CD-DA, CD-ROM (ISO 9660), CD-RW
Kopiergeschwindigkeiten	4-fach, 8-fach, 16-fach
Master-Laufwerk	1 x TEAC CD-540E
Slave-Laufwerke	4 x TEAC CD-W524E

Kopfhörerausgang	3,5-mm-Miniklinke (an jedem Laufwerk)
  Ausgangsleistung, CD-540E	13 mW an 32 Ohm
  Ausgangsleistung, CD-W524E	11 mW an 32 Ohm
Kaskadierungsanschluss	Half-pitch, 50-polig

Netzspannung	230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	88 W
Abmessungen (B x H x T)	483 mm x 177 mm x 385 mm
Gewicht	16,5 kg

Fabrikat:	Tascam
Modell:	CD-D1x4

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.